原阳县公路事业发展中心
关于呈报省道506原阳县原兴街道办事处（与翔宇路交叉口至与S225交叉口）段改建工程可行性研究报告的请示

原阳县发展和改革委员会：
我中心委托新乡市公路勘察设计院有限责任公司编制完成了《省道506原阳县原兴街道办事处（与翔宇路交叉口至与S225交叉口）段改建工程可行性研究报告》，基本情况呈报如下：
1、 项目建设的必要性
1.改善交通条件，促进区域产业发展，满足交通增长
省道506作为新乡市南北的重要干线公路，同时是原阳县城唯一外围绕城通道，是连接原阳县与新乡市区、对接国道主干线的交通动脉，在区域路网中占据着不可或缺的地位。
本项目位于原阳县城北部及东部，是原阳县对内对外经济文化交流的纽带。该路段的通行能力与服务水平，直接关系到沿线乡镇的经济发展和民生出行，并对提升整个区域的路网效率具有关键作用。
2.缓解通道交通压力，提高公路运输效率
本项目的建设将提高道路的通行能力，改善区域交通条件，为沿线各乡镇加强经济联系，共同快速发展创造一个良好的基础条件。
3.改善投资环境，促进经济增长的需要
该项目的实施将进一步改善区域投资环境，改良区域交通状况，降低运输成本，促进公路运输业的发展，推动各个相关部门产业快速增长，使项目区域的区位优势更加明显、竞争能力不断增强，对促进整个地区经济的发展都具有重要的意义。
二、路线走向及建设规模
本项目全线位于新乡市原阳县境内。项目起点位于原阳县原兴街道办事处S506与翔宇路交叉口，沿北环向东，与东环交叉后沿东环向南，终点与S225安平线交叉，起终点桩号范围为K21+677～K27+898，路线全长6.221公里。
本项目完全利用老路改建；维修利用中小桥3座；修复利用平面交叉15处；完善交通工程及沿线设施6.221km。
三、主要技术标准
该项目采用城镇化地区二级公路标准，设计速度80公里/小时，沥青混凝土路面。路基宽度33米，路面宽度23米；双向四车道。桥梁荷载等级：维持原有荷载标准；设计洪水频率：中桥1/100，路基及小桥涵1/50。其余指标执行部颁《公路工程技术标准》（JTG B01－2014）、《城镇化地区公路工程技术标准》（JTG 2112-2021）相关规定。
四、投资估算及资金筹措
[bookmark: _GoBack]本项目估算总金额为2706.82万元，平均每公里造价435.11万元。建筑安装工程费为2266.64万元，占投资总金额的83.74%。资金筹措方式：申请上级补助资金后，不足部分由地方筹措。
该项目可行性研究报告已编制完成，现随文上报，请审批。
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