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延津县妇幼保健院托育服务中心项目-设施、设备等相关配套项目

招标文件
项目编号：延交财招标采购【2026】019号、（延津招标采购-2026-61）、
(县区)2026ZBDL218号





采   购   人：延津县妇幼保健院
采购代理机构：河南新时代工程管理有限公司
日       期：二零二六年十月
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第一部分 招标公告
延津县妇幼保健院托育服务中心项目-设施、设备等相关配套项目招标公告
项目概况
延津县妇幼保健院托育服务中心项目-设施、设备等相关配套项目的潜在投标人应在新乡市公共资源交易中心网获取招标文件，并于2026年11月3日9时00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：延交财招标采购【2026】019号（延津招标采购-2026-61） (县区)2026ZBDL218号
2、项目名称：延津县妇幼保健院托育服务中心项目-设施、设备等相关配套项目
3、采购方式：公开招标
4、预算金额：3051993.10元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	延津招标采购-2026-61-1
	延津县妇幼保健院托育服务中心项目-设施、设备等相关配套项目
	3051993.10
	3051993.10 


最高限价：3051993.10元
5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
（1）采购范围：托育服务中心设施、设备等相关配套购建。（详见招标文件第五部分项目需求及要求）
（2）资金来源及落实情况：财政资金，已落实。
（3）标段划分：1个标段。
（4）交货及完工期 ：30日历天。
（5）交货地点：采购人指定地点。
（6）质量要求：合格，符合国家或行业规定 ，并满足采购人的相关要求。
6、合同履行期限：30日历天
7、本项目是否接受联合体投标：否
8、是否接受进口产品：否
9、是否专门面向中小企业：否
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目落实节约能源、保护环境，优先采购节能环保、环境标志性产品、使用绿色建筑、绿色建材、绿色包装，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展、促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚等政府采购政策。
3、本项目的特定资格要求：
（1）有效的企业营业执照副本或事业单位法人证书或其他有效登记证书；
（2）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号）和豫财购〔2016〕15号的规定，对列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目政府采购活动（查询渠道：“中国执行信息公开网”查询：失信被执行人名单；“信用中国”网站查询：重大税收违法失信主体名单、“ 中国政府采购网”查询：政府采购严重违法失信行为记录名单）。
（3）其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。评审结束后，采购人将对所有成交候选人所提供的响应资料进行复审，发现弄虚作假的单位，取消成交资格，并上报相关行政主管部门，列入失信名单。供应商须对此项内容在响应文件中做出承诺；
（4）本项目采用资格后审。
三、获取招标文件
1、时间：2026年10月12日0时00分至2026年10月16日23时59分（北京时间）
2、地点：新乡市公共资源交易中心网
3、方式：投标人须注册成为新乡市公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥，凭CA密钥登陆会员专区并按网上提示自行下载招标文件(.xxzf格式)及资料（详见办事指南-服务指南）。
4、售价：0元
四、投标文件提交
1、时间 ：2026年11月3日9时00分（北京时间）。
2、地点 ：新乡市公共资源交易中心网。
五、投标文件开启：
1、时间：2026年11月3日9时00分（北京时间）。
2、地点：延津县公共资源交易中心第三开标室。
六、发布公告的媒介及公告期限
本次公告在《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》上同时发布。自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
1、加密电子投标文件须在新乡市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传；上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。
2、本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应当在投标截止时间前，登录中心门户网站-“智能开标大厅”，在线准时参加开标活动，并在规定时间内进行投标文件解密、答疑澄清等。各潜在供应商因加密电子投标文件未能成功上传，其投标将被拒绝。供应商需在开标截止时间后30分钟内完成解密，否则造成的一切后果由供应商自行负责。具体事宜请查阅“智能开标大厅”首页右上角“操作指南”。
[bookmark: _GoBack]3、监督部门（投诉受理单位）：延津县卫生健康委员会：王海涛   联系电话：13513733938
延津县财政局  联系方式：0373-7627806
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1、采购人信息（异议受理单位）
名称：延津县妇幼保健院
地址：延津县县委北
联系人：郭志明  
联系方式：13949627282
2、采购代理机构信息
名称：河南新时代工程管理有限公司
地   址：河南省郑州市金水区农业路东16号省汇中心A座15A01
联系人：邵慧灵       
电  话：15516547776
3、项目联系方式
联系人：邵慧灵       
电  话：15516547776
河南新时代工程管理有限公司
2026年10月10日
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第二部分 投标人须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称及编号
	项目名称：延津县妇幼保健院托育服务中心项目-设施、设备等相关配套项目
项目编号：延交财招标采购【2026】019号、（延津招标采购-2026-61）、(县区)2026ZBDL218号

	2
	采购人
	名称：延津县妇幼保健院
地址：延津县县委北
联系人：郭志明  
联系方式：13949627282

	3
	采购代理机构
	名称：河南新时代工程管理有限公司
地   址：河南省郑州市金水区农业路东16号省汇中心A座15A01
联系人：邵慧灵       
电  话：15516547776

	4
	采购预算及
（最高投标限价）
	采购预算：3051993.10元
最高限价：3051993.10元
注：投标报价超过本项目采购最高限价的作为无效投标处理。

	5
	资金来源
	财政资金，已落实。

	6
	投标人资格条件
	详见招标公告

	7
	是否允许联合体投标
	本项目不接受联合体投标。

	8
	投标保证金
	免缴纳

	9
	是否允许分标段投标
	否

	10
	现场勘查
	不组织

	11
	投标有效期
	投标有效期90天（日历日）从开标之日起计算,有效期短于此规定的投标文件将被视为无效文件。

	12
	招标文件的澄清或者修改
	（1）提交投标文件截止时间15日前，采购人如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将以变更公告方式向已获取招标文件的投标人发出，并发布在本次招标公告的同一媒体上，投标人应实时关注并及时下载。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
（2）因新乡市公共资源交易中心电子交易平台在投标文件递交截止前具有保密性，投标人须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果由投标人自负。

	13
	交货及完工期
及交货地点
	交货及完工期：30日历天
交货地点:采购人指定地点。

	14
	质量要求
	合格，符合国家或行业规定 ，并满足采购人的相关要求

	15
	投标文件的编制及份数
	（1）加密的电子投标文件（*.xxtf格式）,应在投标文件截止时间前通过“新乡市公共资源交易中心电子交易平台”内上传；
（2）加密的电子投标文件为“新乡市公共资源交易中心”网站提供的“投标文件制作工具 ”软件制作生成的加密版投标文件。
（3）投标人必须使用企业CA密钥制作电子投标文件。
（4）中标人中标后提供纸质投标文件3份，应采用系统中上传的投标文件的打印件，并胶装成册。

	16
	签字或盖章要求
	（1）所有要求投标人电子签章处都须加盖投标人的CA印章。
（2）所有要求法定代表人电子签章处都须加盖投标人法定代表人的CA印章。

	17
	未加密的电子投标文件U盘密封要求
	本项目采用“远程不见面”开标方式，无需提供。

	18
	电子投标文件(加密)递交的截止时间和地点
	详见招标公告

	19
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间（加密电子投标文件必须凭制作投标文件所用的CA密匙完成解密）。
开标地点：同投标文件递交地点
备注：本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人应当在投标截止时间前，登录中心门户网站––“智能开标大厅”，在线准时参加开标活动，并在规定时间内进行投标文件解密、答疑澄清等。各潜在投标人因加密电子投标文件未能成功上传，其投标将被拒绝。投标人需在开标截止时间后30分钟内完成解密，否则造成的一切后果由投标人自行负责。具体事宜请查阅“智能开标大厅”首页右上角“操作指南”。

	20
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：共5人；采购人代表1人与相关评标专家库中随机抽取相关经济、技术专业4人。
评标专家确定方式：由采购人在监督单位监督下从政府采购评标专家库中随机抽取。

	21
	授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：推荐1-3名候选投标人，总得分排名第一的投标人为本项目中标人。

	22
	履约保证金
	本项目免收履约保证金

	23
	中标结果公告期限
	1个工作日

	25
	有关节能产品问题（如涉及）
	按照“财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》”（财库〔2019〕9号）执行。

	26
	有关进口产品问题（如涉及）
	除招标文件中特别约定可以投报进口产品外，其他货物均不得投报进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品，包括已进入中国境内的进口产品），投标人提供的产品（设备）必须是在中国境内生产的产品，否则，将视为无效投标。
注：凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品。

	27
	有关信用记录查询问题
	根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库【2016】125号文件，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不附合《政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。【信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】

	28
	有关核心产品问题
	非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，核心产品将在招标文件第五部分“采购项目需求及要求”中载明，投标人提供的核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定处理。

	29
	其他提示事项（如涉及）
	1、 根据国家有关信息安全产品实施政府采购的规定，本项目如涉及以下13类信息安全产品的，投标人均应投报经国家认证的信息安全产品，13类信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件、入侵检测系统、网络脆弱性扫描、安全审计、网站恢复等。
2、如本项目中涉及属于政府强制采购产品的，无论询价文件是否特别指明，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》范围的“政府优先采购产品 ”的应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书扫描件，否则视为主动放弃被优先采购的权利，其中包括但不限于，台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、电热水器普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频监控设备、便器、水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，并如实填写《政府采购节能、环保产品汇总表》，否则将视为无效投标。

	30
	河南省政府采购合同融资政策告知函
	根据新乡市财政局《关于进一步推进政府采购合同融资工作实施方案的通知》（新财购【2020】10号）要求，投标人在中标成交后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款。融资渠道和方式可以通过河南省政府采购网或新乡市政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”获取。

	31
	招标代理服务费
	根据委托代理协议规定本项目招标代理服务费41600.00元；由中标人在领取中标通知书时支付。

	32
	付款方式
	签订合同后进场支付合同价款的30%，供货完工支付至合同价款的80%，项目完工经验收合格后支付至合同金额的97%，剩余价款一年后无息付清。

	33
	投标（响应）文件编制注意事项
	本项目采购文件及招标公告中的项目编号、财政编号、交易中心电子系统产生的项目编号（分包编号）均为有效编号，在评审时应均予认可。

	34
	是否专门面向中小企业采购
	□ 是
☑ 否 本项目非专门面向中小企业采购。
注：根据工信部联企业[2011]300号文的规定，本项目涉及中小企业的行业划型属于“工业”。

	35
	中小企业扶持政策
	1.为了促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条和财库[2020]46号的规定，给予小型和微型企业产品（投标人提供的所有投标产品均为小微企业生产产品）、贫困地区企业价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业产品投标、贫困地区企业报价=小微企业产品报价×（1-20%）。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
2.为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，根据财库【2017】141号的规定，给予残疾人福利性单位（投标人为残疾人福利性单位且提供的所有投标产品均为残疾人福利性单位产品）价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位投标报价=残疾人福利性单位报价×（1-20%）。
3.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。仅给予一次价格20%的扣除。
4.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，监狱企业视同小型、微型企业，评审中享受价格20%扣除，用扣除后的价格参与评审，监狱企业产品投标报价=监狱企业产品报价×（1-20%）。（须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。
监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。根据政策对应价格扣除。
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	有关政府采购推广使用绿色包装的问题
	按照《财政部办公厅、生态环境部、国家邮政局办公室关于印发《〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。
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	在政府采购中
实施本国产品标准及相关政策
	一、本国产品标准
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料 、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为 :
[image: ]
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
二、本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录 》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
三、对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
四、政策执行要求
（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件1）计算。
附件1
中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项， 由财政部会同有关部门另行规定。
（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》
（样式见附件2，以下简称《声明函》 ）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。
（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。
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	其他
	报价范围：投标人应按招标项目要求，一次性报出不可更改的价格，所报的价格中包含本招标采购对象及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项税费、工时费、配件费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护、相应的伴随服务和售后服务费用等。
项目验收：由采购人组织第三方专业机构进行联合验收。验收方式：现场查验、功能测试、文档审核等。验收时限为交付后 7 个工作日内。




第三部分  投标人须知
（一）  总则
1、本次招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述采购项目的政府采购。
1.1 本次招标文件的解释权属于采购人。
2．定义：
2.1“代理机构”见投标人须知前附表。
2.2“采购人”见投标人须知前附表”。
2.3“招标货物”指本招标文件中第五部分所述所有货物及相关服务。
2.4“投标人”指符合本文件规定并接受的投标投标人。
2.5“服务”指本次招标文件规定投标人应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定投标人应承担的其它义务。
2.6“中标人”指依据本招标文件规定经评标委员会评审被最终授予合同的投标人。
2.7“法定代表人”指法人单位（企业）法人营业执照（或事业法人登记证书上）上注明的法定代表人；如为个体经营者参加投标的，指个体工商户营业执照上注明的经营者。
3．合格投标人的条件：
投标人应遵守国家的有关法律、法规和条例，还须具备《中华人民共和国政府采购法》和本招标文件中规定的条件。
4． 费用承担：
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
5.现场勘察
5.1投标人须知前附表规定组织现场勘察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
5.2投标人踏勘现场发生的费用自理。
5.3采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
（二）招标文件
6．招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求提交投标文件，并保证所提交的全部资料的真实性，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。投标人请仔细检查所收到的招标文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题。
7．招标文件的澄清与修改
7.1投标人下载招标文件后，应仔细阅读招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人提出，以便澄清。
7.2在投标截止期15日前任何时候，招标人无论出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行澄清、修改、变更，招标文件的澄清、修改、变更等内容在相关媒体发布前须报招标投标监督部门备案，招标文件的修改在“新乡市公共资源交易中心网”及其它招标公告发布媒体发布。该文件为招标文件的组成部分，对所有获取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。
7.3对招标文件所作的澄清答疑、修改，投标人在投标截止时间前，应通过新乡市公共资源交易中心网“变更公告”栏或通过新乡市公共资源交易中心网“会员登录”入口进入电子交易系统随时查看有关该项目招标文件的澄清、修改(招标答疑、补遗文件)公告等内容。投标人应注意及时浏览网上发布的澄清和修改通知并下载，因投标人原因未及时获知澄清答疑、修改内容而导致的任何后果，其风险概由投标人自行承担。
7.4如果澄清、修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
7.5招标文件的约束力：投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为对本招标文件中的所有条件和规定均无异议。
（三）投标文件
8．投标文件的语言和计量单位。
8.1投标人提交的全部及任何投标文件，包括技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关采购的所有来往函电等，均应使用中文简体字。
8.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但必须提供中文翻译文件，在解释投标文件时，以译文为准，必要时采购代理机构可以要求提供附有公证书的翻译文件。
8.3对违反上述规定情形的，评标委员会有权不予认可。
8.4所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。
8.5本招标文件所表述的时间均为北京时间。
9．投标文件的组成及相关要求。
9.1投标文件分为四部分：资格标文件、商务标文件、技术标文件、其他部分。资格标文件指投标人提交的能证明符合本项目资格条件的文件；商务标文件指投标人提交的证明其有中标后有能力履行合同的文件；技术标文件是能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件，及完成本次采购项目所需的所有费用；其他部分是指投标人自行提供的认为必要的资料文件。
10.本次招标，投标人应按第二部分投标人须知前附表及第七部分投标文件格式中有关规定提交资格标文件、商务标文件、技术标文件。
11.投标人技术标文件应按照招标文件规定的顺序编制。为方便评审，投标文件中的各项表格必须按照招标文件内容要求制作。
12．投标保证金（若本项目要求缴纳的）：详见“第二部分投标人须知前附表”，投标保证金作为投标的重要一部分，是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，在因投标人的行为使采购人的权益受到损害时，投标人的投标保证金将不予退还。
13．投标报价
13.1投标人应在《开标一览表》、《投标报价明细表》中标明拟提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。请投标人认真测算所投全部货物（工程、服务）价款、安装调试、测试、验收、培训、税金、运输、售后服务以及其他有关的交付使用前所必需的所有费用，包括采购项目未考虑的但项目实施过程中必要的费用，及采购项目履行过程中所需的而招标文件中未列出的相关辅助材料和费用。投标报价应包括上述各项费用。一旦中标，合同签订后合同价格将不得变动。投标人应充分考虑合同履行期限内可能产生的物价变化、政策调整、市场经营风险等多种因素，慎重报价。报价应以人民币为结算货币，投标人只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，该报价应被视为已经包含了但并不限于各该项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税费，并且报价价格应该被视为已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。
13.2投标人对投标报价若有说明应在《开标一览表》显著处注明，只有开标时唱出的报价和优惠才会在评标时予以考虑，采购人不接受可选择的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。
13.3投标人应按投标报价明细表的内容填写货物单价（包括货物报价，装箱、包装、包装物料、送货保险、税费等费用）、总价及其他事项，并由法定代表人或投标人授权委托人签署。
13.4投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投报其中部分内容者，其投标书将 被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段但各标段应分别计算填写单价和总价。
14．本项目最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。
15．投标内容填写说明
15.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整 的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，包括但不限于投标人须知前附表第 1-2 条规定的内容，将可能导致投标被拒绝。
15.2投标文件应严格按照招标文件规定的顺序编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到是投标人自身的责任。
15.3投标文件应严格按照招标文件第七部分的要求提交相关附件表格，并按规定的统一格式逐项填写；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标 ”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。
15.4开标一览表为在开标大会上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。
15.5投标人应对招标文件中的技术性能逐项做出实质性响应,否则该投标将可能被拒绝。
15.6投标人的产品质量及服务承诺书应按不低于招标文件中的服务要求标准做出响应。
15.7投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，采购人保留对中标候选人所有投标资料的真实性进行核实（包括进行实地考察）的权利。
16．投标文件的有效期
16.1本项目投标文件的有效期详见投标人须知前附表，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。
16.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。
17．投标文件的签署及其他规定，组成投标文件的各项文件均应遵守本条。
17.1投标人应按本须知前附表规定的份数提交投标文件。
17.2加密电子投标文件须在新乡市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功；请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确，加密电子投标文件逾期上传的，采购人不予受理。
17.3投标文件制作要求见前附表。
18.电报、电传和传真投标文件一律不接受。
19.纸质投标文件要求：详见投标人须知前附表。
（四）投标文件的递交
20.投标文件的密封及标记
20.1网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密。
21.投标文件的递交
21.1网上投标上传的电子投标文件应使用CA数字证书认证并加密，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认，未按要求加密和CA数字证书认证的投标文件，将被视为无效投标文件，其投标文件将被拒绝，招标人不予受理。
21.2电子投标文件提交的截止时间及地点：见投标人须知前附表。
21.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
21.4 投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与系统客服联系，联系电话：0512-58188538。
22．投标人有下列情况之一的，采购人或采购代理机构将拒绝接收投标人的投标文件：
22.1未按招标文件要求加密上传的；
注：投标文件须按照招标文件规定的投标时间、地点送达，在投标截止时间前采购代理机构收到的符合招标文件规定的投标文件少于三家（不含三家）的，采购代理机构或评标委员会有权宣布本次招标失败。
23．投标文件的补充、修改和撤回
23.1在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至新乡市公共资源交易中心电子交易系统最后一份投标文件为准。
23.2投标截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件。
（五）开标
24．开标
24.1招标代理机构按招标文件规定的时间、地点主持开标大会，采购人代表及有关工作人员参加。
24.2加密电子投标文件须在新乡市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功；请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确，加密电子投标文件逾期上传的，采购人不予受理。
24.3本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人应当在投标截止时间前，登录中心门户网站––“智能开标大厅”，在线准时参加开标活动，并在规定时间内进行投标文件解密、答疑澄清等。各潜在投标人因加密电子投标文件未能成功上传，其投标将被拒绝。投标人需在开标截止时间后30分钟内完成解密，否则造成的一切后果由投标人自行负责。具体事宜请查阅“智能开标大厅”首页右上角“操作指南”。
24.4开标时，主持人按照下列程序进行开标：①公布投标单位名单；②电子投标文件解密；③开标并显示开标记录；④开标结束。
24.5因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败,投标将被拒绝。
24.6对开标过程有疑义的，应当在开标结束后在规定时间内提出。未在规定时间内提出，采购人及招标代理机构将不接受对开标事宜的任何疑义。
（六）评标步骤和要求
25．资格审查
25.1开标后，依据法律法规和招标文件的规定，由采购人委托授权代表对投标人的投标文件中的资格证明等内容进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
25.3资格审查后，合格投标人不足3家的，不得评标。
25.4采购人对资格审查结果负责。
26.组建评标委员会
26.1评标委员会由采购人授权代表和从政府采购专家库中随机抽取的技术、经济专家若干名组成，人数为五人（或以上）单数。评标工作将在依法产生的评标委员会内部独立进行，评标委员会负责审议合格投标人的投标文件并按招标文件的要求确定中标候选人。评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
26.2评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
26.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
26.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
26.2.3对投标文件进行比较和评价；
26.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
26.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
26.3评标委员会成员应当履行下列义务：
26.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
26.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；评标委员会成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评审资料。
26.3.3评标结果汇总完成后，任何人不得修改评标结果，但经采购人或采购代理机构复核后发现分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的、经评标委员会认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；
26.3.4对评标情况、评标过程以及投标人的商业秘密保密；
26.3.5编写评标报告。
26.3.6评标委员会要在采购项目招标失败时，出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见，要协助采购人、采购代理机构、财政部门答复质疑或处理投诉事项；
26.3.7参与政府采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评标委员会协助处理质疑事项，并依据评标委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标或成交结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。
27.评标委员会对合格投标人的投标文件进行符合性审查。
27.1符合性审查：
依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
投标文件内容是否齐全，格式是否按招标文件要求填写；
以上符合性审查中内容只要有一条不满足，则投标文件即为无效文件。
27.2实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离（负偏离）或保留。
27.3所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响，重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。出现下述情况之一的评标委员会将视为重大负偏离或非实质上响应，包括但不限于：
27.3.1投标文件未按招标文件规定签署、进行企业电子签章或个人电子签章的；
27.3.2投标有效期不足的；
27.3.3投标货物数量、交货时间等不满足招标文件中要求的；
27.3.4未按照招标文件规定报价的；
27.3.5不符合招标文件中有关分标段规定的。
27.3.6投标人以他人名义投标/串通投标,以行贿手段牟取中标或以其他弄虚作假方式投标的，有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件内容相互混装；
（6）不同投标人使用同一台计算机编制投标文件或开标（报价）一览表的；
27.3.7投标人投标报价超出项目采购预算金额或最高限价的；
27.3.8投标人所提交的报价明细表中某项产品单价出现两个报价或总价出现两个报价的；
27.3.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
27.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。
27.5审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：
27.5.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；
27.5.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
27.6评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。
28．投标文件的澄清
28.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正，该要求应当采用书面形或在远程不见面评标平台中提出,并由评标委员会全体人员签字。
28.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出答复，采用书面答复的应经法定代表人或授权委托人的签字认可，采用远程不见面评标平台中答复的，应按照电子系统要求进行操作。上述答复将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。
28.3如评标委员会认为某个投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。若已要求，而在规定时间内该投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
28.4并非每个投标人都将被要求做出澄清和答复。
29．对投标文件的详细评审
29.1评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法详见招标文件。
29.2评标严格按照招标文件规定和评标原则、方法进行，投标人可对擅自改变本招标文件中所公布的规则、评标原则、方法的行为进行质疑或投诉。
30．确定中标人
评标委员会将根据评标办法之要求确定1-3名中标候选人。采购人在收到评标报告后5个工作日内，应在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未确定中标人且不提出异议的，视为确定排名第一的中标候选人为中标人。中标结果将在中标人确定后，在发布招标公告的相关媒体上进行公告。
31.评标过程保密
31.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
31.2在评标期间，投标人企图影响采购代理机构或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。
32.招标采购中出现下列情形之一的，应予废标：
32.1对招标文件作实质上响应的投标人不足三家的；
32.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
32.3投标人的报价均超出采购预算金额或最高限价，采购人不能支付的。
33.因重大变故采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。
（七）签订合同
34．中标通知
34.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人签发中标（成交）通知书，并向中标人发放。中标（成交）通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标（成交）通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。
34.2中标（成交）通知书、招标文件、投标文件、质疑（澄清）均是合同的重要组成部分。
35．履约保证金（如有）
35.1中标人在签订采购合同前，应按招标文件规定向采购人提交履约保证金。
35.2若本项目规定不允许转包或分包的，但中标人在与采购人签订合同以后，将中标项目转包或分包给第三方的，将终止合同并扣除其履约保证金。
35.3中标人的履约保证金将在合同货物安装调试完成或服务完成，并经采购人出具验收合格的验收报告后五个工作日内退还中标人。
36．签订合同
36.1采购人应当自中标通知书发出后，按照招标文件和中标人投标文件的规定，及时与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
36.2中标人未按照规定的时间、地点与采购人签订中标合同的，给采购人和采购代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。
36.3中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同，中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。
36.4采购人如需追加与合同标的相同的货物，须经设区的市，自治州以上的人民政府采购监督部门的批准，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。
36.5投标人一旦中标及签订合同后不得对采购项目转标段、分标段，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。
（八）处罚、询问和质疑
37．发生下列情况之一，投标人的投标保证金将不予退还（如要求缴纳）：
（1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；
（2）中标人未按本招标文件规定签约；
（3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；
（4）在投标文件中提供虚假材料的；
（5）中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同的；
（6）中标人未能按招标文件规定提交履约保证金的；
（7）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（8）投标人其它未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。
37.1在投标、评标过程中，如有投标人联合故意抬高报价或其他不正当行为，采购代理机构有权中止招标或评标。
38、询问和质疑
38.1投标人对采购事项有疑问，可以按照《政府采购法》的相关规定向采购人或采购代理机构一次性提出询问或质疑（不接受不同问题二次或者多次询问或质疑）。
38.2若投标人认为其投标未获公平评审或采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的合法权 益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，将质疑书原件送达采购人或采购代理机构。请投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。应知其权益受到损害之日是指：
（1）对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或招标文件公告期限届满之日。
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
（3）对中标、成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
38.3提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。
潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、联系人及联系电话、邮政编码等；
（2）被质疑采购项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译文，并以中文译文为准。
（7）提出质疑的日期。
（8）应当一次性递交质疑内容，不接受不同问题多次递交。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
38.4采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。
38.5投标人对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。
38.6质疑答复应当包括下列内容：
（一）质疑投标人的姓名或者名称；
（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；
（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
（四）告知质疑投标人依法投诉的权利；
（五）质疑答复人名称；
（六）答复质疑的日期。
质疑答复的内容不得涉及商业秘密。
38.7采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：
（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交投标人的，应当依法另行确定中标、成交投标人；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告财政部门。
38.8提交质疑书时，投标人应同时提交本人身份证，委托他人代理质疑事宜的，还应提交被委托人的身份证。
投标人是法人的，应一并提交法人营业执照和法定代表人身份证；投标人是其他组织的，应一并提交其他组织营业执照和主要负责人身份证。
投标人应当提供上述证明材料的原件及复印件，原件经采购人或采购代理机构核对无误后返还。
38.9质疑书提交方式。投标人或者其委托代理人应当当面提交质疑书及相关证明材料。投标人以电子邮件、传真等其他方式提交质疑书及相关证明材料的，或者不是投标人或者其委托代理人提交质疑书及相关证明材料的，采购人或采购代理机构可以拒收。
38.10投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
38.11采购人或采购代理机构将在收到符合上述条件的书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人（标前质疑如涉及采购程序的由采购代理机构回复，涉及招标文件资格条件、商务部分、技术需求、评审办法的由采购人进行回复）。若质疑涉及招标制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。采购人或采购代理机构遵循“谁过错 谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。双方都有责任的，由双方合理分担。
38.12质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向有关财政部门提起投诉。
38.13本项目质疑函以书面形式提出，联系部门、联系电话、通讯地址等信息见招标公告中招标人联系信息。
（九）保密和披露
39．采购代理机构有权将投标人提供的所有资料依法向有关政府监督部门或有权参与评审工作的有关人员披露。
40．在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人、采购内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
41．投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
42．投标人不得向采购人、评标委员会成员、采购代理机构进行商业贿赂或者采取其他不正当手段谋取中标。即使在签订合同后，如果有证据表明投标人有此行为的将按照《政府采购法》有关规定处理。
43．招标文件和有关法律法规要求不一致的，以有关法律法规为准。
（十）免责条款
44．由于网络和电子化系统原因对招标（采购）活动造成的影响采购人、招标代理机构、公共资源交易管理中心将不承担任何责任。
（十一）河南省政府采购合同融资政策告知函
河南省政府采购合同融资政策告知函
各投标人：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。


第四部分  合同条款
合同样本（仅供参考，最终以双方签订的为准）
合同编号：      
供方（中标供应商全称）：         
需方（采购人全称）：             
供方持签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：      ]，按照《政府采购法》、《民法典》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：
一、本合同名称：                         。
二、本合同总价为人民币        元（大写：        ）。
供货范围、技术规格、及分项价格如下：                    单位：人民币元
	货物名称
	品牌/规格/型号
	技术参数
（详细配置）
	单位
	单价
	数量
	合计
	免费质保期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
（人民币）
	小写：

	
	大写：   佰  拾   万   仟  佰   拾  元  角   分


三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：
所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出。
四、售后服务承诺：
1．售后服务响应时间：
2．解决问题时间：
3．售后服务机构名称、地址及联系方式：
4．其他服务承诺
五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应在      年      月     日前按需方要求在          （需方指定的地点）完成本项目的交货。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。 
六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。
七、人员培训：无。
八、验收要求。
1、供方按需方要求送货完毕并向需方出具收货签收单。
2、需方在收到供方货物后对货物品种，型号，数量组织验收。
3、验收合格后在收货签收单签字。
九、付款程序、方式及期限：
1．供方开具以需方单位名称为抬头的发票。
2．付款方式：                        
十、违约责任：
供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物的，供方应向需方支付合同金额总值     %的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的    %%违约金。
需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额 %的违约金；需方如逾期付款的，每逾期付款一日的需方应向供方偿付所欠合同金额    %的违约金。
十一、供需双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。
十二、因货物的质量问题发生争议，由法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。
十三、项目招标文件及其修改和澄清、及供方投标文件、供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。
十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。
十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。
十六、合同生效、备案及其它
1．本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。
2．需方应在本合同签订后七个工作日内将采购合同副本报延津县财政局备案。
3．本合同一式六份，供需双方各持一份，向延津县财政局备案两份，有关监督部门存档一份，办理资金支付手续时提交一份。
十七、招标文件、投标文件为本合同组成部分。效力顺序依次为：合同主文、招标文件、投标文件，有规定不一致的地方，以效力在先的文件规定为准。

供方（公章）：                      需方（公章）：
地址：                              地址：
法定代表人或授权委托人（签字）：    法定代表人或授权委托人（签字）： 
电话：                              电话：
开户银行：                          开户银行： 
账号：                              账号: 


签约时间：    年    月    日 
签约地址：需方所在地
第5部分 项目需求及要求


注：
1、 本项目质保期为三年
2、 本项目所以设备、产品均包含安装、调试
2、本项目加▲均为核心产品，投标人提供的核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定处理。
	采购项目需求及要求

	序号
	区域
	产品名称
	规格
	单位
	数量

	1
	门厅及晨检区
	换鞋凳
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面刨花板+环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：122*30*31cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度18mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面刨花板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品 评价人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求；表面耐磨(磨耗值、表面情况)符合GB/T 15102-2017浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板要求。（▲投标人或制造商须提供具备第三方检测机构出具的有效检测报告复印件，全套复印件加盖供应商公章）
2、板材边缘采用自然木色环保PVC边条封边处理。封边条塑料封边条-外观、规格尺寸及其偏差、形状公差、塑料封边条-理化性能、塑料封边条-有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se））符合QB/T 4463-2025 家具用封边条的要求。（▲投标人或制造商须提供具备第三方检测机构出具的有效检测报告复印件，全套复印件加盖供应商公章）
3、软垫表面采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
4、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
5、五金件选用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	张
	1

	2
	
	4人桌
	桌面材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板+聚氨酯PU软包
桌腿材质：桦木实木+环保水性漆
尺寸：80*60*39/42/45cm（三档高度可调节）
产品描述：
1、桌面采用厚度24.5mm优质桦木纹饰面实木多层板，自然木色，三聚氰胺纸表面采用环保涂层处理工艺，触感细腻光滑，抗指纹，表层硬度高，桌面耐污、耐磨、耐划伤，油污酱汁一擦即净、更易清洁护理，适合园所高频使用的场景；耐热耐烫，可承受热杯烫碗等高温接触，不易泛白变形；耐化学腐蚀，适配园所高频消毒场景，不惧酒精及各类清洁剂，不易被侵蚀变色；饰面为漫反射效果，避免长时间对幼儿造成视觉眩光刺激，柔和护眼。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、桌面四周采用环保软性聚氨酯PU软包工艺，包边厚度24.5mm，有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。
3、桌腿采用直径48mm优质桦木实木，实木表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求。
4、桌面与桌腿采用直径85mm*6.9mm的烤漆铁片连接，安装稳固不易晃动。桌脚底部配有高度30mm/个的ABS环保塑料旋钮，三档高度可调节，旋钮底部加装TPR脚垫，具有防滑耐磨性能。
5、五金件选用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，结构安全。幼儿桌通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合要求。
	张
	1

	3
	
	三面凳
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：33*30*33.5cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘使用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求。（▲投标人或制造商须提供具备第三方检测机构出具的有效检测报告复印件，全套复印件加盖供应商公章）
3、五金件选用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
4、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	4
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	单层中空两格柜
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面刨花板+环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸: 60*30*30cm
产品描述:
1、主体材料采用厚度18mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面刨花板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,甲醛释放量限值 ≤ 0.025 mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品 评价人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)达到GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求的5级；表面耐磨(磨耗值、表面情况)符合GB/T 15102-2017浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板要求。
2、板材边缘采用自然木色环保PVC边条封边处理。封边条塑料封边条-外观、规格尺寸及其偏差、形状公差、塑料封边条-理化性能、塑料封边条-有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se））符合QB/T 4463-2025 家具用封边条的要求。
3、采用软包坐垫设计，增加安全性及舒适性。座垫软包采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
4、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
5、五金件选用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	1

	5
	
	休闲角柜
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：60*60*176cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度18mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，树叶采用厚度15mm实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘使用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求。
3、软垫表面采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
4、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
5、五金件选用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	2

	6
	
	图书柜
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面刨花板
尺寸：63*29.6*57cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度18mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面刨花板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品 评价人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求；表面耐磨(磨耗值、表面情况)符合GB/T 15102-2017浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板要求。
2、板材边缘采用自然木色环保PVC边条封边处理。封边条塑料封边条-外观、规格尺寸及其偏差、形状公差、塑料封边条-理化性能、塑料封边条-有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se））符合QB/T 4463-2025 家具用封边条的要求。
3、上层挡板采用厚度4mm透明PC耐力板。
4、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
5、五金件选用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	1
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	矩形地毯
	材质：尼龙
尺寸：200*150*0.5cm
产品描述:
1、主体材料采用尼龙+胶底，矩形纯色设计，可以融合各种装饰风格营造温馨角落。为小朋友打造了一个专属的互动和探索空间。
2、耐用耐磨：尼龙材质强度高、耐磨性佳，能经受频繁踩踏和摩擦，不易起毛、破损，可长久保持美观完整。
3、防滑安全：TPR胶底抓地力强，能牢固贴合地面，有效防止地毯移位，降低滑倒风险，为孩子玩耍提供安全保障 。
4、易清洁打理：尼龙抗污性能好，污渍不易渗透，日常清洁用湿布擦拭或简单吸尘即可；不慎沾染顽固污渍，也可使用温和清洁剂清洗。
5、色彩持久：染色性能优良，颜色牢固度高，长期使用或多次清洗后，图案色彩依旧鲜亮，保持视觉吸引力。教学地毯甲醛含量和可迁移元素（砷、铅、铬、锑、汞、钡、硒、镉）符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准，均未检出。
	块
	1
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	操作桌
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：Φ60*30cm
产品描述：
1、桌面采用厚度25mm优质环保桦木皮双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘使用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求。
3、桌腿采用优质桦木实木，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求。
4、桌面与桌腿采用直径70mm*10.3mm、边缘带9°的烤漆铁片连接，桌腿底部安装耐磨、耐滑塑胶可微调脚垫，安装稳固不易晃动。
4、五金件选用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、托育操作桌全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合幼儿桌安全标准。幼儿桌通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合要求。
	张
	1
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	沙发座椅
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板+环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：93*30*60cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘使用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求。
3、软垫表面采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
4、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
4、五金件选用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合幼儿椅安全标准。幼儿椅通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合要求。
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	欢迎地毯
	材质：尼龙
尺寸：150*90*0.5cm
产品描述:
1、主体材料：采用尼龙+TPR胶底，高清数码印花尼龙毯面，地毯图案色彩丰富活泼，“WELCOME!” 的文字和可爱动物营造出热情、友好的氛围，帮助小朋友认识不同的动物种类，助力认知与语言启蒙。
2、耐用耐磨：尼龙材质强度高、耐磨性佳，能经受频繁踩踏和摩擦，不易起毛、破损，可长久保持美观完整。
3、防滑安全：TPR胶底抓地力强，能牢固贴合地面，有效防止地毯移位，降低滑倒风险，为孩子玩耍提供安全保障。
4、易清洁打理：尼龙抗污性能好，污渍不易渗透，日常清洁用湿布擦拭或简单吸尘即可；不慎沾染顽固污渍，也可使用温和清洁剂清洗。
5、色彩持久：染色性能优良，颜色牢固度高，长期使用或多次清洗后，图案色彩依旧鲜亮，保持视觉吸引力。教学地毯甲醛含量和可迁移元素（砷、铅、铬、锑、汞、钡、硒、镉）符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准，均未检出。
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	圆桌
	桌面材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板+聚氨酯PU软包
桌腿材质：桦木实木+环保水性漆
尺寸：Φ80*39/42/45cm（三档高度可调节）
产品描述：
1、桌面采用厚度24.5mm优质桦木纹饰面实木多层板，自然木色，三聚氰胺纸表面采用环保涂层处理工艺，触感细腻光滑，抗指纹，表层硬度高，桌面耐污、耐磨、耐划伤，油污酱汁一擦即净、更易清洁护理，适合园所高频使用的场景；耐热耐烫，可承受热杯烫碗等高温接触，不易泛白变形；耐化学腐蚀，适配园所高频消毒场景，不惧酒精及各类清洁剂，不易被侵蚀变色；饰面为漫反射效果，避免长时间对幼儿造成视觉眩光刺激，柔和护眼。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、桌面四周采用环保软性聚氨酯PU软包工艺，包边厚度24.5mm，有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。
3、桌腿采用直径48mm优质桦木实木，实木表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求。
4、桌面与桌腿采用直径98mm*6.9mm的烤漆铁片连接，安装稳固不易晃动。桌脚底部配有高度30mm/个的ABS环保塑料旋钮，三档高度可调节，旋钮底部加装TPR脚垫，具有防滑耐磨性能。
5、五金件选用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、圆桌全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合幼儿桌安全标准。幼儿桌通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合要求。
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	台式电脑
	1.商用台式计算机 主机采用立式机箱                                                                                                                                                                                   
2.处理器≥ Intel 酷睿 i5-12400 六核十二线程 基准主频≥ 2.5GHz 最大睿频 ≥4.4GHz 三级缓存 ≥18MB    制程工艺Intel 7（10nm）                                                                                                                                
3.内存配置 ≥ 16GB  DDR5高速内存 支持双通道扩展      最大内存容量32GB                                                                                                                                                                              
4.存储配备 ≥ 512GB M.2 NVMe 高速 SSD固态硬盘（PCIe4.0）                                                                                                                                                                                   
5.显卡采用 Intel UHD Graphics 730 集成显卡 支持多场景办公显示输出                                                                                                                                                                                                  
6.网络支持千兆有线网卡                                                                                                                                                                           
7.主机接口 数据接口前置面板：≥2×USB3.2 Gen1，1×USB2.0，后置面板：≥3×USB2.0，2×USB3.2 Gen1，音频接口前置面板：≥1×耳机接口，1×麦克风输入接口，后置面板：1×耳机接口，1×麦克风输入接口，视频接口后置面板：1×HDMI，3×DisplayPort，网络接口后置面板：≥1×RJ45（网络接口），其它接口后置面板：1×电源接口                                                                                                                                                                    
8.电源采用≥ 200W 高能效静音电源 运行稳定低噪                                                                                                                                                                                                                                      
9.搭配≥ 23.8 英寸 24 寸规格 IPS 高清显示器 分辨率 1920×1080 窄边框设计 支持低蓝光护眼 配备 HDMI 及 VGA 接口                                                                                                                         
10.整机预装正版 Windows11 中文版操作系统，标配原装有线键盘和有线鼠标                                                                                                                                               
11.提供三年全国联保及三年上门售后服务  
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	打印机
	1.彩色激光多功能一体机‌，集打印、复印、扫描功能于一体，黑白打印速度为‌≥18ppm‌，彩色为‌≥4ppm‌，支持无线及有线网络连接，适合小型办公使用                                                                                       
2.核心性能参数，打印与复印速度‌：黑白打印‌：≥A4 纸张下速度约为 18 页/分钟，Letter 纸张为 19 页/分钟 ，彩色打印‌：≥A4 纸张下速度约为 4 页/分钟，采用四次成像技术，色彩表现力较好 ，复印速度‌：与打印速度基本一致，黑白 18ppm，彩色 4ppm，支持 1-999 页连续复印 ，
3.分辨率与画质‌：‌打印分辨率‌：≥物理分辨率 600×600dpi，支持 HQ1200 增强技术，文字清晰锐利 ，‌扫描分辨率‌：光学分辨率 ≥1200×1200dpi，最大插值分辨率可达 4800×4800dpi，能较好还原彩页内容 ，‌首页输出时间‌：黑白首页打印时间小于 14 秒，彩色首页打印时间小于 26 秒。  
4.硬件规格与连接，‌处理器与内存‌：配备‌800MHz 处理器‌，标配内存‌128MB‌，保障多任务处理时的稳定性
5.连接方式‌：支持‌有线网络‌（10Base-T/100Base-TX）和‌无线网络‌（IEEE 802.11 b/g/n），可通过 Wi-Fi 实现多设备共享打印 。
6.配备高速 USB 2.0 接口，支持 Windows、Mac OS 及多种 Linux 系统驱动 。‌‌‌
7.纸张与双面功能‌：‌进纸容量‌：标准进纸盒容量为 150 页，支持 A4、A5、信封、卡片等多种介质 。
8.双面打印‌：支持‌手动双面打印‌，需用户手动翻面，无自动双面单元 。
9.机身尺寸‌：约 406×362×288.6mm，重量约 12.89kg，占用桌面空间适中 。‌‌
10.耗材类型‌：采用‌鼓粉分离设计‌，硒鼓与墨粉盒可独立更换，降低长期使用成本 。
11.随机耗材‌：随机硒鼓寿命约 16000 页，随机墨粉黑色约 700 页，彩色约 500 页 。
	台
	1

	14
	
	一体机
	一、整机硬件：
1.整机屏幕采用86英寸液晶显示器，显示分辨率3840*2160，可视⻆度≥178°
2.整机左右边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔。
3.▲整机CPU芯片，WIFI与蓝牙芯片采用国产自主芯片。（提供第三方权威检测机构出具的符合本参数要求的检测报告或同等效力的证明材料）
4。▲整机嵌入式系统版本≥Android 15，内存≥2GB，存储空间≥32GB。（提供第三方权威检测机构出具的符合本参数要求的检测报告或同等效力的证明材料）
5.整机输入接口具备2路HDMI、1路RS232（RJ45形态）、1路USB接口。
6.整机在影院模式下具备AI环绕声功能，支持多挡的调节。
7.整机内置摄像头，像素≥1600万，摄像头在运行时有指示灯提示。
8.▲整机内置2.2 声道扬声器，最大功率≥82W，采用模块化设计，可单独拆卸。（提供第三方权威检测机构出具的符合本参数要求的检测报告或同等效力的证明材料）
9.整机内置阵列麦克风。
10.▲整机具备前置物理按键，前置的物理接口与物理按键为同一侧。（提供第三方权威检测机构出具的符合本参数要求的检测报告或同等效力的证明材料）
11.整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节，扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.70。
12.▲采用红外触控技术，最大支持50点触控。（提供第三方权威检测机构出具的符合本参数要求的检测报告或同等效力的证明材料）
13.支持将微信中的文件传输至设备，不需要借助三方软件或网页。
14.▲具备电子视力表功能，可对学生视力进行测试并⽣成检测结果及学⽣视⼒档案。（提供第三方权威检测机构出具的符合本参数要求的检测报告或同等效力的证明材料）
15.▲整机内置双WiFi6无线网卡，支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，采用独立模块化，无需拆卸整机后壳即可独立拆装。（提供第三方权威检测机构出具的符合本参数要求的检测报告或同等效力的证明材料）
16.CPU采用12代i5及以上,内存≥16GB内存配置，硬盘≥512GB SSD固态硬盘。
二、教学软件：
1、为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。
2、提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、数学画板、字母卡片、英汉词典、英文听写、化学实验、元素周期、化学方程、物理线图等学科工具，可一键插入课件。
3、支持提供 PPT 、WPS 插件，同时支持原生Office、WPS 环境下授课。教师可将白板内容一键上传更新至教师云空间，方便在授课时直接下载使用云端资源。
4、教案内容可自动同步至云空间。支持以链接方式进行定向式分享和开放式 分享。并支持直接将文件导出为 PDF 格式。
5、在授课端支持英文字母教学工具，可点击字母查看字母在四线三格中的标准写法，展示书写笔顺示意，可点击读音进行字母发音，对每个字母提供三个相关单词并对单词，支持点击单词进行点读发音。
6、支持中英文、数学公式的编辑输入，可快速输入方程组、脱式运算，提供数学符号及模板；预置常用数学公式，无需编辑一键插入。
7、提供数学画板资源，按照小学、初中学段数学学科主要知识点分类，便于教师查找使用。
8、支持自由绘制物理线图，提供元件库和模板库组件，支持自动吸附连接线。
9、支持选择题、填空题、判断题、解答题多种类型题目的创建，支持匹配知识点，设定题目难度等。通常可用于练习任务，在线小测，客观题自动批改。
10、▲可一键插入思维导图，支持直接在教案页面的轻量化编辑，进入全屏后可设置更多导图格式。（提供第三方权威检测机构出具的符合本参数要求的检测报告或同等效力的证明材料）
11、云教案提供授课模式，可在云教案预览页面点击授课进入全屏演示模式，也可在授课端直接打开云教案列表进入。授课模式下支持使用笔工具书写批注，且可上下左右漫游。
12、软件具有AI智能语义分析的能力，可对输入的英文文本进行错误检查，并支持一键纠错。（提供第三方权威检测机构出具的符合本参数要求的检测报告或同等效力的证明材料）
13、▲云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照。（提供第三方权威检测机构出具的符合本参数要求的检测报告或同等效力的证明材料）
14、▲提供党建微课视频，微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。（提供第三方权威检测机构出具的符合本参数要求的检测报告或同等效力的证明材料）
	台
	1
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	安装/调试/辅材
	项
	1
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	定制地毯
	材质：水晶绒，厚度约7mm
尺寸直径：≥2.8m
	个
	1
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	门斗区
	单人座椅
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：48*40*50cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，结构安全。幼儿椅通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合要求。
	把
	2
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	座椅坐垫-奶牛
	材质：环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：62*45*3cm
产品描述：
1、座垫软包采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
	个
	1
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	座椅坐垫-小猪
	材质：环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：62*45*3cm
产品描述：
1、座垫软包采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
	个
	1
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	茶几
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面刨花板
尺寸：60*35*25cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度18mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面刨花板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品 评价人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求；表面耐磨(磨耗值、表面情况)符合GB/T 15102-2017浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板要求。
2、板材边缘采用自然木色环保PVC边条封边处理。封边条塑料封边条-外观、规格尺寸及其偏差、形状公差、塑料封边条-理化性能、塑料封边条-有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se））符合QB/T 4463-2025 家具用封边条的要求，其中有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se））均未检出。
3、底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	张
	1
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	图书柜
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面刨花板
尺寸：63*29.6*57cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度18mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面刨花板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品 评价人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求；表面耐磨(磨耗值、表面情况)符合GB/T 15102-2017浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板要求。
2、板材边缘采用自然木色环保PVC边条封边处理。封边条塑料封边条-外观、规格尺寸及其偏差、形状公差、塑料封边条-理化性能、塑料封边条-有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se））符合QB/T 4463-2025 家具用封边条的要求，其中有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se））均未检出。
3、上层挡板采用厚度4mm透明PC耐力板。
4、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	1

	22
	
	方形地毯
	材质：尼龙
尺寸：150*120*0.5cm
产品描述:
1、主体材料：采用尼龙+TPR胶底，高清数码印花尼龙毯面，地毯图案色彩丰富活泼，明快的暖黄色为基调，辅以深蓝、橘色星球和白色星光，宇航员、火箭、大小星球（带有环形山或地貌）、星星等元素，能极大地满足小朋友对宇宙、航天和未知世界的好奇心。
2、耐用耐磨：尼龙材质强度高、耐磨性佳，能经受频繁踩踏和摩擦，不易起毛、破损，可长久保持美观完整。
3、防滑安全：TPR胶底抓地力强，能牢固贴合地面，有效防止地毯移位，降低滑倒风险，为孩子玩耍提供安全保障。
4、易清洁打理：尼龙抗污性能好，污渍不易渗透，日常清洁用湿布擦拭或简单吸尘即可；不慎沾染顽固污渍，也可采用温和清洁剂清洗。
5、色彩持久：染色性能优良，颜色牢固度高，长期采用或多次清洗后，图案色彩依旧鲜亮，保持视觉吸引力。教学地毯甲醛含量和可迁移元素（砷、铅、铬、锑、汞、钡、硒、镉）符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准，均未检出。
	块
	1
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	爬滑堡组合
	材质：环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：240*60*43cm（米色、灰色双色可选）
产品描述:
1、整体由清新的草绿色、深灰色和米白色拼接而成，呈“双面缓坡+中间滚抽”的桥梁式设计。一侧为草绿色的舒缓斜坡，一侧为深灰色的阶梯缓坡，中间滚轴适合儿童进行平衡木动感训练。
2、主体材料采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
	套
	1
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	爬滑堡组合C
	材质：环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：185*60*53cm（米色、灰色双色可选）
产品描述:
1、整体配色自然清新，像一片小小的草地山坡。由一个平缓的软体倾斜底座和三个圆柱形滚轴组成，最大的绿色滚轴在最上方，下方依次排列较小的深灰色滚轴，呈现出高低错落的立体层次感。
2、主体材料采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
	套
	1
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	立体折叠垫
	材质：环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：134*134*55cm（折叠后）
产品描述：
1、采用清新的蓝白配色，灵感源自花朵花瓣造型，可平铺可折叠，随意变换形态，为儿童提供舒适又充满趣味的活动角落。
2、主体采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
	个
	1
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	拱爬梯
	材质：环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：115*72*40cm
产品描述:
1、采用云朵立体造型，清新弧形外观，线条柔和圆润，整体稳固不易倾倒，满足儿童好动的探索天性。
2、主体材料采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
	个
	1
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	多人推车
	1.展开尺寸:124x83x146.5cm
2.收车尺寸: 134x83x98.5cm
3.净重:33.8KG
4净重:45.1KG
5.座布:1680D高支涤沦
6.车身:铁架
7.轮子:EVA材质轮胎(前轮10".后轮12")
8.下压式手把刹车
9.座椅可拆卸，车内可站立
10.后拉链仓，可迅速进入车内
11.顶篷可拆卸
12.一键收车:整车可折叠
	台
	1
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	单人推车
	1.净重:9.16KG                         
2.毛重：12.95KG
3.展开尺寸:87.5*60*113CM
4.收车尺寸:84*60*57CM
附赠超值配件:可拆卸式座椅、蚊帐、雨罩、顶篷
	台
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	多人推车
	1.展开尺寸:159x80x110cm
2.收车尺寸: 146x80x49cm
3.净重：30.1 kg
4.毛重：37.9 kg
5.座布:涤沦
6.车身:铁架
7.轮子:EVA材质轮胎(前轮10".后轮12")
8.下压式手把刹车:
9.前扶手可拆卸
10.五点式磁吸扣安全带
11.两段式折叠顶篷
12.可调节座椅角度，最大角度170度
13.一键收车:整车可折叠
	台
	1
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	乳儿班
	婴儿床
	材质：桦木实木+环保水性漆
尺寸：109*66*92cm
产品描述：
1、整体采用优质桦木实木，床围板厚度30mm，圆棍直径25mm，床板厚度25mm。
2、表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯系物总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和均未检出。
3、底部装有可锁定万向轮，方便移动推拉，固定安稳。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，结构安全。幼儿床通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合要求。
	张
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	叠叠床
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：115*61*24.5cm
产品描述：
1、主框架采用厚度18mm、床板采用厚度9mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、床脚采用环保PP塑料材质，可堆叠设计，结构稳固，不易倾倒。
4、床脚底部可加装可锁定移动万向轮，方便推拉移动。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，结构安全。幼儿床通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合GB 28007-2024 婴幼儿及儿童家具安全技术规范的要求。
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	尿布台
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：120*62*100cm
产品描述：
1、主框架采用厚度18mm、隔板/层板采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，背板采用厚度5mm实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、上层护理台四周装有挡板，操作更安全；下层采用门柜形式的储存空间，收纳空间大拿取更便捷。内设有楼梯，保育老师可协助幼儿自行攀爬上尿布台。
4、护理台面设置软垫，软垫表面采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
5、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
6、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
7、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
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	挂架
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：120*30*44cm
产品描述：
1、主框架采用厚度18mm、隔板/层板采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、底部装有挂钩，多种收纳方式，增加产品储物量。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
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	配餐车
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：80*50*80cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度18mm、15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、桌腿采用44*44mm桦木实木，自然木色，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯系物总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和均未检出。
4、底部装有可锁定万向轮，方便移动推拉，固定安稳。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
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	喂食椅
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：38.5*55*78cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，结构安全。幼儿椅通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合要求。
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	6人桌
	桌面材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板+聚氨酯PU软包
桌腿材质：桦木实木+环保水性漆
尺寸：120*60*39/42/45cm（三档高度可调节）
产品描述：
1、桌面采用厚度24.5mm优质桦木纹饰面实木多层板，自然木色，三聚氰胺纸表面采用环保涂层处理工艺，触感细腻光滑，抗指纹，表层硬度高，桌面耐污、耐磨、耐划伤，油污酱汁一擦即净、更易清洁护理，适合园所高频采用的场景；耐热耐烫，可承受热杯烫碗等高温接触，不易泛白变形；耐化学腐蚀，适配园所高频消毒场景，不惧酒精及各类清洁剂，不易被侵蚀变色；饰面为漫反射效果，避免长时间对幼儿造成视觉眩光刺激，柔和护眼。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、桌面四周采用环保软性聚氨酯PU软包工艺，包边厚度24.5mm，有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。
3、桌腿采用直径48mm优质桦木实木，实木表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯系物总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和均未检出。
4、桌面与桌腿采用直径85mm*6.9mm的烤漆铁片连接，安装稳固不易晃动。桌脚底部配有高度30mm/个的ABS环保塑料旋钮，三档高度可调节，旋钮底部加装TPR脚垫，具有防滑耐磨性能。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，结构安全。幼儿桌通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合GB 28007-2024 婴幼儿及儿童家具安全技术规范的要求。
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	4人桌
	桌面材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板+聚氨酯PU软包
桌腿材质：桦木实木+环保水性漆
尺寸：80*60*39/42/45cm（三档高度可调节）
产品描述：
1、桌面采用厚度24.5mm优质桦木纹饰面实木多层板，自然木色，三聚氰胺纸表面采用环保涂层处理工艺，触感细腻光滑，抗指纹，表层硬度高，桌面耐污、耐磨、耐划伤，油污酱汁一擦即净、更易清洁护理，适合园所高频采用的场景；耐热耐烫，可承受热杯烫碗等高温接触，不易泛白变形；耐化学腐蚀，适配园所高频消毒场景，不惧酒精及各类清洁剂，不易被侵蚀变色；饰面为漫反射效果，避免长时间对幼儿造成视觉眩光刺激，柔和护眼。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、桌面四周采用环保软性聚氨酯PU软包工艺，包边厚度24.5mm，有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。
3、桌腿采用直径48mm优质桦木实木，实木表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯系物总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和均未检出。
4、桌面与桌腿采用直径85mm*6.9mm的烤漆铁片连接，安装稳固不易晃动。桌脚底部配有高度30mm/个的ABS环保塑料旋钮，三档高度可调节，旋钮底部加装TPR脚垫，具有防滑耐磨性能。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，结构安全。幼儿桌通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合要求。
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	就餐椅
	材质：桦木实木+环保水性漆
尺寸:38*30*45cm，座高19m
产品描述：
1、框架采用优质桦木实木制作，椅脚尺寸为50*22mm，座面厚度15mm，整体榫卯结构，坚固耐用，不易松动。
2、靠背采用厚度16mm、托盘厚度15mm桦木实木皮贴面多层板制作，靠背弧度自然弯曲符合人体工学，托盘可拆装设计。
3、实木表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯系物总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和均未检出。
4、椅脚底部配有耐磨TPR软塑脚垫，具有防水、防滑、耐磨等功能。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，结构安全。幼儿椅通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合要求。
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	幼教椅
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：座高19cm
产品描述：
1、整体采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，三聚氰胺纸表面采用环保涂层处理工艺，触感细腻光滑，表层致密无孔，具备优异的耐污、耐划伤、耐高温及耐化学试剂性能，便于日常清洁护理。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、椅脚底部装有TPR防滑垫，具有防水、防滑、耐磨等功能。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，结构安全。幼儿椅通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合要求。
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	储物柜
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面刨花板
尺寸：80.6*36.5*99cm
产品描述：
1、主框架采用厚度18mm、门板采用厚度16mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面刨花板，背板采用厚度5mm实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品 评价人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求；表面耐磨(磨耗值、表面情况)符合GB/T 15102-2017浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板要求。
2、板材边缘采用自然木色环保PVC边条封边处理。封边条塑料封边条-外观、规格尺寸及其偏差、形状公差、塑料封边条-理化性能、塑料封边条-有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se））符合QB/T 4463-2025 家具用封边条的要求，其中有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se））均未检出。
3、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
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	茶/水杯毛巾柜
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：64*30*80cm，水杯格尺寸：11*12*10cm
产品描述：
1、主框架采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，背板采用厚度5mm实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、隔板上装有5个环保塑料挂钩。
4、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底。底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	4
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	学步镜
	框架材质：桦木实木+环保水性漆
镜面板材质：镜面PC耐力板
尺寸：80*8.5*56cm
产品描述：
1、框架材料采用厚度25mm优质桦木实木，圆杆直径25mm。
2、实木表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯系物总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和均未检出。
3、镜面部分采用厚度5mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，外贴3mm厚镜面亚克力。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	2

	43
	
	学步车
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：43*33.6*44cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、圆棍采用直径25mm优质桦木实木，表面喷涂环保安全水性漆，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯系物总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和均未检出。
4、轮子外沿采用TPR包边，对地板等地面材料起到保护作用。TPR安全包边玩具材料中可迁移元素的最大限量要求（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）符合GB 6675.4-2014 《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》规定的要求。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	2

	44
	
	学步梯
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：180*48.6*80cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度18mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、楼梯面铺有地毯，具有防滑防磕碰性能。
4、底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	2

	45
	
	拱爬梯
	材质：环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：115*72*40cm
产品描述:
1、采用云朵立体造型，清新弧形外观，线条柔和圆润，整体稳固不易倾倒，满足儿童好动的探索天性。
2、主体材料采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
	个
	2
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	动物地毯
	材质：尼龙
尺寸：200*200*0.5cm
产品描述:
1、主体材料采用尼龙+TPR胶底，地毯以黑白剪影形式呈现多种动物形象，锻炼小朋友的观察力，可提升细节辨别力和逻辑分类能力。
2、耐用耐磨：尼龙材质强度高、耐磨性佳，能经受频繁踩踏和摩擦，不易起毛、破损，可长久保持美观完整。
3、防滑安全：TPR胶底抓地力强，能牢固贴合地面，有效防止地毯移位，降低滑倒风险，为孩子玩耍提供安全保障 。
4、易清洁打理：尼龙抗污性能好，污渍不易渗透，日常清洁用湿布擦拭或简单吸尘即可；不慎沾染顽固污渍，也可采用温和清洁剂清洗。
5、色彩持久：染色性能优良，颜色牢固度高，长期采用或多次清洗后，图案色彩依旧鲜亮，保持视觉吸引力。教学地毯甲醛含量和可迁移元素（砷、铅、铬、锑、汞、钡、硒、镉）符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准，均未检出。
	块
	2

	47
	
	小马沙发
	材质：实木多层板+环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：40*38*41cm
产品描述：
1、采用小马立体造型，弧形外观，线条柔和圆润，软萌舒适，稳固不易倾倒。
2、主框架为实木多层板，表面采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
	张
	2
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	恐龙沙发
	材质：环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：40*38*44cm
产品描述：
1、采用恐龙立体造型，弧形外观，线条柔和圆润，软萌舒适，稳固不易倾倒。
2、主框架为实木多层板，表面采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
	张
	2
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	图书柜
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：83.5*36.5*63cm
产品描述：
1、主框架采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，隔板/层板采用厚度5mm实木多层板，自然木色，三聚氰胺纸表面采用环保涂层处理工艺，触感细腻光滑，表层致密无孔，具备优异的耐污、耐划伤、耐高温及耐化学试剂性能，便于日常清洁护理。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用环保木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、侧板四周采用环保TPR材质包边，包边厚度33mm，注塑一体成型无缝隙，具有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。TPR安全包边玩具材料中可迁移元素的最大限量要求（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）符合GB 6675.4《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》规定的要求。
4、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，结构安全。教具柜（玩具柜）通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合要求。
	个
	2
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	立体折叠垫
	材质：环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：115*115*120cm
产品描述：
1、产品采用简约纯净的浅灰色为主色调，底部配有白色的云朵造型点缀，围合式造型，底部是宽大的底座，向上收拢成一个尖顶，底座边缘有向内凹陷的弧形，仿佛一朵立体的云朵，边缘全部做了圆润处理，折叠前是一个立体的云朵堡垒，展开后是一张面积可观的加厚软垫。
2、主体材料采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
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	长方形地毯
	材质：尼龙
尺寸：240*200*0.5cm
产品描述:
1、主体材料采用尼龙+胶底，形成了类似等高线、树影、起伏山丘的流线型图案，可以融合各种装饰风格营造温馨角落。将大自然的缩影带进室内，为小朋友打造了一个专属的互动和探索空间。
2、耐用耐磨：尼龙材质强度高、耐磨性佳，能经受频繁踩踏和摩擦，不易起毛、破损，可长久保持美观完整。
3、防滑安全：TPR胶底抓地力强，能牢固贴合地面，有效防止地毯移位，降低滑倒风险，为孩子玩耍提供安全保障 。
4、易清洁打理：尼龙抗污性能好，污渍不易渗透，日常清洁用湿布擦拭或简单吸尘即可；不慎沾染顽固污渍，也可采用温和清洁剂清洗。
5、色彩持久：染色性能优良，颜色牢固度高，长期采用或多次清洗后，图案色彩依旧鲜亮，保持视觉吸引力。教学地毯甲醛含量和可迁移元素（砷、铅、铬、锑、汞、钡、硒、镉）符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准，均未检出。
	块
	2

	52
	
	橘色护栏
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板+PC耐力板
尺寸：77*8*57cm
产品描述：
1、框架材料采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、圆杆采用优质桦木实木，表面表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯系物总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和均未检出。
4、护栏中间内嵌厚度5mm橘色半透明PC耐力板。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
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	护栏入口
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：98*8*58.5cm
产品描述：
1、主体采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、圆杆采用优质桦木实木，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯系物总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和均未检出。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
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	弧形栅栏护栏
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：72*23*57cm
产品描述：
1、主体采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、圆杆采用优质桦木实木，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯系物总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和均未检出。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
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	蓝色护栏
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板+PC耐力板
尺寸：77*8*57cm
产品描述：
1、框架材料采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、圆杆采用优质桦木实木，表面表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯系物总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和均未检出。
4、护栏中间内嵌厚度5mm蓝色半透明PC耐力板。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
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	护栏连接件
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
产品描述：
1、主体采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、圆杆采用优质桦木实木，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯系物总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和均未检出。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
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	中空两层柜
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：80*40*57cm
产品描述：
1、主框架采用厚度18mm、隔板/层板采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，三聚氰胺纸表面采用环保涂层处理工艺，触感细腻光滑，表层致密无孔，具备优异的耐污、耐划伤、耐高温及耐化学试剂性能，便于日常清洁护理。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、柜身装有扶手，适合低龄幼儿抓握，可支撑幼儿学习走步。
4、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，结构安全。教具柜（玩具柜）通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合GB 28007-2024 婴幼儿及儿童家具安全技术规范的要求。（▲投标人或制造商须提供具备第三方检测机构出具的有效检测报告复印件，全套复印件加盖供应商公章）
	个
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	座垫组合
	材质：环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：100*100*10cm
产品描述:
1、每一片 “花瓣” 都是独立的小坐垫，重心低矮，安全稳固，能锻炼小朋友的动手能力和逻辑思维，清新的绿色系配色充满生机。
2、座垫软包采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
	套
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	摇奶器
	1.额定电压/频率：220V~50Hz
2.额定功率：200W
3.摇奶转速：250~450rpm
4.外形尺寸：249×165×125mm
5.净重：1.38kg
6.适配奶瓶直径：53~75mm
7.容量：500ml
	个
	2
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	消毒柜
	1.电压；220V
2.尺寸；定制
3.消毒方式:臭氧+紫外线方式:触屏控制层架材质:无磁不锈钢层架产品架构:不锈钢箱体门体
4.材质:钢化玻璃门.
	台
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	奶瓶消毒柜
	1.额定功率；210W
2.容积；25L
3.尺寸；320*330*409mm
	台
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	冰箱
	1.尺寸395*320*475mm  
2.外壳材质；塑料，
3.功能；制冷藏  冷冻 ，带锁，
	台
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	一体机
	1.显示尺寸：≥65英寸，采用DLED背光源A规屏。
2.显示分辨率：≥3840(H)×2160(V)，亮度：≥350cd/m2，对比度：5000：1，屏幕比例16：9，可视角度：≥178°。
3.整机功耗≤270W,关闭状态功率≤0.5。
4.声音：前置双喇叭，声音输出功率≥2*15W。
5.前置接口至少包含：PC-USB 3.0、HDMI输入接口。
6.后置接口至少包含：音频输出*3、AV IN、HDMI*2、USB 2.0*2、RS232*1、RJ45和Touch USB输出接口。
7.铝合金外框，表面拉丝并阳极氧化处理，铁壳后盖，主动散热。
8.整机采用二十点或以上触摸点数，可以实现20人同时书写，触摸有效识别高度：设备触摸有效识别高度低于3.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作。                     
9.整机面板:设计简洁高效，为避免衣袖触碰、手误碰等误操作影响进程，屏幕两侧没有快捷丝印触摸按键。
10.整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，且可通过操作触摸按键对画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例。
11.整机尺寸：1488.3mm*897.86mm*85.6mm
12.前置钢化玻璃，采用0贴合技术，防眩光技术，显示效果更出众。 
13.电脑采用OPS插拔式架构，处理器：IntelCorei5 ；采用inter JAE标准80 pin即插即用式串口，内存：不低于8G；硬盘：不低于256-SSD 固态硬盘；内置WiFi：IEEE 802.11a/b/g/n标准协议，保证足够的信号强度；内置自适应网卡满足10M/100M/1000M信道。电脑支持硬件一键还原（通过电脑按键来实现一键还原），更加安全高效的保护电脑。
	台
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	托小班
	6人桌
	桌面材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板+聚氨酯PU软包
桌腿材质：桦木实木+环保水性漆
尺寸：120*60*39/42/45cm（三档高度可调节）
产品描述：
1、桌面采用厚度24.5mm优质桦木纹饰面实木多层板，自然木色，三聚氰胺纸表面采用环保涂层处理工艺，触感细腻光滑，抗指纹，表层硬度高，桌面耐污、耐磨、耐划伤，油污酱汁一擦即净、更易清洁护理，适合园所高频采用的场景；耐热耐烫，可承受热杯烫碗等高温接触，不易泛白变形；耐化学腐蚀，适配园所高频消毒场景，不惧酒精及各类清洁剂，不易被侵蚀变色；饰面为漫反射效果，避免长时间对幼儿造成视觉眩光刺激，柔和护眼。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、桌面四周采用环保软性聚氨酯PU软包工艺，包边厚度24.5mm，有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。
3、桌腿采用直径48mm优质桦木实木，实木表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯系物总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和均未检出。
4、桌面与桌腿采用直径85mm*6.9mm的烤漆铁片连接，安装稳固不易晃动。桌脚底部配有高度30mm/个的ABS环保塑料旋钮，三档高度可调节，旋钮底部加装TPR脚垫，具有防滑耐磨性能。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，结构安全。幼儿桌通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合GB 28007-2024 婴幼儿及儿童家具安全技术规范的要求。
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	4人桌
	桌面材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板+聚氨酯PU软包
桌腿材质：桦木实木+环保水性漆
尺寸：80*60*39/42/45cm（三档高度可调节）
产品描述：
1、桌面采用厚度24.5mm优质桦木纹饰面实木多层板，自然木色，三聚氰胺纸表面采用环保涂层处理工艺，触感细腻光滑，抗指纹，表层硬度高，桌面耐污、耐磨、耐划伤，油污酱汁一擦即净、更易清洁护理，适合园所高频采用的场景；耐热耐烫，可承受热杯烫碗等高温接触，不易泛白变形；耐化学腐蚀，适配园所高频消毒场景，不惧酒精及各类清洁剂，不易被侵蚀变色；饰面为漫反射效果，避免长时间对幼儿造成视觉眩光刺激，柔和护眼。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、桌面四周采用环保软性聚氨酯PU软包工艺，包边厚度24.5mm，有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。
3、桌腿采用直径48mm优质桦木实木，实木表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯系物总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和均未检出。
4、桌面与桌腿采用直径85mm*6.9mm的烤漆铁片连接，安装稳固不易晃动。桌脚底部配有高度30mm/个的ABS环保塑料旋钮，三档高度可调节，旋钮底部加装TPR脚垫，具有防滑耐磨性能。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，结构安全。幼儿桌通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合要求。
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	托育椅
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：座高19cm
产品描述：
1、整体采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，三聚氰胺纸表面采用环保涂层处理工艺，触感细腻光滑，表层致密无孔，具备优异的耐污、耐划伤、耐高温及耐化学试剂性能，便于日常清洁护理。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。（▲投标人或制造商须提供具备第三方检测机构出具的有效检测报告复印件，全套复印件加盖供应商公章）
3、椅脚底部装有TPR防滑垫，具有防水、防滑、耐磨等功能。
4、椅子扶手采用梯形防倾倒设计，加强对幼儿的安全防护性能。扶手内侧装有挡条，可堆叠收纳。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，结构安全。幼儿椅通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合要求。
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	自主就餐椅
	材质：桦木实木+环保水性漆
尺寸:38*30*45cm，座高19m
产品描述：
1、框架采用优质桦木实木制作，椅脚尺寸为50*22mm，座面厚度15mm，整体榫卯结构，坚固耐用，不易松动。
2、靠背采用厚度16mm、托盘厚度15mm桦木实木皮贴面多层板制作，靠背弧度自然弯曲符合人体工学，托盘可拆装设计。
3、实木表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯系物总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和均未检出。
4、椅脚底部配有耐磨TPR软塑脚垫，具有防水、防滑、耐磨等功能。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，结构安全。幼儿椅通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合要求。
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	幼教椅
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：座高19cm
产品描述：
1、整体采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，三聚氰胺纸表面采用环保涂层处理工艺，触感细腻光滑，表层致密无孔，具备优异的耐污、耐划伤、耐高温及耐化学试剂性能，便于日常清洁护理。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、椅脚底部装有TPR防滑垫，具有防水、防滑、耐磨等功能。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，结构安全。幼儿椅通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合要求。
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	9格储物柜
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面刨花板
尺寸：120*36.5*99cm
产品描述：
1、主框架采用厚度18mm、门板采用厚度16mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面刨花板，背板采用厚度5mm实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品 评价人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求；表面耐磨(磨耗值、表面情况)符合GB/T 15102-2017浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板要求。
2、板材边缘采用自然木色环保PVC边条封边处理。封边条塑料封边条-外观、规格尺寸及其偏差、形状公差、塑料封边条-理化性能、塑料封边条-有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se））符合QB/T 4463-2025 家具用封边条的要求，其中有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se））均未检出。
3、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
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	6格立式储物柜
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面刨花板
尺寸：80.6*36.5*99cm
产品描述：
1、主框架采用厚度18mm、门板采用厚度16mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面刨花板，背板采用厚度5mm实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品 评价人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求；表面耐磨(磨耗值、表面情况)符合GB/T 15102-2017浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板要求。
2、板材边缘采用自然木色环保PVC边条封边处理。封边条塑料封边条-外观、规格尺寸及其偏差、形状公差、塑料封边条-理化性能、塑料封边条-有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se））符合QB/T 4463-2025 家具用封边条的要求，其中有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se））均未检出。
3、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
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	茶杯柜
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：83*30*88cm，水杯格尺寸：9*13*10cm
产品描述：
1、主框架采用厚度15mm、隔板/层板采用厚度9mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，背板采用厚度5mm实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、柜门采用镂空设计，装有可拆卸式透气纱窗，空气流通性好，保持内部环境不易滋生细菌。
4、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
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	毛巾架
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：60*40*74.5cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度18mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、底部装有可锁定万向轮，方便移动推拉，固定安稳。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
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	儿童叠叠床
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：115*61*24.5cm
产品描述：
1、主框架采用厚度18mm、床板采用厚度9mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。（▲投标人或制造商须提供具备第三方检测机构出具的有效检测报告复印件，全套复印件加盖供应商公章）
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、床脚采用环保PP塑料材质，可堆叠设计，结构稳固，不易倾倒。
4、床脚底部可加装可锁定移动万向轮，方便推拉移动。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，结构安全。幼儿床通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合GB 28007-2024 婴幼儿及儿童家具安全技术规范的要求。（▲投标人或制造商须提供具备第三方检测机构出具的有效检测报告复印件，全套复印件加盖供应商公章）
	张
	45
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	移动床架
	材质：环保ABS塑料+不锈钢
尺寸：125*70*14cm
产品描述：
1、采用环保ABS塑料及304不锈钢架组成，可伸缩设计满足不同尺寸床体采用。
2、底部配有可锁定移动万向轮，方便床体推拉移动。
	张
	6
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	尿布台
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：120*62*100cm
产品描述：
1、主框架采用厚度18mm、隔板/层板采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，背板采用厚度5mm实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、上层护理台四周装有挡板，操作更安全；下层采用门柜形式的储存空间，收纳空间大拿取更便捷。内设有楼梯，保育老师可协助幼儿自行攀爬上尿布台。
4、护理台面设置软垫，软垫表面采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
5、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
6、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
7、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	3

	76
	
	挂架
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：120*30*44cm
产品描述：
1、主框架采用厚度18mm、隔板/层板采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、底部装有挂钩，多种收纳方式，增加产品储物量。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	3

	77
	
	换鞋凳
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面刨花板+环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：122*30*31cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度18mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面刨花板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品 评价人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求；表面耐磨(磨耗值、表面情况)符合GB/T 15102-2017浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板要求。
2、板材边缘采用自然木色环保PVC边条封边处理。封边条塑料封边条-外观、规格尺寸及其偏差、形状公差、塑料封边条-理化性能、塑料封边条-有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se））符合QB/T 4463-2025 家具用封边条的要求，其中有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se））均未检出。
3、软垫表面采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
4、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	张
	3
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	配餐车
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：80*50*80cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度18mm、15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、桌腿采用44*44mm桦木实木，自然木色，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯系物总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和均未检出。
4、底部装有可锁定万向轮，方便移动推拉，固定安稳。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	3
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	立体折叠垫
	材质：环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：134*134*55cm（折叠后）
产品描述：
1、采用清新的蓝白配色，灵感源自花朵花瓣造型，可平铺可折叠，随意变换形态，为儿童提供舒适又充满趣味的活动角落。
2、主体采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
	个
	3

	80
	
	图书柜
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：83.5*36.5*63cm
产品描述：
1、主框架采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，隔板/层板采用厚度5mm实木多层板，自然木色，三聚氰胺纸表面采用环保涂层处理工艺，触感细腻光滑，表层致密无孔，具备优异的耐污、耐划伤、耐高温及耐化学试剂性能，便于日常清洁护理。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用环保木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、侧板四周采用环保TPR材质包边，包边厚度33mm，注塑一体成型无缝隙，具有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。TPR安全包边玩具材料中可迁移元素的最大限量要求（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）符合GB 6675.4《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》规定的要求。
4、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，结构安全。教具柜（玩具柜）通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合要求。
	个
	3
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	操作桌
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：Φ60*30cm
产品描述：
1、桌面采用厚度25mm优质环保桦木皮双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、桌腿采用优质桦木实木，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯系物总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和均未检出。
4、桌面与桌腿采用直径70mm*10.3mm、边缘带9°的烤漆铁片连接，桌腿底部安装耐磨、耐滑塑胶可微调脚垫，安装稳固不易晃动。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，结构安全。幼儿桌通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合GB 28007-2024 婴幼儿及儿童家具安全技术规范的要求。
	张
	3
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	托育沙发
	材质：环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：120*58*50cm
产品描述:
1、框架采用厚度16mm优质环保三聚氰胺双贴面刨花板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。扶手、坐垫、靠背采用表面环保PU人造革包覆高密度泡棉。饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品 评价人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求；表面耐磨(磨耗值、表面情况)符合GB/T 15102-2017浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板要求。
2、主体材料采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
	张
	3
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	沙发-咖
	材质：环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：53.5*45*15cm
产品描述：
1、座垫软包采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
	张
	3
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	沙发-绿
	材质：环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：53.5*45*15cm
产品描述：
1、座垫软包采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
	张
	3
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	涂鸦地毯
	材质：尼龙
尺寸：200*150*0.5cm
产品描述:
1、主体材料采用尼龙+TPR胶底，高清数码印花尼龙毯面，地毯图案色彩丰富活泼，充满童趣的数学与艺术元素，让小朋友在游戏化的氛围中自然接受数学与艺术启蒙，营造出充满探索欲的学习场景。
2、耐用耐磨：尼龙材质强度高、耐磨性佳，能经受频繁踩踏和摩擦，不易起毛、破损，可长久保持美观完整。
3、防滑安全：TPR胶底抓地力强，能牢固贴合地面，有效防止地毯移位，降低滑倒风险，为孩子玩耍提供安全保障 。
4、易清洁打理：尼龙抗污性能好，污渍不易渗透，日常清洁用湿布擦拭或简单吸尘即可；不慎沾染顽固污渍，也可采用温和清洁剂清洗。
5、色彩持久：染色性能优良，颜色牢固度高，长期采用或多次清洗后，图案色彩依旧鲜亮，保持视觉吸引力。教学地毯甲醛含量和可迁移元素（砷、铅、铬、锑、汞、钡、硒、镉）符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准，均未检出。
	块
	3
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	灶台
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板+TPR软塑包边
尺寸：60*36.5*63cm
产品描述：
1、主框架采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，背板采用厚度5mm实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用环保木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、▲侧板四周采用环保TPR材质包边，包边厚度33mm，注塑一体成型无缝隙，具有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。TPR安全包边玩具材料中可迁移元素的最大限量要求（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）符合GB 6675.4《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》规定的要求。
4、门板图案采用UV彩色打印，具有抗冲击、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁等性能。
5、▲门板上沿装有4个外观圆润的发声ABS环保塑料旋钮，创设更加逼真的厨房扮演环境。
6、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
7、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
8、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	3
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	洗涤台
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板+TPR软塑包边
尺寸：60*36.5*63cm
产品描述：
1、主框架采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，背板采用厚度5mm实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用环保木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、侧板四周采用环保TPR材质包边，包边厚度33mm，注塑一体成型无缝隙，具有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。TPR安全包边玩具材料中可迁移元素的最大限量要求（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）符合GB 6675.4《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》规定的要求。
4、门板图案采用UV彩色打印，具有抗冲击、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁等性能。
5、门板上沿装有4个外观圆润的发声ABS环保塑料旋钮，面板装有仿真发声水龙头水盆组合，创设更加逼真的厨房扮演环境。
6、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
7、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
8、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	3
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	入口
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：91*4.5*160cm
产品描述：
1、门头采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，三聚氰胺纸表面采用环保涂层处理工艺，触感细腻光滑，表层致密无孔，具备优异的耐污、耐划伤、耐高温及耐化学试剂性能，便于日常清洁护理。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用环保木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、立柱材料采用45*45mm松木实木，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯系物总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和均未检出。
4、图案采用UV彩色打印，具有抗冲击、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁等性能。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	3
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	45度弧形柜
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板+TPR软塑包边
尺寸：51.5*35.5*63cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，三聚氰胺纸表面采用环保涂层处理工艺，触感细腻光滑，表层致密无孔，具备优异的耐污、耐划伤、耐高温及耐化学试剂性能，便于日常清洁护理。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用环保木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、侧板四周采用环保TPR材质包边，包边厚度33mm，注塑一体成型无缝隙，具有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。TPR安全包边玩具材料中可迁移元素的最大限量要求（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）符合GB 6675.4《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》规定的要求。
4、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，结构安全。教具柜（玩具柜）通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合要求。
	个
	6
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	学步车
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：43*33.6*44cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、圆棍采用直径25mm优质桦木实木，表面喷涂环保安全水性漆，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯系物总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和均未检出。
4、轮子外沿采用TPR包边，对地板等地面材料起到保护作用。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	3
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	摇床
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：54*35*32.5cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
4、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	张
	3
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	几何黑白地毯
	材质：尼龙
尺寸：240*200*0.5cm
产品描述:
1、主体材料采用尼龙+TPR胶底，黑白对比的几何图形集合为造型，丰富的几何图形能帮助小朋友认识不同形状的特征，奠定空间与形状认知的基础。
2、耐用耐磨：尼龙材质强度高、耐磨性佳，能经受频繁踩踏和摩擦，不易起毛、破损，可长久保持美观完整。
3、防滑安全：TPR胶底抓地力强，能牢固贴合地面，有效防止地毯移位，降低滑倒风险，为孩子玩耍提供安全保障 。
4、易清洁打理：尼龙抗污性能好，污渍不易渗透，日常清洁用湿布擦拭或简单吸尘即可；不慎沾染顽固污渍，也可采用温和清洁剂清洗。
5、色彩持久：染色性能优良，颜色牢固度高，长期采用或多次清洗后，图案色彩依旧鲜亮，保持视觉吸引力。教学地毯甲醛含量和可迁移元素（砷、铅、铬、锑、汞、钡、硒、镉）符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准，均未检出。
	块
	3
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	中空两层柜
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板+TPR软塑包边
尺寸：83.5*36.5*63cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，三聚氰胺纸表面采用环保涂层处理工艺，触感细腻光滑，表层致密无孔，具备优异的耐污、耐划伤、耐高温及耐化学试剂性能，便于日常清洁护理。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用环保木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、▲侧板四周采用环保TPR材质包边，包边厚度33mm，注塑一体成型无缝隙，具有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。TPR安全包边玩具材料中可迁移元素的最大限量要求（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）符合GB 6675.4《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》规定的要求。
4、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，结构安全。教具柜（玩具柜）通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合要求。
	个
	3
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	中空五格柜
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板+TPR软塑包边
尺寸：83.5*36.5*63cm
产品描述：
1、主框架采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，背板采用厚度5mm实木多层板，自然木色，三聚氰胺纸表面采用环保涂层处理工艺，触感细腻光滑，表层致密无孔，具备优异的耐污、耐划伤、耐高温及耐化学试剂性能，便于日常清洁护理。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用环保木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、侧板四周采用环保TPR材质包边，包边厚度33mm，注塑一体成型无缝隙，具有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。TPR安全包边玩具材料中可迁移元素的最大限量要求（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）符合GB 6675.4《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》规定的要求。
4、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，结构安全。教具柜（玩具柜）通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合要求。
	个
	3
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	摇奶器
	1.额定电压/频率：220V~50Hz
2.额定功率：200W
3.摇奶转速：250~450rpm
4.外形尺寸：249×165×125mm
5.净重：1.38kg
6.适配奶瓶直径：53~75mm
7.容量：500ml
	个
	3
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	消毒柜
	1.电压；220V
2.尺寸；定制
3.消毒方式:臭氧+紫外线方式:触屏控制层架材质:无磁不锈钢层架产品架构:不锈钢箱体门体
4.材质:钢化玻璃门.
	台
	3
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	奶瓶消毒柜
	1.额定功率；210W
2.容积；25L
3.尺寸；320*330*409mm
	台
	3
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	冰箱
	1.尺寸395*320*475mm  
2.外壳材质；塑料，
3.功能；制冷藏  冷冻 ，带锁，
	台
	3
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	一体机
	1.显示尺寸：≥65英寸，采用DLED背光源A规屏。
2.显示分辨率：≥3840(H)×2160(V)，亮度：≥350cd/m2，对比度：5000：1，屏幕比例16：9，可视角度：≥178°。
3.整机功耗≤270W,关闭状态功率≤0.5。
4.声音：前置双喇叭，声音输出功率≥2*15W。
5.前置接口至少包含：PC-USB 3.0、HDMI输入接口。
6.后置接口至少包含：音频输出*3、AV IN、HDMI*2、USB 2.0*2、RS232*1、RJ45和Touch USB输出接口。
7.铝合金外框，表面拉丝并阳极氧化处理，铁壳后盖，主动散热。
8.整机采用二十点或以上触摸点数，可以实现20人同时书写，触摸有效识别高度：设备触摸有效识别高度低于3.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作。                     
9.整机面板:设计简洁高效，为避免衣袖触碰、手误碰等误操作影响进程，屏幕两侧没有快捷丝印触摸按键。
10.整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，且可通过操作触摸按键对画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例。
11.整机尺寸：1488.3mm*897.86mm*85.6mm
12.前置钢化玻璃，采用0贴合技术，防眩光技术，显示效果更出众。 
13.电脑采用OPS插拔式架构，处理器：IntelCorei5 ；采用inter JAE标准80 pin即插即用式串口，内存：不低于8G；硬盘：不低于256-SSD 固态硬盘；内置WiFi：IEEE 802.11a/b/g/n标准协议，保证足够的信号强度；内置自适应网卡满足10M/100M/1000M信道。电脑支持硬件一键还原（通过电脑按键来实现一键还原），更加安全高效的保护电脑。
	台
	3
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	消毒室
	衣服玩具消毒柜
	1.功率：单门：1.1KW；
2.温控范围：35~60℃；
3.消毒温度：60℃；
4.层架数：5层；
5.容积(L):单门：370L；
6.尺寸：565*525*1960
	台
	1 
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	洗消室
	洗衣机
	1.一级能效，全自动冷凝烘干，AI直驱洁净，活水精华洗，双喷淋防泡沫残留
2.1.21超高洗净比，额定电压/频率 220V~50Hz ，进水水压 (0.08-1.0)MPa
3.额定洗涤容量10kg ，额定脱水容量 10kg ，额定烘干容量 7kg
4.最高转速 1400rpm，洗涤噪音 52dB(A 计权) ，脱水噪音 69dB(A 计权)
5.产品尺寸：宽595x深570x高850mm
	组
	2
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	落地衣架
	1.定制，63*68*134CM
2.材质：实木
	个
	6
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	手持无线吸尘器
	
1.最大噪音：71db
2.线长：无线
3.功率：225W
4.附加功能：吹气
	台
	3 
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	桶式大功率吸尘器
	1.材质：不锈钢桶
2.尺寸：≥55*52*98cm
3.吸水机，容量：≥80L
	台
	1
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	保安室
	安保柜
	1.防爆器材柜≥1800*1200*400
2.材质：铁皮
3.配置：防爆盔*2；防刺服*2；防割手套*2；盾牌*2；强光手电*2；橡胶棒*2；钢叉*2；抓捕器*2；
	组
	1
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	消防站
	1.尺寸：≥1800*1350*400
2.材质：铁皮
3.配置：水带8-65-25*2；65水枪*2；65接扣*2；65喉箍*4；手电*1；安全绳卡扣*1；灭火毯*1；背心*1；大斧*1；腰斧*1；扳手*1；口哨*1；喇叭*1；面罩*1；作训服*3；作训裤*3；腰带*3；作训鞋*3；头盔*3灭火器*1；
	组
	1
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	办公桌
	1.柜体尺寸(高宽深)1200mm×600 mm×750mm。
2.材质：采用0.6mm优质冷轧钢板经激光切割，折弯，焊接，陶化，静电喷涂，组装而成；
3.结构：上部结构全钢化玻璃门对开门，两棚三格，。
下部铁对开门，一棚两格。
4.磷化防锈处理，喷塑材料采用绿色环保粉末。颜色：灰白套色。
5.柜门：上下对开铁门，配置优质品牌锁具。
6.隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块活动隔板。
	组
	1
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	办公椅
	1. 扶手：PP+GF材质，过68kgf垂直、45kgf水平拉力测试；
2. 靠背：PP+GF材质，过80kgf拉背测试；
3. 五星脚：PA+GF材质，过1000kgf静压测试；
4. 脚轮：50mm、PA材质；
5. 气压棒：过10万次升降测试；6.  底盘：2.5mm厚 中班蝴蝶底盘；
7. 座板：12mm厚、环保胶合板；8.  海绵：50mm厚、原生纯棉；
9. 布料：弹性布（座布）+竹节网布（背布）；
	把
	1
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	储藏室
	五层货架
	
1.尺寸：120*40*220cm
2.基材：实木颗粒板，等级E1级优质实木颗粒板，承重力强，握钉力强，稳定性好。
3.饰面：三聚氰胺板 符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。选用等级E1级优质三聚氰胺板，具有耐磨、耐划伤。
4.封边：选用PVC封边条，同色封边，四边全封工艺，强度高、手感光滑。
5.五金：采用优质五金配件。抽屉带机械密码锁
6.钢架：优质钢制架，表面经封闭式酸洗磷处理后喷塑处理，塑粉采用经封闭式十项工艺处理的环保型静电粉末喷涂
	个
	12
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	收纳箱
	1.尺寸:长71*宽49*高43cm
2.材质：塑料
教师用品
	个
	20
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	收纳盒 
	材质：采用优质环保耐磨抗压PP材料，           
尺寸：31cm*20cm*13.5cm
教师用具
	个
	100
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	家长接待室
	沙发
	1.三位：1960*880*780
2.面料：皮 
3.海绵：高密度高回弹发泡海绵填充舒适坐感。
4.内架：采用进口落叶松+桉木结合刨方木架，AAA级多层夹板封板,3.6蛇簧搭配皮筋扣定线固定，经久耐用
5.黑色五金脚
	
张
	1
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	茶几
	1.尺寸：1200*600*430
2.白色烤漆面
3.白色铁脚架
	张
	1
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	资料展示柜
	1.柜体尺寸(高宽深)1850mm×850mm×390mm。
2.材质：采用0.6mm优质冷轧钢板经激光切割，折弯，焊接，陶化，静电喷涂，组装而成；
3.磷化防锈处理，喷塑材料采用绿色环保粉末。
4.颜色：灰白色。
	台
	1
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	资料柜
	1.柜体尺寸(高宽深)1850 mm×900 mm×400mm。
2.材质：采用0.6mm优质冷轧钢板经激光切割，折弯，焊接，陶化，静电喷涂，组装而成；
3.结构：上部结构全钢化玻璃门对开门，两棚三格，。
下部铁对开门，一棚两格。
4.磷化防锈处理，喷塑材料采用绿色环保粉末。颜色：灰白套色。
5.柜门：上下对开铁门，配置优质品牌锁具。
6.隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块活动隔板。
	组
	1
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	玩具桌
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面刨花板
尺寸：80*80*50.5cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度18mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面刨花板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品 评价人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求；表面耐磨(磨耗值、表面情况)符合GB/T 15102-2017浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板要求。
2、刨花板板材边缘采用自然木色环保PVC边条封边处理。封边条塑料封边条-外观、规格尺寸及其偏差、形状公差、塑料封边条-理化性能、塑料封边条-有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se））符合QB/T 4463-2025 家具用封边条的要求，其中有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se））均未检出。
3、底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，结构安全。
	张
	1
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	活动矮凳
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：坐高22cm
产品描述：
1、凳面采用厚度25mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、凳腿采用优质桦木实木，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯系物总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和均未检出。
4、凳面与凳腿采用直径70mm*10.3mm、边缘带9°的烤漆铁片连接，凳脚底部安装耐磨、耐滑塑胶可微调脚垫，安装稳固不易晃动。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	1
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	保健室
	资料柜
	1.柜体尺寸(高宽深)1850 mm×900 mm×400mm。
2.材质：采用0.6mm优质冷轧钢板经激光切割，折弯，焊接，陶化，静电喷涂，组装而成；
3.结构：上部结构全钢化玻璃门对开门，两棚三格，。
下部铁对开门，一棚两格。
4.磷化防锈处理，喷塑材料采用绿色环保粉末。颜色：灰白套色。
5.柜门：上下对开铁门，配置优质品牌锁具。
6.隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块活动隔板。
	组
	1
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	办公桌
	1.尺寸：1200*1200*750
2.基材：实木颗粒板，等级E1级优质实木颗粒板 ，板面厚度25mm，承重力强，握钉力强，稳定性好
3.饰面：三聚氰胺板 符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 》标准。选用等级E1级优质三聚氰胺板 ，具有耐磨.耐划伤
4.封边：选用PVC封边条，同色封边，四边全封工艺 ，强度高.手感光滑
5.五金：采用优质导轨 .铰链等五金配件 
6.桌面采用45度斜切工艺，抽屉采用优质密码锁 ，预留主机箱位置，中立板预留穿线孔 ，方便走线。可无限延伸
7.桌腿：采用精品钢架
8.桌上屏：采用精品桌屏 ，配备电源线盒 ，双面配电源插板，接上电源线即可使用 
	套
	1
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	办公椅
	1.  扶手：PP+GF材质，过68kgf垂直、45kgf水平拉力测试；
2. 靠背：PP+GF材质，过80kgf拉背测试；
3.五星脚：PA+GF材质，过1000kgf静压测试；
4. 脚轮：Φ50mm、PA材质；
5. 气压棒：过10万次升降测试；6.  底盘：2.5mm厚 中班蝴蝶底盘；
7.  座板：12mm厚、环保胶合板；8.  海绵：50mm厚、原生纯棉；
9. 布料：弹性布（座布）+竹节网布（背布）；
	把
	2
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标准对数视力表灯箱
	1.屏幕尺寸：270x870mm  
2.产品尺寸：300x900mm
3.厚度：8mm
4.材质：PS高透面板
	个
	1
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	紫外线消毒灯车
	1.灯臂长度：915mm； 
2.灯臂调节角度：-90°～+90°；  
3.折合后离地高度：1060mm； 
铝合金灯臂，紫外线反射更强；一体成型钢质底座
                
	个
	1
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	晨检车
	1.规格：76*53*88cm
2.材质：不锈钢
	辆
	1

	124
	
	医药箱
	1.尺寸： 34.5*18*21cm
2.材质：铝合金
	个
	1
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	台式电脑
	1.商用台式计算机 主机采用立式机箱                                                                                                                                                                                   
2.处理器≥ Intel 酷睿 i5-12400 六核十二线程 基准主频≥ 2.5GHz 最大睿频 ≥4.4GHz 三级缓存 ≥18MB    制程工艺Intel 7（10nm）                                                                                                                                
3.内存配置 ≥ 16GB  DDR5高速内存 支持双通道扩展      最大内存容量32GB                                                                                                                                                                              
4.存储配备 ≥ 512GB M.2 NVMe 高速 SSD固态硬盘（PCIe4.0）                                                                                                                                                                                   
5.显卡采用 Intel UHD Graphics 730 集成显卡 支持多场景办公显示输出                                                                                                                                                                                                  
6.网络支持千兆有线网卡                                                                                                                                                                           
7.主机接口 数据接口前置面板：≥2×USB3.2 Gen1，1×USB2.0，后置面板：≥3×USB2.0，2×USB3.2 Gen1，音频接口前置面板：≥1×耳机接口，1×麦克风输入接口，后置面板：1×耳机接口，1×麦克风输入接口，视频接口后置面板：1×HDMI，3×DisplayPort，网络接口后置面板：≥1×RJ45（网络接口），其它接口后置面板：1×电源接口                                                                                                                                                                    
8.电源采用≥ 200W 高能效静音电源 运行稳定低噪                                                                                                                                                                                                                                      
9.搭配≥ 23.8 英寸 24 寸规格 IPS 高清显示器 分辨率 1920×1080 窄边框设计 支持低蓝光护眼 配备 HDMI 及 VGA 接口                                                                                                                         
10.整机预装正版 Windows11 中文版操作系统，标配原装有线键盘和有线鼠标                                                                                                                                               
11.提供三年全国联保及三年上门售后服务                   
	台
	4
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	打印机
	1.彩色激光多功能一体机‌，集打印、复印、扫描功能于一体，黑白打印速度为‌≥18ppm‌，彩色为‌≥4ppm‌，支持无线及有线网络连接，适合小型办公使用                                                                                       
2.核心性能参数，打印与复印速度‌：黑白打印‌：≥A4 纸张下速度约为 18 页/分钟，Letter 纸张为 19 页/分钟 ，彩色打印‌：≥A4 纸张下速度约为 4 页/分钟，采用四次成像技术，色彩表现力较好 ，复印速度‌：与打印速度基本一致，黑白 18ppm，彩色 4ppm，支持 1-999 页连续复印 ，
3.分辨率与画质‌：‌打印分辨率‌：≥物理分辨率 600×600dpi，支持 HQ1200 增强技术，文字清晰锐利 ，‌扫描分辨率‌：光学分辨率 ≥1200×1200dpi，最大插值分辨率可达 4800×4800dpi，能较好还原彩页内容 ，‌首页输出时间‌：黑白首页打印时间小于 14 秒，彩色首页打印时间小于 26 秒。  
4.硬件规格与连接，‌处理器与内存‌：配备‌800MHz 处理器‌，标配内存‌128MB‌，保障多任务处理时的稳定性
5.连接方式‌：支持‌有线网络‌（10Base-T/100Base-TX）和‌无线网络‌（IEEE 802.11 b/g/n），可通过 Wi-Fi 实现多设备共享打印 。
6.配备高速 USB 2.0 接口，支持 Windows、Mac OS 及多种 Linux 系统驱动 。‌‌‌
7.纸张与双面功能‌：‌进纸容量‌：标准进纸盒容量为 150 页，支持 A4、A5、信封、卡片等多种介质 。
8.双面打印‌：支持‌手动双面打印‌，需用户手动翻面，无自动双面单元 。
9.机身尺寸‌：约 406×362×288.6mm，重量约 12.89kg，占用桌面空间适中 。‌‌
10.耗材类型‌：采用‌鼓粉分离设计‌，硒鼓与墨粉盒可独立更换，降低长期使用成本 。
11.随机耗材‌：随机硒鼓寿命约 16000 页，随机墨粉黑色约 700 页，彩色约 500 页 。
	台
	2
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	隔离室
	婴幼儿诊疗床
	1.尺寸2000长*600宽*800高mm1、基材：实木颗粒板，等级E1级优质实木颗粒板，承重力强， 握钉力强，稳定性好。
2.饰面：三聚氰胺板 符合GB/T 15102-2017《浸渍
胶膜纸饰面纤维板和刨花板 》标准。选用等级E1级
优质三聚氰胺板，具有耐磨、耐划伤。
3.封边：选用PVC封边条，同色封边，四边全封工
艺，强度高、手感光滑。
4.五金：采用优质五金配件。
	张
	1
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	资料柜
	1.柜体尺寸(高宽深)1850 mm×900 mm×400mm。
2.材质：采用0.6mm优质冷轧钢板经激光切割，折弯，焊接，陶化，静电喷涂，组装而成；
3.结构：上部结构全钢化玻璃门对开门，两棚三格，。下部铁对开门，一棚两格。
4.磷化防锈处理，喷塑材料采用绿色环保粉末。颜色：灰白套色。
5.柜门：上下对开铁门，配置优质品牌锁具。
6.隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块活动隔板。
	组
	1
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	户外
	幼儿滑梯
	产品尺寸： 760*280*210cm，1.立柱采用φ90mm铝管6063-T5工业铝型材，型材为12边型，整体外观采用电泳工艺，电泳涂装的涂料通透性能好，涂料可以覆盖型材的边缘和缝隙，形成致密且均匀的的氧化膜，提升整体的防腐抗氧化能力，外观质量较好，无流挂现象。▲提供铝合金检测内容须含：洛氏硬度符合GB/T230.1-2018，抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率符合GB/T228.2-2015标准，盐雾试验符合GB/T10125-2021标准，盐雾试验评级符合GB/T 6461-2002,冲击测试符合GB/T 229-2020标准,密度测试符合GB/T 1423-1996标准,弯曲试验符合GB/T 232-2024标准）的第三方检测机构出具的合格检测报告。
2.附管件采用6063-T5工业铝型材，铝型材立面宽度42mm，两侧采用圆弧面，横面宽32mm，两侧采用平直面。面与面之间采用R2圆角过渡。立面内侧有加强筋。整体外观采用电泳工艺，电泳涂装的涂料通透性能好，涂料可以覆盖型材的边缘和缝隙，形成致密且均匀的的氧化膜，提升整体的防腐抗氧化能力，外观质量较好，无流挂现象。
3.连接扣A采用42×32×81mm铝型材连接件，高强度铝合金一次性铸造成形，边角圆滑，机械抛光,扣件内槽15mm,并设有防滑钉，可独立安装PE板，可连接42×32铝型材，与连接扣B组合，可实现拓展模块180度范围内调节。连接扣B采用42×32×84mm铝型材连接件，高强度铝合金一次性铸造成形，边角圆滑，机械抛光。
4.扩展扣件采用39×95×50mm铝型材连接件，高强度铝合金一次性铸造成形，边角圆滑，机械抛光。塑粉采用荷兰阿克苏.诺贝尔户外环保聚酯粉末；接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理，并采用不锈钢螺丝连接，并对扣与柱接触点加橡胶垫块，及机密紧固螺丝。五金零件为圆头处理，且预防任意调整功能，以维护使用者及设施结构的安全。
5.平台规格800*800mm,原材料采用优质塑料颗粒线性低密度聚乙烯LLDPE，（材料耐老化、抗紫外线、防静电，在户外长期使用不退色），加工工艺采用铝模滚塑工艺，回转成型。平台造型为双曲面设计，不积水，平台四侧方向设有凹槽，可供抓手，平台面有突起防滑点，起防滑作用，背部设有加强筋，抗变形，承重力强。平台中心设有钻石形卡槽。
6.滑道面板：采用钢板厚度2mm304不锈钢板材一次折弯成型，尽量减少焊缝和接口。凡是有接口和焊缝处全部采用氩弧焊焊接，焊缝经二次打磨处理致表面光滑，无毛刺无尖角。手扶及接口均采用小圆折弯工艺，无锐口无接结。侧板采用厚15mmPE板，运用大型雕刻机多次分色工艺雕刻成型。图案极其立体精美。强度好，不褪色，耐热晒雨淋，耐风化，抗酸碱度好。滑梯底部横撑采用6063-T5工业铝型材。▲提供不锈钢钢板（检测内容须含：洛氏硬度符合GB/T230.1-2018，抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率符合GB/T228.2-2015标准,冲击测试符合GB/T 229-2020标准,密度测试符合GB/T 1423-1996标准,弯曲试验符合GB/T232-2024标准，晶间腐蚀符合GB/T4334-2020标准）的第三方检测机构出具的合格检测报告。
7.PE板采用厚度15mm多色PE板，运用大型雕刻机多次分色工艺雕刻成型，图案立体精美。高密度聚乙烯强度好，不褪色，耐热晒雨淋，耐风化，抗酸碱度好。▲提供PE板符合依据GB6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒、）的第三方检测机构出具的合格检测报告。 
8.采用半圆头、T型平头螺丝、螺丝、子母螺丝、防松螺母、垫片、链条均采用304不锈钢材质。
	组
	1
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	体能组合
	规格：1000*410*150cm,1.立柱采用97*97mm黄花梨木，平台板厚25mm，辅料厚20mm。整套木制产品原料经专业技师进行压丶刨丶铣丶冲等处理后。各个部件组装（即试安装）组装后按照平面要求对组装位置进行标记。拆装后刷涂第一遍底漆，风干后对产品进行原子灰刮灰抹平，并打磨光滑，直至产品表面光滑，边角圆润；第二遍油漆如第一遍要求，完善细节；所有步骤完成后刷涂第三遍油漆（面漆）后采表面喷涂聚氨酯清漆。成品经久耐用，色泽艳丽。
2.U型网网绳采用φ16mm单股钢丝绳，，中芯不少于6股钢丝绳外套胶管，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，网绳编织采用专用铝合金连接扣连接，，长期使用不变形。
3.钻网采用φ32mm壁厚1.5mm、φ38mm壁厚2mm镀锌钢管，焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊，整体加工成型后经专业技术人员进行除油，抛砂处理后，表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化。网绳：采用φ14mm单股钢丝绳，网绳均为聚丙烯航空钢丝绳，安全环保，耐用性好永，并而表面平滑强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，网缆编织采用专用铝合金连接扣连接，长期使用不变形。
4.烤漆：塑粉采用户外环保聚酯涂料，高温固化，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。
5.五金件：采用不锈钢半圆头，T型平头螺丝。螺丝、帽套、垫片、链条均采用304不锈钢材质；
	组
	1
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	音乐功能墙
	规格：≥850*40*130cm，
1、传声筒采用φ60mm焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊，整体加工成型后经专业技术人员进行除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等处理，表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新；喷涂设备采用计算机控制的优质静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和优质滤心，高效率、无污染。
2、PE板采用厚度15mm多色PE板，运用大型雕刻机多次分色工艺雕刻成型，图案立体精美。高密度聚乙烯强度好，不褪色，耐热晒雨淋，耐风化，抗酸碱度好。
3、手拍鼓锌面板采用1.0mm，鼓身采用1.5mm,CO2焊后打磨抛沙处理后表面采用优质粉末静电喷涂,304不锈钢2.0mm，经钨极氩弧焊厚打磨抛光。
4、发音管：采用直径38mm、3.0mm厚定制铝管。
5、五金件采用半圆头、T型平头螺丝、螺丝、子母螺丝、防松螺母、垫片、链条均采用304不锈钢材质。
	组
	1
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	户外厨房
	尺寸：≥1000*480*1360mm；
材质：防腐木，雨布，不锈钢；包含金属挂钩*4；雨棚*1；不锈钢盆*1；铁皮水桶*2；长柄铲子*2；长柄勺子*1；双耳锅*1；长柄平底锅*1。
	个
	1
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	厨具套装
	13件/套，包含双耳锅、长柄深锅、大汤桶、冷水壶、双耳滤锅、长柄小奶锅、双耳镂空大水果篮、平底锅、打蛋器、四种锅铲、漏勺、镂空铲子、锯齿头勺子，材质：不锈钢。
	套
	1
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	厨房水槽
	产品尺寸：≥700*501*1028mm；产品材质：防腐木，不锈钢，ppr，pvc；包含冲孔双耳锅*1；长柄冲孔圆勺*1；长柄平底锅*1；圆勺*1；50L塑料储水盆*1；厨房水槽*1；水管*1；软管*1；抽水泵*1。
	个
	1
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	厨房操作台
	产品尺寸：≥928*428*574mm；
产品材质：防腐木；提升装备的教玩意义，在角色游戏中体验厨房的真实场景；玩耍中提高语言表达能力，团队合作能力，锻炼生活技巧。
	个
	1
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	餐桌
	尺寸：≥1050*960*500 mm（不含遮阳伞）；1420*1420*1640 mm（含伞最高高度）；
材质：防腐木，雨布，金属；带有遮阳棚的户外餐桌，感受户外野餐带来的特殊体验，玩耍中提高语言表达能力，培养团队合作意识，锻炼生活技巧。
	组
	1
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	正方形花园
	产品尺寸：≥1080*390*1220mm；
产品材质：防腐木；正方形花园，是集种植、观察与攀爬于一体的户外种植设施。带攀爬格架的设计，可种植藤蔓植物，打造立体自然探索角，满足户外种植与自然观察需求。
	个
	2
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	梯形花园
	产品尺寸：≥1276*406*1220mm；
产品材质：防腐木；梯形花园，是集种植、攀爬与观察于一体的户外种植设施。带攀爬格架的梯形设计，可种植藤蔓植物，打造立体自然探索角，适配户外种植与自然观察活动。
	个
	2
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	种植箱
	产品尺寸：≥770*406*355mm；
产品材质：防腐木；专为户外种植养殖活动设计，带轮可移动，方便孩子开展植物种植、观察与照料活动，打造自然探索空间。
	个
	8
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	多功能平衡攀爬船
	规格：≥120*60*30cm，
材质：EO级环保标准免漆多层板+松木，侧板2块 规格：120*30*1.8cm，材质：免漆板，连接板6块 规格：58.4*14.5*1.5cm，材质：免漆板，连接圆杆2根 规格：58.4*φ3.7cm，材质：松木。
	个
	2
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	彩虹梯
	规格：≥117*58.5*35cm，
材质：松木、多层板，4个/套；形状1：1号半圆，数量：1个，尺寸：117*58.5*35cm，含有9根圆棒，颜色：原木，红，橙，黄，绿，蓝，紫，红，橙，黄。
形状2：2号半圆，数量：1个，尺寸：102*51*35cm，含有7根圆棒，颜色：原木，红，橙，黄，绿，蓝，紫，红。
形状3：3号半圆，数量：1个，尺寸：86.7*43*35cm，含有5根圆棒，颜色：原木，红，橙，黄，绿，蓝。
形状4：4号半圆，数量：1个，尺寸：71.5*36*35cm，含有1根圆棒,4根平板，颜色：原木，红。
	套
	1
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	交通游戏套装
	包含户外交通标识1组，材质：PVC，亚克力；交通红绿灯1个，材质：防腐木；户外油电桩1个，材质：防腐木，PE，亚克力，绳；户外小坡2个，材质：防腐木，橡塑；绿荫大道1个，材质：防腐木，金属，亚克力，PE；多功能斜坡2个，材质：防腐木。
	套
	1
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	三轮滑板车
	尺寸：89x43x64cm；材质：铁件
	辆
	5
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	三轮车-小
	尺寸：69x44x51cm；材质：铁件。
	辆
	5
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	三轮车-中
	尺寸：79x52x60cm；材质：铁件。
	辆
	5
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	脚行车1
	材质：安全塑料；产品尺寸：约83.8*53.3*98.4cm。
	辆
	2
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	脚行车2
	材质：安全塑料；产品尺寸：约83.8*53.3*97.6cm。
	辆
	2
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	脚行车3
	材质：安全塑料；产品尺寸：约83.8*53.3*106.9cm。
	辆
	2
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	脚行车4
	材质：安全塑料；产品尺寸：约83.8*53.3*101.4cm。
	辆
	2
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	混龄班
	6人桌
	桌面材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板+聚氨酯PU软包
桌腿材质：桦木实木+环保水性漆
尺寸：120*60*39/42/45cm（三档高度可调节）
产品描述：
1、桌面采用厚度24.5mm优质桦木纹饰面实木多层板，自然木色，三聚氰胺纸表面采用环保涂层处理工艺，触感细腻光滑，抗指纹，表层硬度高，桌面耐污、耐磨、耐划伤，油污酱汁一擦即净、更易清洁护理，适合园所高频采用的场景；耐热耐烫，可承受热杯烫碗等高温接触，不易泛白变形；耐化学腐蚀，适配园所高频消毒场景，不惧酒精及各类清洁剂，不易被侵蚀变色；饰面为漫反射效果，避免长时间对幼儿造成视觉眩光刺激，柔和护眼。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、桌面四周采用环保软性聚氨酯PU软包工艺，包边厚度24.5mm，有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。
3、桌腿采用直径48mm优质桦木实木，实木表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯系物总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和均未检出。（▲投标人或制造商须提供具备第三方检测机构出具的有效检测报告复印件，全套复印件加盖供应商公章）
4、▲桌面与桌腿采用直径85mm*6.9mm的烤漆铁片连接，安装稳固不易晃动。桌脚底部配有高度30mm/个的ABS环保塑料旋钮，三档高度可调节，旋钮底部加装TPR脚垫，具有防滑耐磨性能。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，结构安全。幼儿桌通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合GB 28007-2024 婴幼儿及儿童家具安全技术规范的要求。（▲投标人或制造商须提供具备第三方检测机构出具的有效检测报告复印件，全套复印件加盖供应商公章）
	张
	4
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	4人桌
	桌面材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板+聚氨酯PU软包
桌腿材质：桦木实木+环保水性漆
尺寸：80*60*39/42/45cm（三档高度可调节）
产品描述：
1、桌面采用厚度24.5mm优质桦木纹饰面实木多层板，自然木色，三聚氰胺纸表面采用环保涂层处理工艺，触感细腻光滑，抗指纹，表层硬度高，桌面耐污、耐磨、耐划伤，油污酱汁一擦即净、更易清洁护理，适合园所高频采用的场景；耐热耐烫，可承受热杯烫碗等高温接触，不易泛白变形；耐化学腐蚀，适配园所高频消毒场景，不惧酒精及各类清洁剂，不易被侵蚀变色；饰面为漫反射效果，避免长时间对幼儿造成视觉眩光刺激，柔和护眼。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、桌面四周采用环保软性聚氨酯PU软包工艺，包边厚度24.5mm，有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。
3、桌腿采用直径48mm优质桦木实木，实木表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯系物总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和均未检出。
4、桌面与桌腿采用直径85mm*6.9mm的烤漆铁片连接，安装稳固不易晃动。桌脚底部配有高度30mm/个的ABS环保塑料旋钮，三档高度可调节，旋钮底部加装TPR脚垫，具有防滑耐磨性能。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，结构安全。幼儿桌通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合要求。
	张
	4
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	幼教椅
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：座高22cm
产品描述：
1、整体采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，三聚氰胺纸表面采用环保涂层处理工艺，触感细腻光滑，表层致密无孔，具备优异的耐污、耐划伤、耐高温及耐化学试剂性能，便于日常清洁护理。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、椅腿底部装有TPR防滑垫，具有防水、防滑、耐磨等功能。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，结构安全。幼儿椅通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合GB 28007-2024 婴幼儿及儿童家具安全技术规范的要求。（▲投标人或制造商须提供具备第三方检测机构出具的有效检测报告复印件，全套复印件加盖供应商公章）
	把
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	茶杯柜
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：83*30*88cm，水杯格尺寸：9*13*10cm
产品描述：
1、主框架采用厚度15mm、隔板采用厚度9mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，背板采用厚度5mm实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、柜门采用镂空设计，装有可拆卸式透气纱窗，空气流通性好，保持内部环境不易滋生细菌。
4、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	2
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	9格储物柜
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面刨花板
尺寸：120*36.5*99cm
产品描述：
1、主框架采用厚度18mm、门板采用厚度16mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面刨花板，背板采用厚度5mm实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品 评价人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求；表面耐磨(磨耗值、表面情况)符合GB/T 15102-2017浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板要求。
2、板材边缘采用自然木色环保PVC边条封边处理。封边条塑料封边条-外观、规格尺寸及其偏差、形状公差、塑料封边条-理化性能、塑料封边条-有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se））符合QB/T 4463-2025 家具用封边条的要求，其中有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se））均未检出。
3、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	2
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	立式储物柜
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面刨花板
尺寸：80.6*36.5*99cm
产品描述：
1、主框架采用厚度18mm、门板采用厚度16mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面刨花板，背板采用厚度5mm实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品 评价人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求；表面耐磨(磨耗值、表面情况)符合GB/T 15102-2017浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板要求。
2、板材边缘采用自然木色环保PVC边条封边处理。封边条塑料封边条-外观、规格尺寸及其偏差、形状公差、塑料封边条-理化性能、塑料封边条-有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se））符合QB/T 4463-2025 家具用封边条的要求，其中有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se））均未检出。
3、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	4
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	毛巾架
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：60*40*74.5cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度18mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、底部装有可锁定万向轮，方便移动推拉，固定安稳。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	2
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	叠叠床
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：115*61*24.5cm
产品描述：
1、主框架采用厚度18mm、床板采用厚度9mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、床脚采用环保PP塑料材质，可堆叠设计，结构稳固，不易倾倒。
4、床脚底部可加装可锁定移动万向轮，方便推拉移动。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，结构安全。幼儿床通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合GB 28007-2024 婴幼儿及儿童家具安全技术规范的要求。
	张
	40
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	移动床架
	材质：环保ABS塑料+不锈钢
尺寸：125*70*14cm
产品描述：
1、采用环保ABS塑料及304不锈钢架组成，可伸缩设计满足不同尺寸床体采用。
2、底部配有可锁定移动万向轮，方便床体推拉移动。
	张
	6
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	尿布台
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：120*62*100cm
产品描述：
1、主框架采用厚度18mm、隔板/层板采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，背板采用厚度5mm实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、上层护理台四周装有挡板，操作更安全；下层采用门柜形式的储存空间，收纳空间大拿取更便捷。内设有楼梯，保育老师可协助幼儿自行攀爬上尿布台。
4、护理台面设置软垫，软垫表面采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
5、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
6、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
7、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	2
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	挂架
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：120*30*44cm
产品描述：
1、主框架采用厚度18mm、隔板/层板采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、底部装有挂钩，多种收纳方式，增加产品储物量。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	2
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	书架
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：70*38*77cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度15mm优质环保三聚氰胺双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、圆棍采用直径25mm优质桦木实木，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯系物总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和均未检出。
4、图案UV彩色打印，具有抗冲击、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁等性能。
5、布袋采用优质棉布。
6、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
7、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
8、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	2
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	茶几
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面刨花板
尺寸：60*35*25cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度18mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面刨花板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品 评价人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求；表面耐磨(磨耗值、表面情况)符合GB/T 15102-2017浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板要求。
2、板材边缘采用自然木色环保PVC边条封边处理。封边条塑料封边条-外观、规格尺寸及其偏差、形状公差、塑料封边条-理化性能、塑料封边条-有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se））符合QB/T 4463-2025 家具用封边条的要求，其中有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se））均未检出。
3、底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	张
	2
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	沙发座椅
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板+环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：93*30*60cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、软垫表面采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
4、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，结构安全。
	张
	2
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	圆垫收纳架
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：φ40*73cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度18mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,甲醛释放量限值 ≤ 0.025 mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)达到GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 要求的5级。
2、圆棍采用直径25mm优质桦木实木，自然木色，表面光滑平整，无结疤。表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯系物总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和均未检出。
3、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
4、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全认证。底部装有可锁定万向轮，方便移动推拉，固定安稳。
	个
	2
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	圆形软垫-灰色
	材质：环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：φ30*2cm
产品描述:
1、座垫软包采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。（▲投标人或制造商须提供具备第三方检测机构出具的有效检测报告复印件，全套复印件加盖供应商公章）
	个
	10

	166
	
	圆形软垫-蓝色
	材质：环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：φ30*2cm
产品描述:
1、座垫软包采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
	个
	10
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	圆形软垫-绿色
	材质：环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：φ30*2cm
产品描述:
1、座垫软包采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
	个
	10
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	圆形软垫-黄色
	材质：环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：φ30*2cm
产品描述:
1、座垫软包采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
	个
	10
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	青绿地毯
	材质：尼龙
尺寸：240*200*0.5cm
产品描述:
1、主体材料采用尼龙+胶底，形成了类似等高线、树影、起伏山丘的流线型图案，可以融合各种装饰风格营造温馨角落。将大自然的缩影带进室内，为小朋友打造了一个专属的互动和探索空间。
2、耐用耐磨：尼龙材质强度高、耐磨性佳，能经受频繁踩踏和摩擦，不易起毛、破损，可长久保持美观完整。
3、防滑安全：TPR胶底抓地力强，能牢固贴合地面，有效防止地毯移位，降低滑倒风险，为孩子玩耍提供安全保障 。
4、易清洁打理：尼龙抗污性能好，污渍不易渗透，日常清洁用湿布擦拭或简单吸尘即可；不慎沾染顽固污渍，也可采用温和清洁剂清洗。
5、色彩持久：染色性能优良，颜色牢固度高，长期采用或多次清洗后，图案色彩依旧鲜亮，保持视觉吸引力。教学地毯甲醛含量和可迁移元素（砷、铅、铬、锑、汞、钡、硒、镉）符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准，均未检出。
	块
	2
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	游戏台
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板+环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：64.5*49*96cm
产品描述：
1、主框架采用厚度18mm、隔板/层板采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、画板内嵌厚度1.5mm教学专用黑板，可吸附磁铁，可擦写。
4、软垫表面采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
5、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
6、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
7、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	2
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	厨房洗涤台
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：40*44.5*48.5cm
产品描述：
1、主框架采用厚度18mm、隔板/层板采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，背板采用厚度5mm实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、柜身扶手采用直径25mm优质桦木实木，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。适合低龄幼儿抓握，可支撑幼儿学习走步。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯系物总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和均未检出。
4、面板装有塑料洗涤盆及水龙头组合，创设更加逼真的厨房扮演环境。
5、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
6、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
7、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	2

	172
	
	厨房灶台
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：40*44.5*41cm
产品描述：
1、主框架采用厚度18mm、隔板/层板采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，背板采用厚度5mm实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、柜身扶手采用直径25mm优质桦木实木，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。适合低龄幼儿抓握，可支撑幼儿学习走步。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯系物总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和均未检出。
4、面板装有2个外观圆润的发声ABS环保塑料旋钮和4个PP环保塑料仿真煤气灶，创设更加逼真的厨房扮演环境。
5、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
6、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
7、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	2

	173
	
	洗衣机
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：40*44.5*40cm
产品描述：
1、主框架采用厚度18mm，隔板/层板采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，背板采用厚度5mm实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、柜身扶手采用直径25mm优质桦木实木，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落，适合低龄幼儿抓握，可支撑幼儿学习走步。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯系物总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和均未检出。
4、柜门镂空处装有厚度4mm透明PC耐力板。
5、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
6、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
7、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	2

	174
	
	冰箱
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：40*44.5*60cm
产品描述：
1、主框架采用厚度18mm，隔板/层板采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，背板采用厚度5mm实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、柜身扶手采用直径25mm优质桦木实木，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落，适合低龄幼儿抓握，可支撑幼儿学习走步。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯系物总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和均未检出。
4、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	2

	175
	
	中空五格柜
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面橡胶木实木板
尺寸：80.4*30*48.6cm
产品描述：
1、主框架采用厚度18mm、隔板/层板采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面橡胶木实木板，自然木色，三聚氰胺纸表面采用环保涂层处理工艺，触感细腻光滑，表层致密无孔，具备优异的耐污、耐划伤、耐高温及耐化学试剂性能，便于日常清洁护理。饰面实木板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量E0级要求；挥发性有机化合物释放浓度(7d) 苯、甲苯、二甲苯以及总挥发性有机化合物（TVOC）符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求；标准饰面实木板抗菌性能（金黄色葡萄球菌）符合QB/T 4371-2012家具抗菌性能的评价的要求；防霉性能（杂色曲霉）符合LY/T 2230-2013人造板防霉性能评价的标准；表面耐污染性（污染物：丙酮、黑咖啡）符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法的要求；表面耐磨(磨耗值、表面情况)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法的要求。（▲投标人或制造商须提供具备第三方检测机构出具的有效检测报告复印件，全套复印件加盖供应商公章）
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，结构安全。教具柜（玩具柜）通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合GB 28007-2024 婴幼儿及儿童家具安全技术规范的要求。（▲投标人或制造商须提供具备第三方检测机构出具的有效检测报告复印件，全套复印件加盖供应商公章）
	个
	4

	176
	
	中空两层柜
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面橡胶木实木板
尺寸：80.4*30*48.6cm
产品描述：
1、主框架采用厚度18mm、隔板/层板采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面橡胶木实木板，自然木色，三聚氰胺纸表面采用环保涂层处理工艺，触感细腻光滑，表层致密无孔，具备优异的耐污、耐划伤、耐高温及耐化学试剂性能，便于日常清洁护理。饰面实木板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量E0级要求；挥发性有机化合物释放浓度(7d) 苯、甲苯、二甲苯以及总挥发性有机化合物（TVOC）符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求；标准饰面实木板抗菌性能（金黄色葡萄球菌）符合QB/T 4371-2012家具抗菌性能的评价的要求；防霉性能（杂色曲霉）符合LY/T 2230-2013人造板防霉性能评价的标准；表面耐污染性（污染物：丙酮、黑咖啡）符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法的要求；表面耐磨(磨耗值、表面情况)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法的要求。（▲投标人或制造商须提供具备第三方检测机构出具的有效检测报告复印件，全套复印件加盖供应商公章）
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，结构安全。教具柜（玩具柜）通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合要求。
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	玩具柜
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面橡胶木实木板
尺寸：80.4*30*48.6cm
产品描述：
1、主框架采用厚度18mm、隔板/层板采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面橡胶木实木板，自然木色，三聚氰胺纸表面采用环保涂层处理工艺，触感细腻光滑，表层致密无孔，具备优异的耐污、耐划伤、耐高温及耐化学试剂性能，便于日常清洁护理。饰面实木板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量E0级要求；挥发性有机化合物释放浓度(7d) 苯、甲苯、二甲苯以及总挥发性有机化合物（TVOC）符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求；标准饰面实木板抗菌性能（金黄色葡萄球菌）符合QB/T 4371-2012家具抗菌性能的评价的要求；防霉性能（杂色曲霉）符合LY/T 2230-2013人造板防霉性能评价的标准；表面耐污染性（污染物：丙酮、黑咖啡）符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法的要求；表面耐磨(磨耗值、表面情况)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法的要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，结构安全。教具柜（玩具柜）通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合要求。
	个
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	宇宙地毯
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：90*30*84cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度18mm、15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底。
4、底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，结构安全。
	块
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	摇奶器
	1.额定电压/频率：220V~50Hz
2.额定功率：200W
3.摇奶转速：250~450rpm
4.外形尺寸：249×165×125mm
5.净重：1.38kg
6.适配奶瓶直径：53~75mm
7.容量：500ml
	个
	2
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	消毒柜
	1.电压；220V
2.尺寸；定制
3.消毒方式:臭氧+紫外线方式:触屏控制层架材质:无磁不锈钢层架产品架构:不锈钢箱体门体
4.材质:钢化玻璃门.
	台
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	奶瓶消毒柜
	1.额定功率；210W
2.容积；25L
3.尺寸；320*330*409mm
	台
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	冰箱
	1.尺寸395*320*475mm  
2.外壳材质；塑料，
3.功能；制冷藏  冷冻 ，带锁，
	台
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	一体机
	1.显示尺寸：≥65英寸，采用DLED背光源A规屏。
2.显示分辨率：≥3840(H)×2160(V)，亮度：≥350cd/m2，对比度：5000：1，屏幕比例16：9，可视角度：≥178°。
3.整机功耗≤270W,关闭状态功率≤0.5。
4.声音：前置双喇叭，声音输出功率≥2*15W。
5.前置接口至少包含：PC-USB 3.0、HDMI输入接口。
6.后置接口至少包含：音频输出*3、AV IN、HDMI*2、USB 2.0*2、RS232*1、RJ45和Touch USB输出接口。
7.铝合金外框，表面拉丝并阳极氧化处理，铁壳后盖，主动散热。
8.整机采用二十点或以上触摸点数，可以实现20人同时书写，触摸有效识别高度：设备触摸有效识别高度低于3.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作。                     
9.整机面板:设计简洁高效，为避免衣袖触碰、手误碰等误操作影响进程，屏幕两侧没有快捷丝印触摸按键。
10.整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，且可通过操作触摸按键对画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例。
11.整机尺寸：1488.3mm*897.86mm*85.6mm
12.前置钢化玻璃，采用0贴合技术，防眩光技术，显示效果更出众。 
13.电脑采用OPS插拔式架构，处理器：IntelCorei5 ；采用inter JAE标准80 pin即插即用式串口，内存：不低于8G；硬盘：不低于256-SSD 固态硬盘；内置WiFi：IEEE 802.11a/b/g/n标准协议，保证足够的信号强度；内置自适应网卡满足10M/100M/1000M信道。电脑支持硬件一键还原（通过电脑按键来实现一键还原），更加安全高效的保护电脑。
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	托大班
	6人桌
	桌面材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板+聚氨酯PU软包
桌腿材质：桦木实木+环保水性漆
尺寸：120*60*39/42/45cm（三档高度可调节）
产品描述：
1、桌面采用厚度24.5mm优质桦木纹饰面实木多层板，自然木色，三聚氰胺纸表面采用环保涂层处理工艺，触感细腻光滑，抗指纹，表层硬度高，桌面耐污、耐磨、耐划伤，油污酱汁一擦即净、更易清洁护理，适合园所高频采用的场景；耐热耐烫，可承受热杯烫碗等高温接触，不易泛白变形；耐化学腐蚀，适配园所高频消毒场景，不惧酒精及各类清洁剂，不易被侵蚀变色；饰面为漫反射效果，避免长时间对幼儿造成视觉眩光刺激，柔和护眼。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、桌面四周采用环保软性聚氨酯PU软包工艺，包边厚度24.5mm，有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。
3、桌腿采用直径48mm优质桦木实木，实木表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯系物总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和均未检出。
4、桌面与桌腿采用直径85mm*6.9mm的烤漆铁片连接，安装稳固不易晃动。桌脚底部配有高度30mm/个的ABS环保塑料旋钮，三档高度可调节，旋钮底部加装TPR脚垫，具有防滑耐磨性能。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，结构安全。幼儿桌通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合GB 28007-2024 婴幼儿及儿童家具安全技术规范的要求。
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	4人桌
	桌面材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板+聚氨酯PU软包
桌腿材质：桦木实木+环保水性漆
尺寸：80*60*39/42/45cm（三档高度可调节）
产品描述：
1、桌面采用厚度24.5mm优质桦木纹饰面实木多层板，自然木色，三聚氰胺纸表面采用环保涂层处理工艺，触感细腻光滑，抗指纹，表层硬度高，桌面耐污、耐磨、耐划伤，油污酱汁一擦即净、更易清洁护理，适合园所高频采用的场景；耐热耐烫，可承受热杯烫碗等高温接触，不易泛白变形；耐化学腐蚀，适配园所高频消毒场景，不惧酒精及各类清洁剂，不易被侵蚀变色；饰面为漫反射效果，避免长时间对幼儿造成视觉眩光刺激，柔和护眼。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、桌面四周采用环保软性聚氨酯PU软包工艺，包边厚度24.5mm，有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。
3、桌腿采用直径48mm优质桦木实木，实木表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯系物总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和均未检出。
4、桌面与桌腿采用直径85mm*6.9mm的烤漆铁片连接，安装稳固不易晃动。桌脚底部配有高度30mm/个的ABS环保塑料旋钮，三档高度可调节，旋钮底部加装TPR脚垫，具有防滑耐磨性能。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，结构安全。幼儿桌通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合要求。
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	幼教椅
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：座高22cm
产品描述：
1、整体采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，三聚氰胺纸表面采用环保涂层处理工艺，触感细腻光滑，表层致密无孔，具备优异的耐污、耐划伤、耐高温及耐化学试剂性能，便于日常清洁护理。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、椅腿底部装有TPR防滑垫，具有防水、防滑、耐磨等功能。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，结构安全。幼儿椅通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合GB 28007-2024 婴幼儿及儿童家具安全技术规范的要求。
	把
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	茶杯柜
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：83*30*88cm，水杯格尺寸：9*13*10cm
产品描述：
1、主框架采用厚度18mm、隔板/层板采用厚度9mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，背板采用厚度5mm实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、柜门采用镂空设计，装有可拆卸式透气纱窗，空气流通性好，保持内部环境不易滋生细菌。
4、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	3
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	9格储物柜
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面刨花板
尺寸：120*36.5*99cm
产品描述：
1、主框架采用厚度18mm、门板采用厚度16mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面刨花板，背板采用厚度5mm实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品 评价人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求；表面耐磨(磨耗值、表面情况)符合GB/T 15102-2017浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板要求。
2、板材边缘采用自然木色环保PVC边条封边处理。封边条塑料封边条-外观、规格尺寸及其偏差、形状公差、塑料封边条-理化性能、塑料封边条-有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se））符合QB/T 4463-2025 家具用封边条的要求，其中有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se））均未检出。
3、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	3
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	立式储物柜
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面刨花板
尺寸：80.6*36.5*99cm
产品描述：
1、主框架采用厚度18mm、门板采用厚度16mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面刨花板，背板采用厚度5mm实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品 评价人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求；表面耐磨(磨耗值、表面情况)符合GB/T 15102-2017浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板要求。
2、板材边缘采用自然木色环保PVC边条封边处理。封边条塑料封边条-外观、规格尺寸及其偏差、形状公差、塑料封边条-理化性能、塑料封边条-有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se））符合QB/T 4463-2025 家具用封边条的要求，其中有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se））均未检出。
3、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	6
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	毛巾架
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：60*40*74.5cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度18mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、底部装有可锁定万向轮，方便移动推拉，固定安稳。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	3
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	叠叠床
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：115*61*24.5cm
产品描述：
1、主框架采用厚度18mm、床板采用厚度9mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、床脚采用环保PP塑料材质，可堆叠设计，结构稳固，不易倾倒。
4、床脚底部可加装可锁定移动万向轮，方便推拉移动。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，结构安全。幼儿床通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合GB 28007-2024 婴幼儿及儿童家具安全技术规范的要求。
	张
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	移动床架
	材质：环保ABS塑料+不锈钢
尺寸：125*70*14cm
产品描述：
1、采用环保ABS塑料及304不锈钢架组成，可伸缩设计满足不同尺寸床体采用。
2、底部配有可锁定移动万向轮，方便床体推拉移动。
	张
	6

	193
	
	尿布台
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：120*62*100cm
产品描述：
1、主框架采用厚度18mm、隔板/层板采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，背板采用厚度5mm实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、上层护理台四周装有挡板，操作更安全；下层采用门柜形式的储存空间，收纳空间大拿取更便捷。内设有楼梯，保育老师可协助幼儿自行攀爬上尿布台。
4、护理台面设置软垫，软垫表面采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
5、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
6、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
7、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	3
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	挂架
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：120*30*44cm
产品描述：
1、主框架采用厚度18mm、隔板/层板采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、底部装有挂钩，多种收纳方式，增加产品储物量。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	3
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	书架
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：70*38*77cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度15mm优质环保三聚氰胺双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、圆棍采用直径25mm优质桦木实木，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯系物总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和均未检出。
4、图案UV彩色打印，具有抗冲击、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁等性能。
5、布袋采用优质棉布。
6、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
7、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
8、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	3
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	茶几
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面刨花板
尺寸：60*35*25cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度18mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面刨花板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品 评价人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求；表面耐磨(磨耗值、表面情况)符合GB/T 15102-2017浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板要求。
2、板材边缘采用自然木色环保PVC边条封边处理。封边条塑料封边条-外观、规格尺寸及其偏差、形状公差、塑料封边条-理化性能、塑料封边条-有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se））符合QB/T 4463-2025 家具用封边条的要求，其中有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se））均未检出。
3、底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	张
	3
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	沙发座椅
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板+环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：93*30*60cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、软垫表面采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
4、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，结构安全。
	张
	3
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	圆垫收纳架
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：φ40*73cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度18mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,甲醛释放量限值 ≤ 0.025 mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)达到GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 要求的5级。
2、圆棍采用直径25mm优质桦木实木，自然木色，表面光滑平整，无结疤。表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯系物总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和均未检出。
3、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
4、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全认证。底部装有可锁定万向轮，方便移动推拉，固定安稳。
	个
	3
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	圆形软垫-灰色
	材质：环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：φ30*2cm
产品描述:
1、座垫软包采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
	个
	15
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	圆形软垫-蓝色
	材质：环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：φ30*2cm
产品描述:
1、座垫软包采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
	个
	15
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	圆形软垫-绿色
	材质：环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：φ30*2cm
产品描述:
1、座垫软包采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
	个
	15
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	圆形软垫-黄色
	材质：环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：φ30*2cm
产品描述:
1、座垫软包采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
	个
	15

	203
	
	青绿地毯
	材质：尼龙
尺寸：240*200*0.5cm
产品描述:
1、主体材料采用尼龙+胶底，形成了类似等高线、树影、起伏山丘的流线型图案，可以融合各种装饰风格营造温馨角落。将大自然的缩影带进室内，为小朋友打造了一个专属的互动和探索空间。
2、耐用耐磨：尼龙材质强度高、耐磨性佳，能经受频繁踩踏和摩擦，不易起毛、破损，可长久保持美观完整。
3、防滑安全：TPR胶底抓地力强，能牢固贴合地面，有效防止地毯移位，降低滑倒风险，为孩子玩耍提供安全保障 。
4、易清洁打理：尼龙抗污性能好，污渍不易渗透，日常清洁用湿布擦拭或简单吸尘即可；不慎沾染顽固污渍，也可采用温和清洁剂清洗。
5、色彩持久：染色性能优良，颜色牢固度高，长期采用或多次清洗后，图案色彩依旧鲜亮，保持视觉吸引力。教学地毯甲醛含量和可迁移元素（砷、铅、铬、锑、汞、钡、硒、镉）符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准，均未检出。
	块
	3

	204
	
	贩卖台
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面橡胶木实木板
尺寸：60*30*110cm
产品描述：
1、主框架采用厚度18mm、隔板/层板采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面橡胶木实木板，自然木色，表面耐磨、耐划伤。饰面实木板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量E0级要求；挥发性有机化合物释放浓度(7d) 苯、甲苯、二甲苯以及总挥发性有机化合物（TVOC）符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求；标准饰面实木板抗菌性能（金黄色葡萄球菌）符合QB/T 4371-2012家具抗菌性能的评价的要求；防霉性能（杂色曲霉）符合LY/T 2230-2013人造板防霉性能评价的标准；表面耐污染性（污染物：丙酮、黑咖啡）符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法的要求；表面耐磨(磨耗值、表面情况)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法的要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、图案采用UV彩色打印，具有耐磨、耐污、耐划伤，易清洁等性能。
4、画板内层采用厚度5mm实木多层板，外贴厚度1.5mm教学专用白板。 
5、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底。底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
6、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
7、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	3

	205
	
	灶台
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面橡胶木实木板
尺寸：38.5*38*48.6cm
产品描述：
1、主框架采用厚度18mm、隔板/层板采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面橡胶木实木板，背板采用厚度5mm实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐划伤。饰面实木板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量E0级要求；挥发性有机化合物释放浓度(7d) 苯、甲苯、二甲苯以及总挥发性有机化合物（TVOC）符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求；标准饰面实木板抗菌性能（金黄色葡萄球菌）达到QB/T 4371-2012家具抗菌性能的评价的要求；抑菌率≧99%，具有较好抗菌效果；防霉性能（杂色曲霉）达到LY/T 2230-2013人造板防霉性能评价 标准的1级；表面耐污染性（污染物：丙酮、黑咖啡）达到GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 要求的5级；表面耐磨(磨耗值、表面情况)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法的要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、门板内嵌厚度4mm透明PC耐力板，图案UV彩色打印，具有抗冲击、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁等性能。
4、门板上沿装有2个外观圆润的发声ABS环保塑料旋钮，面板装有4个PP环保塑料仿真煤气灶，创设更加逼真的厨房扮演环境。
5、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
6、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
7、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	3

	206
	
	洗涤台
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面橡胶木实木板
尺寸：38.5*38*48.6cm
产品描述：
1、主框架采用厚度18mm、隔板/层板采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面橡胶木实木板，背板采用厚度5mm实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐划伤。饰面实木板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量E0级要求；挥发性有机化合物释放浓度(7d) 苯、甲苯、二甲苯以及总挥发性有机化合物（TVOC）符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求；标准饰面实木板抗菌性能（金黄色葡萄球菌）达到QB/T 4371-2012家具抗菌性能的评价的要求；抑菌率≧99%，具有较好抗菌效果；防霉性能（杂色曲霉）达到LY/T 2230-2013人造板防霉性能评价 标准的1级；表面耐污染性（污染物：丙酮、黑咖啡）达到GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 要求的5级；表面耐磨(磨耗值、表面情况)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法的要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、门板内嵌厚度4mm透明PC耐力板，图案UV彩色打印，具有抗冲击、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁等性能。
4、门板上沿装有1个外观圆润的发声ABS环保塑料旋钮，面板装有塑料洗涤盆及水龙头组合，创设更加逼真的厨房扮演环境。
5、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
6、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
7、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	3

	207
	
	洗衣机
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面橡胶木实木板
尺寸：38.5*38*48.6cm
产品描述：
1、主框架采用厚度18mm、隔板/层板采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面橡胶木实木板，背板采用厚度5mm实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐划伤。饰面实木板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量E0级要求；挥发性有机化合物释放浓度(7d) 苯、甲苯、二甲苯以及总挥发性有机化合物（TVOC）符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求；标准饰面实木板抗菌性能（金黄色葡萄球菌）达到QB/T 4371-2012家具抗菌性能的评价的要求；抑菌率≧99%，具有较好抗菌效果；防霉性能（杂色曲霉）达到LY/T 2230-2013人造板防霉性能评价 标准的1级；表面耐污染性（污染物：丙酮、黑咖啡）达到GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 要求的5级；表面耐磨(磨耗值、表面情况)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法的要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、门板内嵌厚度4mm透明PC耐力板，图案UV彩色打印，具有抗冲击、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁等性能。
4、门板上沿装有1个外观圆润的发声ABS环保塑料旋钮，创设更加逼真的扮演环境。
5、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
6、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
7、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	3

	208
	
	微波炉+冰箱
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面橡胶木实木板
尺寸：38.5*38*68.6cm
产品描述：
1、主框架采用厚度18mm、隔板/层板采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面橡胶木实木板，背板采用厚度5mm实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐划伤。饰面实木板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量E0级要求；挥发性有机化合物释放浓度(7d) 苯、甲苯、二甲苯以及总挥发性有机化合物（TVOC）符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求；标准饰面实木板抗菌性能（金黄色葡萄球菌）达到QB/T 4371-2012家具抗菌性能的评价的要求；抑菌率≧99%，具有较好抗菌效果；防霉性能（杂色曲霉）达到LY/T 2230-2013人造板防霉性能评价 标准的1级；表面耐污染性（污染物：丙酮、黑咖啡）达到GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 要求的5级；表面耐磨(磨耗值、表面情况)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法的要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、门板内嵌厚度4mm透明PC耐力板，图案UV彩色打印，具有抗冲击、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁等性能。
4、面板装有2个外观圆润的发声ABS环保塑料旋钮，创设更加逼真的厨房扮演环境。
5、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
6、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
7、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	3

	209
	
	中空五格柜
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面橡胶木实木板
尺寸：80.4*30*48.6cm
产品描述：
1、主框架采用厚度18mm、隔板/层板采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面橡胶木实木板，自然木色，三聚氰胺纸表面采用环保涂层处理工艺，触感细腻光滑，表层致密无孔，具备优异的耐污、耐划伤、耐高温及耐化学试剂性能，便于日常清洁护理。饰面实木板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量E0级要求；挥发性有机化合物释放浓度(7d) 苯、甲苯、二甲苯以及总挥发性有机化合物（TVOC）符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求；标准饰面实木板抗菌性能（金黄色葡萄球菌）符合QB/T 4371-2012家具抗菌性能的评价的要求；防霉性能（杂色曲霉）符合LY/T 2230-2013人造板防霉性能评价的标准；表面耐污染性（污染物：丙酮、黑咖啡）符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法的要求；表面耐磨(磨耗值、表面情况)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法的要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，结构安全。教具柜（玩具柜）通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合要求。
	个
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	中空两层柜
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面橡胶木实木板
尺寸：80.4*30*48.6cm
产品描述：
1、主框架采用厚度18mm、隔板/层板采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面橡胶木实木板，自然木色，三聚氰胺纸表面采用环保涂层处理工艺，触感细腻光滑，表层致密无孔，具备优异的耐污、耐划伤、耐高温及耐化学试剂性能，便于日常清洁护理。饰面实木板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量E0级要求；挥发性有机化合物释放浓度(7d) 苯、甲苯、二甲苯以及总挥发性有机化合物（TVOC）符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求；标准饰面实木板抗菌性能（金黄色葡萄球菌）符合QB/T 4371-2012家具抗菌性能的评价的要求；防霉性能（杂色曲霉）符合LY/T 2230-2013人造板防霉性能评价的标准；表面耐污染性（污染物：丙酮、黑咖啡）符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法的要求；表面耐磨(磨耗值、表面情况)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法的要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，结构安全。教具柜（玩具柜）通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合要求。
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	玩具柜
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：90*30*84cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度18mm、15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底。
4、底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，结构安全。教具柜（玩具柜）外形尺寸偏差要求、形状和位置公差要求、外观要求、理化性能要求、结构安全要求、有害物质限量要求（甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物（TVOC））、有害物质限量要求-表面涂层（可迁移有害元素-锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）、力学性能要求-柜类强度和耐久性试验、警示标识要求、标志、采用说明符合要求。
	个
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	宇宙地毯
	材质：尼龙
尺寸：150*120*0.5cm
产品描述:
1、主体材料：采用尼龙+TPR胶底，高清数码印花尼龙毯面，地毯图案色彩丰富活泼，明快的暖黄色为基调，辅以深蓝、橘色星球和白色星光，宇航员、火箭、大小星球（带有环形山或地貌）、星星等元素，能极大地满足小朋友对宇宙、航天和未知世界的好奇心。
2、耐用耐磨：尼龙材质强度高、耐磨性佳，能经受频繁踩踏和摩擦，不易起毛、破损，可长久保持美观完整。
3、防滑安全：TPR胶底抓地力强，能牢固贴合地面，有效防止地毯移位，降低滑倒风险，为孩子玩耍提供安全保障。
4、易清洁打理：尼龙抗污性能好，污渍不易渗透，日常清洁用湿布擦拭或简单吸尘即可；不慎沾染顽固污渍，也可采用温和清洁剂清洗。
5、色彩持久：染色性能优良，颜色牢固度高，长期采用或多次清洗后，图案色彩依旧鲜亮，保持视觉吸引力。教学地毯甲醛含量和可迁移元素（砷、铅、铬、锑、汞、钡、硒、镉）符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准，均未检出。
	块
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	摇奶器
	1.额定电压/频率：220V~50Hz
2.额定功率：200W
3.摇奶转速：250~450rpm
4.外形尺寸：249×165×125mm
5.净重：1.38kg
6.适配奶瓶直径：53~75mm
7.容量：500ml
	个
	3
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	消毒柜
	1.电压；220V
2.尺寸；定制
3.消毒方式:臭氧+紫外线方式:触屏控制层架材质:无磁不锈钢层架产品架构:不锈钢箱体门体
4.材质:钢化玻璃门.
	台
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	奶瓶消毒柜
	1.额定功率；210W
2.容积；25L
3.尺寸；320*330*409mm
	台
	3
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	冰箱
	1.尺寸395*320*475mm  
2.外壳材质；塑料，
3.功能；制冷藏  冷冻 ，带锁，
	台
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	一体机
	1.显示尺寸：≥65英寸，采用DLED背光源A规屏。
2.显示分辨率：≥3840(H)×2160(V)，亮度：≥350cd/m2，对比度：5000：1，屏幕比例16：9，可视角度：≥178°。
3.整机功耗≤270W,关闭状态功率≤0.5。
4.声音：前置双喇叭，声音输出功率≥2*15W。
5.前置接口至少包含：PC-USB 3.0、HDMI输入接口。
6.后置接口至少包含：音频输出*3、AV IN、HDMI*2、USB 2.0*2、RS232*1、RJ45和Touch USB输出接口。
7.铝合金外框，表面拉丝并阳极氧化处理，铁壳后盖，主动散热。
8.整机采用二十点或以上触摸点数，可以实现20人同时书写，触摸有效识别高度：设备触摸有效识别高度低于3.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作。                     
9.整机面板:设计简洁高效，为避免衣袖触碰、手误碰等误操作影响进程，屏幕两侧没有快捷丝印触摸按键。
10.整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，且可通过操作触摸按键对画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例。
11.整机尺寸：1488.3mm*897.86mm*85.6mm
12.前置钢化玻璃，采用0贴合技术，防眩光技术，显示效果更出众。 
13.电脑采用OPS插拔式架构，处理器：IntelCorei5 ；采用inter JAE标准80 pin即插即用式串口，内存：不低于8G；硬盘：不低于256-SSD 固态硬盘；内置WiFi：IEEE 802.11a/b/g/n标准协议，保证足够的信号强度；内置自适应网卡满足10M/100M/1000M信道。电脑支持硬件一键还原（通过电脑按键来实现一键还原），更加安全高效的保护电脑。
	台
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	感统室
	感统攀爬滑梯组
	立柱材质：桦木实木+环保水性漆
围板材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：181*160*130cm
产品描述：
包括：室内游具主架×2，室内游具滑梯×1，室内游具楼梯×1；
1、室内游具组合主架
（1）主体立柱、梁采用优质桦木实木材质，实木表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯系物总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和均未检出。 
（2）平台、围板采用18mm厚优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
（3）透明圆镜采用厚度8mm透明PC耐力板。
（4）白板内层采用厚度5mm实木多层板，外贴厚度1.5mm教学专用白板，可吸附磁铁，可擦写，为游戏提供想象空间。
（5）入口装饰板采用实木多层板材质，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯系物总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和均未检出。  
2、室内游具滑梯
（1）滑道侧板及弧形滑道板采用18mm厚优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
（2）板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、室内游具楼梯
（1）滑道侧板及弧形滑道板采用18mm厚优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
（2）板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
4、底部安装耐磨、耐滑塑胶脚垫，对地板等地面材料起到保护作用。 
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。                                               
6、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	套
	1
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	感统组合-山峦
	材质：环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：385*300*80cm
产品描述：
1、产品外观由多个高低起伏、大小不一的软体模块拼接组成的环形围合结构，像一个个连绵的小山丘，适合儿童进行攀爬、跨越、跳跃等大运动练习，锻炼四肢协调和下肢力量。
2、主体材料采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
	套
	1
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	体能攀爬架
	材质：环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：250*85*120cm（折叠后）
产品描述：
1、采用清新的马卡龙配色，采用圆柱、三角垫、矩形斜坡等组合搭建，集攀爬、滑行、钻洞等多种玩法于一体，锻炼儿童四肢协调能力、平衡感与核心力量，促进感觉统合发展。
2、主体采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
	套
	1
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	七巧板
	材质：环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：85*85*16cm
产品描述:
1、采用几何模块立体造型，利用“七巧板”的经典玩法，引导孩子在平面或立体空间上，认知三角形、平行四边形、正方形等基础几何图形，引导儿童可以自由发挥，拼出房屋、小动物、小桥、甚至人物等各种抽象的图案，极大地锻炼了儿童的空间想象力、创造力和发散性思维。
2、主体材料采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
	套
	1
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	阳光小筑
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：105*60*88cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、圆棍采用直径25mm优质桦木实木，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯系物总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和均未检出。
4、软垫表面采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
5、图案采用UV彩色打印，具有耐磨、耐污、耐划伤，易清洁等性能。
6、背板内嵌3mm厚镜面亚克力，顶部窗户采用厚度4mm透明pc耐力板。
7、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
8、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	1
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	软体沙发
	材质：环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：100*27*41cm
产品描述:
1、采用蚯蚓立体造型，弧形外观，线条柔和圆润，稳固不易倾倒。
2、主体材料采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
3、产品全面采用圆角设计，结构安全。沙发通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-有害物质限量（甲醛、苯、甲苯、二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)、总挥发性有机化合物（TVOC）、可分解芳香胺染料）、通用安全要求-警示标识、特定产品安全要求-软体家具要求符合GB 28007-2024 婴幼儿及儿童家具安全技术规范的要求。
	套
	1
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	座垫组合
	材质：环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：100*100*10cm
产品描述:
1、每一片 “花瓣” 都是独立的小坐垫，重心低矮，安全稳固，能锻炼小朋友的动手能力和逻辑思维，清新的绿色系配色充满生机。
2、座垫软包采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
	套
	1
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	水果坐垫-西瓜
	材质：环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：φ35*7cm
产品描述:
1、座面采用西瓜水果图案，软萌立体造型，增加儿童互动趣味性。
2、座垫软包采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
	个
	1
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	水果坐垫-牛油果
	材质：环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：φ35*7cm
产品描述:
1、座面采用牛油果水果图案，软萌立体造型，增加儿童互动趣味性。
2、座垫软包采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
	个
	1
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	水果坐垫-猕猴桃
	材质：环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：φ35*7cm
产品描述:
1、座面采用猕猴桃水果图案，软萌立体造型，增加儿童互动趣味性。
2、座垫软包采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
	个
	1
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	水果坐垫-苹果
	材质：环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：φ35*7cm
产品描述:
1、座面采用苹果水果图案，软萌立体造型，增加儿童互动趣味性。
2、座垫软包采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
	个
	1
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	水果坐垫-柠檬
	材质：环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：φ35*7cm
产品描述:
1、座面采用柠檬水果图案，软萌立体造型，增加儿童互动趣味性。
2、座垫软包采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
	个
	1
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	迷宫地毯
	材质：尼龙
尺寸：300*200*0.5cm
产品描述:
1、主体材料采用尼龙+TPR胶底，高清数码印花尼龙毯面，地毯图案色彩丰富活泼，融入了树木、小房子、池塘等森林元素，让小朋友在地面上通过身体移动来通关，沿着路径进行走、跑、跳、爬行甚至平衡木式的双脚交替行走，有效锻炼下肢力量、身体协调性和平衡感，可以帮助建立空间方位感，在欢笑中释放无限活力。
2、耐用耐磨：尼龙材质强度高、耐磨性佳，能经受频繁踩踏和摩擦，不易起毛、破损，可长久保持美观完整。
3、防滑安全：TPR胶底抓地力强，能牢固贴合地面，有效防止地毯移位，降低滑倒风险，为孩子玩耍提供安全保障 。
4、易清洁打理：尼龙抗污性能好，污渍不易渗透，日常清洁用湿布擦拭或简单吸尘即可；不慎沾染顽固污渍，也可采用温和清洁剂清洗。
5、色彩持久：染色性能优良，颜色牢固度高，长期采用或多次清洗后，图案色彩依旧鲜亮，保持视觉吸引力。教学地毯甲醛含量和可迁移元素（砷、铅、铬、锑、汞、钡、硒、镉）符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准，均未检出。
	块
	1
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	学步道-斜坡
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板+环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：40*40*15cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度18mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、软垫表面采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
4、底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	2
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	学步道-方形
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板+环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：40*40*15cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度18mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、软垫表面采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
4、底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	1
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	学步道-U形
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板+环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：70*40*15cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度18mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、软垫表面采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
4、底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	1
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	学步道-拱形
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板+环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：70*40*20cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度18mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、软垫表面采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
4、底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	1
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	学步道-环形
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板+环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：56.5*56.5*15cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度18mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、软垫表面采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
4、上层面板贴有厚度3mm镜面亚克力。
5、底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
6、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
7、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	1

	236
	
	学步道-梅花桩
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板+环保PU人造革+高密度泡棉
尺寸：70*40*15cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度18mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、软垫表面采用优质环保PU耐磨皮包覆高密度泡棉设计，耐磨易擦，不易黄变，经久耐用。PU人造革耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。致癌性染料符合GB/T 20382-2006 《纺织品 致癌染料的测定》的标准。甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》B类的标准。可萃取重金属,异味符合QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》I级的标准。致敏性分散染料符合GB/T 20383-2006 《纺织品 致敏性分散染料的测定》的标准。重金属含量符合 QB/T 4045-2010 《聚氨酯家居用合成革安全技术条件》的标准。
4、底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	1

	237
	
	毛毛虫钻洞
	材质：牛津布
尺寸：48*150cm，教学材料
	件
	1

	238
	
	新万象组
	材质:环保PP全套138件
三角锥(6色，共18个)
体能棒(2色a100/70/35cm/各12根共36根)
体能圈(3色a60-50-35em/各3个/共9个)
手脚模印(6色手脚各对共12对)
豆袋(5色:10个)
零配件组(棒夹18+圈夹9+二通管12，TP-03B小B收拾袋，TP-03A大A收拾袋
教学材料
	套
	1

	239
	
	滑板车注塑黑轮
	材质:环保ABS塑料
尺寸:30*40em
教学材料
	件
	10

	240
	
	四分之一圆
	材质:环保ABS塑料加金属五金件
尺寸:单片105*42*13cm
外径144*厚度42cm1套4件
教学材料
	套
	1

	241
	
	平衡步道
	材质:环保ABS塑料
单片尺寸:147*29cm1套4件
教学材料
	件
	1

	242
	
	颗粒大龙球
	材质:环保PVC
尺寸:必65cm颜色随机
教学材料
	件
	3

	243
	
	大龙球          
	材质:环保PVC
尺寸:必65cm颜色随机
教学材料
	件
	3

	244
	
	花生球
	材质:环保PVC
尺寸:40*90cm颜色随机
教学材料
	件
	2

	245
	
	触觉河石
	材料:塑料
尺寸:单个35*28*17cm1套5件
教学材料
	件
	1

	246
	
	触觉盘A套
	材质:ABS塑料.TPE合成橡胶。
尺寸:0110+270Hmm。
配件:5块大号不同纹路触觉板，5块小号不同纹路触觉板，1个布袋，1个眼罩。
教学材料
	套
	1

	247
	
	彩虹伞1
	材质:牛津布
尺寸:直径3.6米抗撕裂抓手，教学材料
	件
	2

	248
	
	彩虹伞2
	材质:牛津布
尺寸:直径6米抗撕裂抓手，教学材料
	件
	2

	249
	
	软质飞盘
	材质:TPU
尺寸:直径21om1套6色，教学材料
	套
	2

	250
	
	西瓜陀螺
	材质：PE塑料,尺寸：87×87×40cm。
	件
	2

	251
	生活照护与保育实训室
	辅食制作台
	1.规格：3000毫米长*600毫米宽*800高毫米;
材质：EO级环保颗粒板材料，底板厚度为18mm，抹角处理;侧板2.18mm，四角圆角优质石英石台面压顶处理，配不锈钢水槽及镀铬龙头;对开门。
3.配套：配有2个电磁炉、1个水槽
	组
	1

	252
	
	配餐台
	1.规格：1600毫米长*600毫米宽*800高毫米;
2.材质：EO级多层板材料，底板厚度为18mm，抹角处理;侧板18mm，四角圆角优质石英石台面压顶处理，对开门。
3.配套：配不锈钢水槽及镀铬龙头;
	组
	1

	253
	
	储物柜
	1.规格：1200*400*800
2.材质：E0级环保颗粒板材料，顶板底板厚度为25mm，侧板16mm,对开门
	组
	2

	254
	
	锅具
	规格：
1.电磁炉专用炒锅1套：30cm；
2.电磁炉专用煎锅1套:24cm；
3.电磁炉专用汤锅1套：20cm；
	套
	3

	255
	
	电动榨汁机
	1.规格：≥35cm*17cm
2.额定电压：220V
3.功率：300W
4.产品容量：1000ml
	台
	3

	256
	
	空气炸锅
	1.规格：≥260mm*260mm*300mm
2.额定功率：1400W
3.特色：360°热循环，全方面均匀受热，无油健康，不沾滤篮
	台
	3

	257
	
	电子秤
	1.材质：不锈钢称面、ABS注塑机身
2.规格：175mm*135mm
3.承重量：3kg,精度0.1g
	台
	3

	258
	
	厨房用具套装
	1.玻璃杯、蔬菜刀、切肉刀、多用刀、剪刀、削皮刀、菜板、刀架、大小号水盆、冷水壶、玻璃杯、餐盘2个
	套
	3

	259
	
	婴儿辅食工具套装
	1.材质：陶瓷/PP
2.适用：宝宝辅食
3.清单：陶瓷刀*2、陶瓷剪刀 1 个、陶瓷瓜刨 1 个、菜板 1 个。
	套
	3

	260
	
	婴儿辅食餐具套装
	1.竹炭纤维材质
2.餐盘*1+碗*1+水杯*1+勺子*1+叉子*1
3.支持低温臭氧消毒柜，低温紫外线消毒柜
	套
	3

	261
	
	婴幼儿抚触台
	1.1000长*1000宽*850高mm;
2.擦色橡木+浅色配色，E0级环保颗粒板材料，顶板底板厚度为25mm，侧板18mm,圆角处理;
3.配皮革包高密度海绵软包垫1000长mm*1000宽
mm*50mm高，带衬板;
4.桌腿配100kg万向轮;可任意推动与组合;
5.双侧对开门。
	组
	4

	262
	
	抚触娃娃
	功能用来做主被动操，规格：48cm，身体胳膊腿填棉软的，手脚头塑胶；适合新生儿主被动操抚触操，眼耳鼻护理，换尿不湿，包裹等常用基本护理操作
	个
	5

	263
	
	仿真娃娃
	高级出生婴儿模型由进口PVC材料经模具浇模而成，具有形象逼真、操作真实、结构合理和经久耐用等特点，可作为婴儿洗澡，更换衣物和尿片以及脐部护理，眼、耳护理和指导哺乳训练和示教的工具。
一、主要参数：
1、模型规格：长48cm；
2、模型重量：900g±；
3、模型材质：PVC材料。
二、使用范围：
1、适用于高等保育儿科等专业临床教学示教及学员实践操作训练使用。
2、医院临床妇产科、儿科等医务工作者临床实践操作训练。
	个
	5

	264
	
	洗浴婴儿模型
	1.新生儿全身模型，外形可爱，头部、四肢均可活动；
2.采用高级塑料制成，防水，耐用；
3.可进行新生儿抱持、包裹、擦浴、穿衣、换尿布、喂奶、清洁眼、耳、鼻等基础护理操作，可测量身长、体重、胸围、腹围、头围；
4.皮肤护理，佩戴腕带。（男女可选）
	个
	5

	265
	
	智能婴儿模型
	1、仿真婴儿模型，采用高分子材料制成，肤质 仿真度高，尺寸：50*28*12cm，四肢灵活。 
2、娃娃设有6种不同照护模式（正常、饥饿、 过饱、尿湿、发热、恐惧），不同场景的设置 能够模拟出真实状态下婴儿的表现特征，各模式可自动循环或在某些操作完成后相互切换。 
3、在不同的场景下可通过测肛温、喂奶、爱抚 、更换尿布、擦浴等操作使其进入其他状态。 
4、开、关机：按下宝宝后背开机键，宝宝进入安静的正常状态，会发出“呀”音，提示开机状态 ，在开机状态下任何时候再次按下开机键，则 自动关机。 
5、喂奶：将奶瓶接近宝宝嘴部，宝宝吃奶时会发出吃奶声。 
6、更换尿布：将配套的尿布通过腰部两侧的按扣固定在宝宝小屁股上或将尿湿的尿布取下。 
7、敷冰袋：将冰袋敷在宝宝额头一分钟左右。 
8、生命体征测量： 脉搏测量：按住宝宝左手脉搏键约5 秒后会自动报出脉搏频率。 
· 体温测量：将体温计插入肛门约10 秒后拔出会自动报出体温值。 
9、与宝宝交流：
（1）正常模式：抚摸宝宝 头部会发出随即呀呀声；抚摸宝宝背部发出笑 声；将奶瓶接近嘴部时发出吃奶声。 
（2）饥饿、尿湿、发热、恐惧模式：宝宝会哇 哇大哭这时候需要判断宝宝哭闹原因并及时给予正确的护理方能使宝宝安静下来，护理操作 包括：喂奶、换尿布、敷冰袋、轻轻安慰宝宝 。 
（3）饥饿模式：应及时喂奶，若宝宝没吃饱便 移开奶瓶后宝宝继续发出哭声，直至吃饱（大 
约需150 秒）。 
（4） 尿湿模式：应及时更换尿布。 
（5）发热模式：体温脉搏会持续上升，此时应及时敷冰袋，敷冰袋持续一分钟后宝宝会停止哭声，脉搏和体温持续下降，直至恢复正常状 
（6）恐惧模式：轻轻多次抚摸婴儿头部或背部后哭声会逐渐减少，直至恢复正常状态。 
（7）过饱模式：此时喂奶宝宝会发出声音表示“我吃饱！”拍打或抚摸背部时宝宝会发出打嗝声。 
	个
	1

	266
	
	养育照护套件
	养育照护材料包主要用于养育照护训练，通过模拟拍嗝、喂奶、换尿布等实训场景，让学生掌握婴儿照护的常见方法、流程和照护要点，主要包括以下工具和材料：
1、1 包婴儿纸尿片：S 码、M 码纸尿片各 10 片，独立包装。
2、1 包一次性隔尿垫：M 码隔尿垫，无纺布材质。
3、1 包婴儿纸巾：S 码保湿柔纸巾。
4、1 包婴儿湿巾：S 码婴幼儿手口纸巾，无纺布材质。
5、1 瓶婴幼儿面霜：50g (±2g）/瓶。
6、1 套婴儿衣物：52 码婴儿和尚连体服，纯棉材质。
7、1 瓶免洗洗手液：500ml (±20ml）装，70%-75%的乙醇含量。
8、1 瓶洗手液：500ml (±20ml）装，70%-75%的乙醇含量。
9、1 个室内湿温度计：温度测量范围-10 至 70°C ( ± 1°C）； 湿度测量范围 10~99%RH。
10、1 个婴儿水盆：全新 PP+TPR 材质，可折叠设计。
11、1 个工作围裙：棉质，设有大口袋。
12、1 个奶瓶套装：含 120ml*1、240ml 的容量*1，奶瓶分体式设计。
13、1 个奶粉套装：包含 1 段、2 段、3 段奶粉各一罐，容量 150g (±10g）。
14、1 个水壶套装：凉水壶热水壶各 1 个，1000ml (±20ml） 容量。
15、1 个奶瓶清洗组：包含奶瓶清洗液*1、奶瓶刷*1和奶瓶夹 *1。
16、1 个温奶消毒一体机：触摸式控制，可温奶、消毒、烘干、恒温、解冻、炖煮功能。
17、1 个拍嗝巾：55*25cm (±3cm），纯棉材质。
18、1 个收纳盒：28*14*15cm (±3cm）,材质 PP，带盖子。
19、1 条大浴巾（棉质，符合考核标准）。
20、1 条小方巾（棉质，符合考核标准）。
21、二倍口腔大小牙齿模型，牙齿带舌头，下牙可拆卸。配软毛牙刷，牙膏
	套
	6

	267
	
	婴幼儿身心发展实训套件
	1.测孩子的六大能力。包括大运动，精细动作，语言，社交，适应能力以及安全警示行为，然后测评老师通过测评孩子六大能力了解他的一六大能区发展情况，因材施教，一对一给孩子定制关于孩子的家庭代养计划以及课程的一个指导方案。
2.测评表、无柄水杯、带柄水杯、筷子、按摩球、网球、带绳网球、玻璃瓶、镜子、毛巾、四眼扣子、绘本、哗铃棒、铜铃、娃娃、剪刀、拉链、红色球、卡片一整套、维生素C、花生米、螺丝螺母一套、帽子、翻绳两根、蜡笔、鱼丝线、原木几何图纸镶嵌板、原木人形原木拼图一整套
	套
	10
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	带支架的带妆头模
	真人发丝， 自然直黑发，发长 14寸，带落地支架无发缝
	4
	个
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	换洗衣物
	隔尿垫、包被、和尚服、连体、分体衣裤
	5
	套
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	围脖
	材质：6层纱布；尺寸：26.5*25cm；6层棉纱布，汗布包边，360度旋转围嘴，任意角度都能使用，免去频繁更换
	20
	个
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	室温计
	规格：温度测量范围：-10℃—+70℃   
测量精度：+/-1℃   
温度分辨率：0.1℃    
湿度测量范围：10%RH-99%RH      
湿度测量精度：+/-5%RH    
湿度分辨率：1%
使用电池：AAA 1.5V  1节              
外形主机尺寸：100*92*23 mm
	1
	个
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	发夹
	材质: 塑料/树脂；一包10个
	10
	包
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	皮筋
	材质：塑料/树脂；一盒500条左右
	5
	盒
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	幼儿洗手池
	1.材质：pvc板
2.功能：防潮防霉、祛除甲醛、圆角防撞
3.出水设备尺寸：≥170mm*160mm
4.池盆尺寸：直径≥360mm 高≥120mm
5.浴池柜尺寸：≥435mm*400mm*480mm
6.造型：卡通
	2
	套
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	幼儿仿真马桶
	材质PP，一比一成人马桶设计，带模拟冲水按钮，帮助宝宝认知马桶，使用真实马桶。
	2
	套
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	标准洗手法挂图
	材质：pvc；尺寸：50*70cm
	1
	张
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	小脸盆
	尺寸：24*24*10cm，材质：PP；
	4
	个
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	大浴巾
	材质：5层泡泡纱布；尺寸：105*105cm;
	4
	条
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	小方巾
	材质：纱布；尺寸：30*30cm
	4
	块
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	安全指甲钳
	材质：塑料（环保PS）+C.S（碳钢）含剪子、指甲剪
	4
	个
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	储物柜
	规格：1200*400*800
材质：E0级环保颗粒板材料，顶板底板厚度为25mm，侧板16mm,对开门
	组
	4
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	多彩教具盒小
	材质：环保PP塑料
尺寸：26*23*10cm
产品描述：
1、产品采用进口环保PP塑料制作。欧洲9级标准色母及进口抗老化剂等多种复合型原材料经改性处理后，由高压注塑机一次压铸成型，产品外型标准统一，仿木色彩不易褪色。环保无毒，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。
	个
	20
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	多彩教具盒大
	材质：环保PP塑料
尺寸：26*23*19cm
产品描述：
1、产品采用进口环保PP塑料制作。欧洲9级标准色母及进口抗老化剂等多种复合型原材料经改性处理后，由高压注塑机一次压铸成型，产品外型标准统一，仿木色彩不易褪色。环保无毒，无邻苯二甲酸酯，无重金属，符合国家安全标准。
	个
	10
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	五层功能柜
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面刨花板
尺寸：80*30*162cm
产品描述：
1、主体材料采用厚度18mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品 评价人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求；表面耐磨(磨耗值、表面情况)符合GB/T 15102-2017浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板要求。上背板采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，下背板采用厚度5mm实木多层板，自然木色，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、板材边缘采用自然木色环保PVC边条封边处理。封边条塑料封边条-外观、规格尺寸及其偏差、形状公差、塑料封边条-理化性能、塑料封边条-有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se））符合QB/T 4463-2025 家具用封边条的要求，其中有害物质限量（甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se））均未检出。
3、柜底采用踢脚板设计，可以防止杂物进入柜底，底部安装耐磨、耐滑塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，安全结构、缝隙和孔洞设计等均符合产品安全标准。
	个
	4
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	卫生保健与安全急求实训室
	除颤仪训练设备
	除颤仪训练设备由主机、电池盒、训练专用电极贴片和遥控器组成。适用于教学使用。熟悉BLS的急救过程和步骤，掌握AED的使用方法。
产品符合人机工程学。打开盒盖，AED自动开机，关闭盒盖，则设备自动关闭。单键除颤功能操作。
1.模拟急救现场AED的工作流程，但无高压电击除颤工作，全程中文语音提示。
2.中英文语音转换，可调节音量。
3.内置多个场景，可模拟不同情景的急救现场情况，可随时暂停，可继续BLS过程。
4.故障模拟功能，通过遥控器选择，包括除颤过程有其它接触病人身体、贴片位置错误、无需除颤、需要除颤、机器故障、电池电量低。
5.电量管理功能，系统自动侦测电池电量、当电池电量不足时，系统将语音提示
	套
	1
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	意外伤害预防、急救处理材料包
	主要提供婴幼儿发生意外伤害时用于急救的相关物品及急救箱，通过婴幼儿烧烫伤、婴幼儿跌落伤、骨折、食物中毒应急处理、溺水应急处理、触电等场景，掌握意外伤害的预防及急 救的处理方法。
1、1 瓶免洗洗手液：500ml (±20ml）装，70%-75%的乙醇含量。
2、1 个治疗盘：优质 304 不锈钢，抛光工艺，*1。
3、1 个弯盘：材质为 304 不锈钢，防碘伏，镜面拋光工艺，边缘内卷设计。
4、1 卷胶布：PE 材质，打孔型。
5、1 把医用剪刀：长 10cm (±2cm）的直尖款，不锈钢材质，圆形握把、薄扁口锋利刀刃设计。
6、1 支.软管膏约 18g/支。
7、1 卷无菌纱布敷料：无纺纱布，独立包装。
8、1 包棉签：约 50 支/包，竹棒型。
9、1 瓶双氧水：浓度 3%~5%，含量100ml (±10ml）/瓶。
10、1 瓶消毒剂（含次氯酸消毒剂、季铵盐类消毒剂、碘伏或酒精，根据采购人需求进行选择）：每瓶 100ml (±10ml）。
11、1 卷绷带：规格 8*600cm 棉纱。
12、1 卷呼吸膜：双层无纺布制作。
13、1 包压舌板：木质，100 片/包，独立包装。
14、1 卷保鲜袋：200 只/卷，PE（聚乙烯）材质，便捷点断式设计。
15、1 个冰袋：无纺布材质。
16、1 瓶手臂冲洗水：含量 250ml (±10ml）/瓶。
17、1 支湿疹保湿霜：15g/支。
18、1 幅骨折固定夹板：布料透气，可随意塑形。
19、1 个医用垃圾桶：20*30cm (±3cm），全新 PE 原料，脚踏设计，印刷标识清晰。
20、1 个医疗急救箱：28*14*15cm (±3cm）,塑料外箱，翻转式提手双层设计。
21、1 个收纳盒：28*14*15cm (±3cm）,材质 PP，带盖子，正面贴有标签。
	套
	1
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	烫伤处理幼儿模型
	规格：80cm，全胶环保材质，关节灵活，头部四肢均可活动，娃娃手掌打开，手指分开，分男女。可坐，可躺，不需要外力即可以站立;根据三岁婴儿特征设计，主要用于儿童照护训练；其肩肘髋膝关节均可自由活动;可进行洗浴、更换尿布、口腔护理、耳清洗滴药、冷热疗法、包扎、小儿推拿按摩等照护。
	个
	1
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	幼儿气道梗阻训练箱
	一、配置：
1.高级婴儿梗塞模型1具， 材质：头部皮肤、手脚皮肤采用进口热塑弹性体混合胶材料，头、颈壳、下巴、胸压机构由进口ABS材料。
2.手提式牛津袋1只
3.模拟梗塞物1袋
4.可换肺囊装置2套
5.合格证、保修卡
6.使用说明书1本
7.一次性CPR消毒面膜≥10片
二、功能：
1.正常的气道阻塞模拟;
2.可进行标准的CPR操作∶人工呼吸和心外按压;(投标文件中需提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告为佐证，报告中需呈现相应功能，提供复印件并加盖厂家公章’。）
3.气道贯通时的胸部扩张;
4.窒息、异物阻塞气道的模拟;
5.标准婴儿真人比列设计及准确的标准布局;(投标文件中需提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告为佐证，报告中需呈现相应功能，提供复印件并加盖厂家公章’。）
6.精确的解剖结构，可触及胸骨和肋骨;
7.该产品可进行小儿海氏急救法操作。模拟人根据小儿解剖特征和生理特点设计，适用于气管异物，气管异物常见于婴幼儿身上，因婴幼儿会厌软骨发育不成熟，功能不健全，在婴幼儿口中含物说话、哭笑、打闹和剧烈活动时，容易将口含物吸入气管内引起气管/阻塞而导致窒息。
8.背部排击法∶将患儿骑跨并俯卧于急救者的胳臂上，头低干躯干，固定头部，并将其胳膊放在急救者的大腿上，然后用另一手的掌握部用力排击患儿两肩胛骨之间的背部4-6次，使呼吸道内压骤然升高，有助于松动其异物和排出体外。
9.胸部手指猛击法∶ 患儿取仰卧位，抱持于急救者手臂弯中，头略低于躯干，急救者用两手指按压两乳头连线与胸骨中线交界点一横指4-6处。必要时可与以上方法交替使用。直到异物排出或患儿失去知觉。
	套
	1
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	幼儿心肺复苏仿真训练箱
	一、设备配置
1.高级复苏婴儿人体模型一具；
2.电子显示器一台；
3.手提式牛津袋一只；
4.电源适配器及电源线一副；
5.数据线一条；
6.复苏操作垫一条；
7.屏障面膜(≥50张/盒)一盒；
8.可换肺囊装置四套；
9.急救手册一本；
10.使用说明书保修卡、合格证各一份。
二、设备功能
模拟标准气道开放。
1.全程语音提示，音量可以调节；▲(投标文件中需提供第三方检测机构出具的检测报告，报告中需呈现相应功能，提供复印件并加盖厂家公章）
2.人工手位胸外按压显示报警：
(1)按压位置正确，错误的指示灯显示及错误的语音提示；
(2)按压深度正确（前后径1/3处区域），错误（小于前后径1/3处或大于前后径1/3处）的指示灯显示及错误的语音提示。
3.人工口对口呼吸（吹气）显示报警(▲投标文件中需提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告为佐证，报告中需呈现相应功能，提供复印件并加盖厂家公章’。）
(1)吹入的潮气量＜30ml~50ml＜的指示灯显示及语音提示；
(2)吹入的潮气量在30ml~50ml的正确指示灯显示；
(3)吹入的潮气量过快或者超大，造成气体进入胃部指示灯显示及语音提示。
4.按压与人工呼吸比：30：2。
5.操作周期：按压与人工吹气30：2做五个循环周期CPR操作。
6.操作频率：最新国际标准：大于或等于100次/分，（100、110、120次/分三档可选）
7.操作方式：训练操作。
检查肱动脉反映：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。
8.工作状态：采用≥220V电源或者锂电池，适应野外无电源地方训练。
	套
	1
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	日常保健包
	1.软尺1个：量程：≥2m；一键按动回收；公英两制  
2.鞣酸软膏 1支
3.护臀霜 1支
4.体温计1支
5.压舌板1包
6.记录本1本
7.记录笔1支
	6
	套
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	立式身高体重仪
	1.产品显示屏：LCD
2.称重面板：钢化玻璃
3.称重范围：200g-200kg
4.身高测量：70cm-190cm
5.供电方式：USB充电
6.体重秤尺寸：≥32*44cm
	1
	台
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	卧式身高体重仪
	1.产品功能：身高、体重、
2.称重范围：0.2kg-20kg
3.测量范围：0-98cm
4.产品净重：≥11kg
5.产品尺寸：≥102*38*17cm（包含一个桌子）
	1
	台
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	视力表
	1.产品尺寸：30*60cm
2. 电源：220v、50hz
3.功率： 12w
4.耗能：低
5.颜色：银色
	1
	套
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	人体教学模型套件
	1.人体全身肌肉解剖模型：人体全身肌肉解剖附内脏模型由全身肌肉、胸腹壁肌、上下肢肌、颅顶骨、脑以及胸腹腔内脏器官等27部件组成，显示头颈部、躯干部、上下肢骨、肌肉、肌腱、韧带、胸腹腔内脏器官、血管和脑等结构，可分解为躯干1件、头颅盖1件、脑2件、胸腔2件、右臂1件、左臂5件、腿10件、肺2件、心脏2件、肝脏1件、胃1件、肠1件，共有347个部位数字指示标志及对应文字说明。
尺寸：高80cm
材质：PVC材料
2.牙与颌骨的发育模型：牙齿发育顺序过程模型（牙与颌骨的发育模型）展示由从乳牙至恒牙萌出的不同发育阶段，共由4个模型（出生后不足6个月、出生后2岁左右、出生后5-7岁、出生后17-26岁）组成，每个模型由左侧上、下颌骨2部件组成，并显示乳牙萌出、换牙、恒牙萌出等不同发育阶段以上、下颌骨和上颌窦发育过程等结构，以及显示牙髓及血管神经，共有26个部位数字指示标志及对应文字说明。
模型尺寸：
出生后不足6个月模型：放大，20×16.5×8cm
出生后2岁左右模型：放大，高20.5×16.5×8cm
出生后5-7岁模型：放大，19×16.5×8cm
出生后17-26岁模型：放大，18×16.5×8cm
模型材质：PVC材料
3.耳解剖模型：耳解剖放大模型放大3倍，由外耳、中耳、颞骨岩部和内耳迷路等5个部件组成，模型的颞骨岩部外耳道部分可移动，迷路可拿起并打开，鼓膜、锤骨、砧骨可分离，并显示耳廓、外耳道、中耳鼓室、鼓膜和听小骨、咽鼓管以及颞骨岩部和内耳迷路等结构，详尽的展示了人体外耳、中耳和内耳的各个解剖结构。
尺寸：放大3倍，30×20×22cm
材质：PVC材料
4.眼球解剖模型：带数字标识眼球放大模型放大6倍，可拆分为6部件，为眼球模型正中矢状切，展示了眼球详细的内部结构，角膜、虹膜、晶状体、玻璃体可自由拆装，其中巩膜上的肌肉附着和部分脉络膜可以观察到，共有12个部位数字指示标志及对应文字说明。
尺寸：放大6倍，17×15×25cm
材质：PVC材料
5.鼻腔解剖模型：鼻腔解剖放大模型显示了外鼻（示鼻骨及鼻软骨的切面）、鼻腔（外侧壁有上、中、下三个鼻甲突入鼻腔，形成上、中、下三个鼻道）、鼻副窦（示额窦、蝶窦和上颌窦）等结构，共有17个部位数字指示标志及对应文字说明。
尺寸：放大，23×10×10cm
材质：PVC材料
6.心脏解剖模型：心脏解剖放大模型放大3倍，可拆分为5部件，外形部分示冠状沟，沟的上方为心底部，包括心房、心耳及出入心脏的大血管；示前、后室间沟为左右心室的分界；示心小静脉、心中静脉、心大静脉及冠状窦；内部显示四个心腔；此外，左右心房之间有房间隔，上有卵园窝，左右心室之间有室间隔，在隔上示膜部和肌性部。
尺寸：放大3倍，20×16×23cm
材质：PVC材料
7.人体呼吸系统模型：呼吸系统模型由呼吸系统及肺泡2部分组成，显示鼻腔、中鼻甲、下鼻甲、口腔、软腭、咽、甲状软骨、喉、气管、支气管、壁胸膜、上叶、下叶、肺部静脉、肺部动脉、肺泡外的毛细血管、肺泡、细支气管、肺泡囊、肺泡壁等，另附一个放大的肺泡模型，显示了组织学上肺泡的微观显微结构，可以很好地解释气体交换的过程，共有19个部位数字指示标志及对应文字说明。
尺寸：3/4自然大，54×38×7cm
材质：PVC材料
8.肾脏解剖模型：肾解剖附肾上腺模型可拆分为2部件，显示肾的上、下两端、内外两缘及前后两面的外形特征，在肾的剖面上显示肾的皮质和髓质、肾锥体、肾乳头、肾柱、肾小盏、肾大盏、肾盂、肾上腺及部分肾动静脉分支、属支的断段，还显示输尿管的起始部，共有10个部位数字指示标志及对应文字说明。
尺寸：自然大，11×11×19cm
材质：PVC材料
9.立体皮肤模型：皮肤放大模型放大70倍，显示了不同层面的人类皮肤层次及毛发结构，展示了毛发、毛囊、脂腺、汗腺、皮肤感受器、神经和血管，置于基板上，共有17个部位数字指示标志及对应文字说明。
尺寸：放大约70倍，23×22×11cm
材质：PVC材料
10.手肌附主要血管神经模型：手肌附主要血管神经模型由手肌、掌腱膜、鱼际、小鱼际和蚓状肌等7个部件组成，显示手肌分层、手骨、韧带、肌腱及其主要血管神经等结构，共有71个部位数字指示标志及对应文字说明。
尺寸：自然大，22×12×12cm
材质：PVC材料
11.模型展示柜1个：根据教室尺寸定制
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	储物柜
	规格：1200*400*800
材质：E0级环保颗粒板材料，顶板底板厚度为25mm，侧板16mm,对开门
	组
	4
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	火灾/地震逃生/卫生防疫教具套装
	1、2.5kg干粉灭火器2只；2、防毒面罩2只；3、灭火毯2只；4、高空缓降器1套；5、破拆防雾电筒2只；6、卫生消毒保健箱一只。
	组
	1
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	安全教育圆弧桌组合
	尺寸：1400长*450宽*1200高mm+直径1000mm*750mm高；
1.基材：实木颗粒板，等级E1级优质实木颗粒板，
承重力强， 握钉力强，稳定性好。
2.饰面：三聚氰胺板 符合GB/T 15102-2017《浸渍
胶膜纸饰面纤维板和刨花板 》标准。选用等级E1级
优质三聚氰胺板，具有耐磨、耐划伤。
3.封边：选用PVC封边条，同色封边，四边全封工
艺，强度高、手感光滑。
4.五金：采用优质五金配件。
5.侧柜配100kg万向轮；可任意推动与组合；
6、AB面置物开放格。
	套
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	儿童早教发展支持实训室
	 地垫
	尺寸：100*100*3cm\块
材质：环保阻燃PU革、内置36°EPE绵。                      
工艺：皮革与EPE绵复合包裹，安全耐用抗菌易清洁。皮革中（游离甲醛、可分解有害芳香胺染料）符合GB 20400-2006《皮革和毛皮有害物质限量》检测标准。皮革的阻燃性能符合GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》的检测标准。皮革的抗菌性能符合GB/T 43722.1-2024《皮革 抗菌性能的测定 第1部分：膜接触法》 的检测标准。▲需提供第三方权威检测机构出具的在有效期内、带有CMA标识的检测报告检科报告送检委托单位须为投标人或所投产品制造商，一份检到报告仅对应一家投标人响应本项目，不接受厂家授权多家单位共用同一份检测报告的情形，同时提供加盖生产厂家公章的厂家授权书;检测报告/认证证书内容需满足上述检测要求
	块
	60
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	组合柜A
	尺寸：160*32*114cm
1.本品使用15mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板。顶部条纹布设计。
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。
3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。
4.五金件选用环保五金、安全无毒。
5.底部含三个可移动储物柜，每个底部有4个静音带刹车1.5寸TPE材质万向轮，单只可承重至少20kg。
6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。
	组
	1

	300
	
	组合柜B
	尺寸：157*32*125cm
1.本品使用15mm厚度优质环保枫木纹双饰面多层板。顶部条纹布设计。
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。
3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。
4.五金件选用环保五金、安全无毒。
5.底部含三个可移动储物柜，整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。
	组
	1
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	十人换鞋柜
	尺寸：100*23*39cm
1.柜体使用15mm厚度优质环保枫木纹双饰面刨花板，背板采用双贴枫木纹中密度板。
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。
3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计。
4.该产品包含一个PU材质坐垫。
5.五金件选用环保五金、安全无毒。
6.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。
	个
	3
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	月亮桌
	桌面材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板+TPR软塑包边
桌腿材质：桦木实木+环保水性漆
尺寸：162*89*39/42/45cm（三档高度可调节）
产品描述：
1、桌面中心采用厚度25mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，三聚氰胺纸表面采用环保涂层处理工艺，触感细腻光滑，抗指纹，表层硬度高，桌面耐污、耐磨、耐划伤，油污酱汁一擦即净、更易清洁护理，适合园所高频采用的场景；耐热耐烫，可承受热杯烫碗等高温接触，不易泛白变形；耐化学腐蚀，适配园所高频消毒场景，不惧酒精及各类清洁剂，不易被侵蚀变色；饰面为漫反射效果，避免长时间对幼儿造成视觉眩光刺激，柔和护眼。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、桌面四周采用TPR材质包覆，边缘厚度为36.5mm，注塑一体成型无缝隙，具有安全防碰撞、防水、防脱落等性能，经久耐用，安全环保。TPR安全包边玩具材料中可迁移元素的最大限量要求（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）符合GB 6675.4《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》规定的要求。（▲投标人或制造商须提供具备第三方检测机构出具的有效检测报告复印件，全套复印件加盖供应商公章）
3、桌腿采用直径48mm优质桦木实木，表面采用环保安全水性漆喷涂，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，涂层不起泡不剥落。水性木器面漆VOC含量、苯系物总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、SVOC含量、甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量符合GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯系物总和、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛、烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和均未检出。
4、桌面与桌腿采用直径98mm*6.9mm的烤漆铁片连接，安装稳固不易晃动。桌脚底部配有高度30mm/个的ABS环保塑料旋钮，三档高度可调节，旋钮底部加装TPR脚垫，具有防滑耐磨性能。
5、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
6、产品全面采用圆角设计，结构安全。幼儿桌通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合要求。
	张
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	幼教椅
	材质：三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板
尺寸：座高22cm
产品描述：
1、整体采用厚度15mm优质环保三聚氰胺桦木纹双贴面实木多层板，自然木色，三聚氰胺纸表面采用环保涂层处理工艺，触感细腻光滑，表层致密无孔，具备优异的耐污、耐划伤、耐高温及耐化学试剂性能，便于日常清洁护理。饰面实木多层板甲醛释放量符合GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级要求,达到ENF级；挥发性有机化合物释放浓度(7d)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)符合GB/T 35601-2024 绿色产品评价 人造板和木质地板的要求，均未检出；表面耐污染(丙酮、黑咖啡)符合GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法要求。
2、边缘采用室内水性木蜡油封边工艺。木蜡油VOC含量、苯含量、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量、卤代烃总和含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总重金属含量（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素含量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）满足GB 30981.2-2025 涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料要求，其中苯、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和、卤代烃总和、乙二醇醚及醚酯总和、总重金属（铅Pb、汞Hg）和可溶性元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、砷As、钡Ba、硒Se）均未检出。
3、椅腿底部装有TPR防滑垫，具有防水、防滑、耐磨等功能。
4、五金件采用环保五金，安全无毒，硬度高、耐腐蚀性能强。五金件（螺丝）涂层可迁移元素（锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se）含量符合HJ2547-2016环境标志产品技术要求。
5、产品全面采用圆角设计，结构安全。幼儿椅通用安全要求-材料、通用安全要求-结构、通用安全要求-阻燃性能、通用安全要求-电气安全、通用安全要求-有害物质限量（甲醛，苯，甲苯，二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)，总挥发性有机化合物（TVOC），可迁移有害元素：锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se，邻苯二甲酸脂：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量，可分解芳香胺染料，放射性核素：镭-226、钍-232、钾-40，富马酸二甲酯，多溴联苯，多溴二苯醚）、通用安全要求-警示标识符合GB 28007-2024 婴幼儿及儿童家具安全技术规范的要求。
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	三层柜
	尺寸：110*30*82cm
1.柜体外框采用18mm厚度，层板采用16mm厚度优质环保枫木纹双饰面橡胶木实木板，背板采用双贴枫木纹中密度板。
2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁。中间层板颜色可选原木色、桔黄、叶绿与海蓝。
3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理。
4.五金件选用环保五金、安全无毒。
5.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。
6.柜子底部使用13mm脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。
	个
	2
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	5寸三角铁
	三角铁：
尺寸：5寸边长12.7cm
材质：钢
配件：打槌1支
颜色：镀银色
包装：塑料袋
使用方法：将橡皮圈套在中指处，三角铁开口在手臂内层方向，另一只手拿起金属锤，敲击三角铁开口所对另一侧的边，敲击中间部位或将金属锤至于三角铁内部，进行画圈演奏。
收纳盒：
尺寸：30*27cm 
材质：实木榉木
	组
	1
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	双响筒
	双响筒：
材质： 实木 松木                          
尺寸：25*4.5cm
收纳盒：
材质： 实木 松木                          
尺寸：36cm*18.5cm*19cm
	组
	1
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	棒钟
	棒钟
材质： 实木松木、黄铜                        尺寸：直径3.5厘米
长14.5厘米
收纳盒
材质： 实木松木                        
尺寸：32cm*15cm*12cm
	组
	1
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	8寸铃鼓
	铃鼓
材质：木圈+金属镲片                      尺寸：ɸ:20cm*5.5cm 
收纳盒
材质：实木松木          
尺寸：25cm*22cm*23cm
	组
	1
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	8寸铃圈
	铃圈
材质：木圈+金属镲片                      尺寸：ɸ:20cm*5.5cm 
收纳盒
材质：实木松木          
尺寸：25cm*22cm*23cm
	组
	1

	310
	
	8寸手鼓
	手鼓
材质：木圈+金属镲片                      尺寸：ɸ:20cm*5.5cm
收纳盒
材质：实木松木          
尺寸：25cm*22cm*23cm
	组
	1
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	棒铃
	棒铃
材质：木质、红色绒布金属铃铛                      尺寸：总长24厘米
收纳盒
材质：实木松木          
尺寸：32cm*15cm*12cm
	组
	1

	312
	
	沙锤
	材质：实木松木
尺寸：
5.5*15cm
收纳盒
材质：实木松木          
尺寸：29cm*15cm*19cm   
                                           
产品参数需满足GB 6675.2-2014《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》GB 6675.3-2014《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》
GB 6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》.  ▲需提供第三方权威检测机构出具的在有效期内、带有CMA标识的检测报告检科报告送检委托单位须为投标人或所投产品制造商，一份检到报告仅对应一家投标人响应本项目，不接受厂家授权多家单位共用同一份检测报告的情形，同时提供加盖生产厂家公章的厂家授权书;检测报告/认证证书内容需满足上述检测要求
	组
	1

	313
	
	沙蛋
	砂蛋 材质：塑料                    
尺寸：5.7*4cm 
收纳盒 材质：实木松木          
尺寸：30cm*15cm*15cm
	组
	1

	314
	
	打棒
	打棒 材质：实木松木         
 尺寸：25*2.5cm
收纳盒 材质：实木松木          
尺寸：34cm*15cm*22cm
	组
	1

	315
	
	单响筒
	材质：实木松木          
尺寸：19.5*4.5cm
收纳盒 材质：实木松木          
尺寸：28*17*17cm       
产品参数需满足GB 6675.2-2014《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》GB 6675.3-2014《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》
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	组
	1

	316
	
	串铃
	串铃 材质：塑料、金属铃铛              
尺寸：ɸ:12cm
收纳盒 材质：实木松木          
尺寸：30cm*15cm*13cm
	组
	1
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	棒棒糖鼓
	棒棒糖鼓 材质：木质+PVC鼓皮         
尺寸：直径15厘米，长度30.5厘米
收纳盒 材质：木质+PVC鼓皮         
尺寸：32cm*30cm*30cm
	组
	1
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	铜镲
	铜镲 材质：黄铜、聚酯纤维     
尺寸：ɸ:14.7cm
收纳盒 材质：实木松木         
尺寸：32cm*18cm*13cm
	组
	1
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	蛙鸣筒
	蛙鸣筒 材质：实木松木    
尺寸：14.5*4.2cm 
收纳盒 材质：实木松木    
尺寸：28*17*17cm 
	组
	1
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	五铃手铃
	手铃 材质：实木松木.金属铃铛                     尺寸：15*9.5
收纳盒 材质：实木松木         
尺寸：32cm*18cm*13cm
	组
	1
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	舞板
	材质：实木椿木     
尺寸：直径6cm
收纳盒 材质：实木松木         
尺寸：30cm*25cm*14cm                      
 产品参数需满足GB 6675.2-2014《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》GB 6675.3-2014《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》
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	组
	1

	322
	
	小鱼梆子
	小鱼梆子 材质：实木榉木        
尺寸：16*5.1cm
收纳盒 材质：实木松木         
尺寸：32cm*30cm*30cm
	组
	1
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	腕铃
	腕铃 
材质：尼龙、金属铃铛尺寸：总长度22厘米
收纳盒 材质：实木松木        
 尺寸：30cm*15cm*13cm
	组
	1

	324
	
	铜锣
	铜锣 材质：黄铜、                  
尺寸：ɸ:10cm
收纳盒 材质：实木松木               
尺寸：32cm*18cm*13cm
	组
	1

	325
	
	手柄响板
	手柄响板 材质：实木松木               
尺寸：16cm宽5.5厘米，厚2.6厘米
收纳盒 材质：实木松木              
 尺寸：29cm*15cm*19cm
	组
	1

	326
	
	铜碰钟
	碰钟 材质：黄铜、聚酯纤维                  尺寸：直径4.8厘米
收纳盒 材质：实木松木               
尺寸：30cm*15cm*13cm
	组
	1
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	木沙蛋
	材质：实木松木                 
尺寸：ɸ:4cm L:6cm
收纳盒 材质：实木松木                 
尺寸：30cm*15cm*15cm  
产品参数需满足GB 6675.2-2014《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》GB 6675.3-2014《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》
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	组
	1
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	储物柜
	规格：1200*400*800
材质：E0级环保颗粒板材料，顶板底板厚度为25mm，侧板16mm,对开门
	组
	4
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	课程教具
	托育特色课程教具（1）
	1.汉族民族定制服饰2套：材质：聚酯纤维100%，规格：S-XL
2.手绢（两款：成人、儿童）22个：材质：麻纱规格：儿童40cm成人50cm
3.汉族定制图片-正面图画背面文字（舞龙舞狮、饺子、春卷、八宝饭、汤圆）1套：材质：铜版纸过塑，规格：A3
4.舞龙道具10人的1套，材质：牛津布规格：10米-10人
5.舞龙球1个：材质：塑料，规格：球直径20cm*杆长45cm
6.黎族民族定制服饰2套：材质：涤纶聚酯纤维85%，其他15%，规格：S-3XL
7.黎族头饰（定制儿童男款5个、女款5个）：材质：亚麻100%，规格：儿童均码
8.定制图片-正面图画背面文字（金字屋、船型屋、织锦、鱼茶、山兰酒）1套：材质：铜版纸过塑，规格：A3
9.仿真鱼10条：材质：毛绒，规格：儿童均码
10.壮族民族定制服饰2套：材质：涤纶聚酯纤维100%，规格：S-5XL
11.壮族定制头饰（儿童男款5个、女款5个）：材质：涤纶聚酯纤维100%，规格：儿童均码
12.定制图片-正面图画背面文字（干栏、三月三、竹竿舞、五彩饭、彩蛋）1套：材质：铜版纸过塑，规格：A3
13.竹竿4根，材质：竹子，规格：3米
14.仿真鸡蛋1套（20个）：材质：塑料，规格：4.5cm*5.5cm
15.傣族民族定制服饰2套：材质：涤纶聚酯纤维100%，规格：S-4Xl
16.傣族定制头饰1（儿童男款5个、女款5个）：材质：涤纶聚酯纤维100%，规格：儿童均码
17.定制图片-正面图画背面文字，（竹楼、寺庙、竹筒饭、孔雀、大象）1套：材质：铜版纸过塑，规格：A3
18.回族民族定制服饰2套：材质：涤纶聚酯纤维50%，规格：儿童均码
19.回族定制头饰（儿童男款5个、女款5个）：材质：涤纶聚酯纤维50%，规格：48号-59号1-2岁49号
20.定制图片-正面图画背面文字（崖窑、箍窑、清真寺、八宝盖碗茶、粉汤）1套：材质：铜版纸过塑，规格：A3
21.彝族民族定制服饰2套：材质：涤纶聚酯纤维85%其他15%，规格：S-3XL
22.彝族定制头饰（儿童男款5个、女款5个）：材质：棉，规格：儿童均码
23.定制图片-正面图画背面文字（火把节、铃铛舞、漆器、坨坨肉、荞麦酥）1套：材质：铜版纸过塑，规格：A3
24.蒙古族民族定制服饰2套：材质：牛奶丝，规格：S-4XL
25.蒙古族定制头饰（儿童男款5个、女款5个）：材质：无规格：儿童均码
26.定制图片-正面图画背面文字（蒙古包、奶茶、奶酪、牛肉、羊肉）1套：材质：铜版纸过塑，规格：A3
27.蒙古包2个：材质：欧貂绒，规格：110*高135cm
28.仿真小马4个：材质：欧貂绒，规格：40*50cm
29.苗族定制服饰2套：材质：涤纶聚酯纤维85%，其他15%，规格：S-3XL
30.苗族定制头饰（儿童男款5个、女款5个）：材质：棉布，规格：儿童均码
31.定制图片-正面图画背面文字（吊脚楼、服饰、蜡染、酸汤、糯米饭）1套，材质：铜版纸过塑，规格：A3
32.维吾尔族民族定制服饰2套：材质：涤纶聚酯纤维85%，其他15%，规格：S-3XL
33.维吾尔族定制花帽（儿童男款5个、女款5个）：材质：其他100%，规格：儿童均码
34.定制图片-正面图画背面文字（庭院、馕、抓饭、烤包子、牛羊肉）1套：材质：铜版纸过塑，规格：A3
35.藏族民族定制服饰2套：材质：涤纶聚酯纤维100%，规格：S-3XL
36.藏族定制头饰（儿童男款5个、女款5个）：材质：涤纶聚酯纤维100%，规格：S-3XL
37.水袖（两款：成人12条、儿童10条）：材质：涤纶聚酯纤维100%，规格：儿童、成人
38.定制图片-正面图画背面文字（哈达、糌粑、牛羊肉、酥油茶、青稞酒）1套：材质：铜版纸过塑，规格：A3
39.哈达10条：材质：涤纶聚酯纤维100%，规格：儿童、成人
40.侗族民族定制服饰2套：材质：涤纶聚酯纤维85%其他15%，规格：S-3XL
41.定制侗族头饰（儿童男款5个、女款5个）：材质：新型聚酯纤维100%，规格：儿童均码
42.定制图片-正面图画背面文字（鼓楼、酸鱼、乌米饭、油茶、米酒）1套：材质：铜版纸过塑，规格：A3
43.朝鲜族民族定制服饰2套：材质：聚酯纤维100%，规格：S-XXXL
44.朝鲜族定制头饰10个：材质：均码，规格：36㎝/40cm
45.扇子（两款：成人12把、儿童10把）：规格：36㎝/40cm
46.定制图片-正面图画背面文字（年糕汤、泡菜、长鼓、舞蹈、米酒）1套：材质：铜版纸过塑，规格：A3
	套
	1
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	托育主题课程教具（2）
	1.公主服装1套；材质：聚酯纤维+绒面；尺码：S-XL
2.小熊服装1套；材质：涤纶聚酯纤维100%尺码：110-180
3.小兔子服装1套；材质：涤纶100%尺码：110-180
4.小鸭子服装1套；材质：涤纶100%尺码：110-180
5.小鸟服装1套；材质：涤纶100%尺码：110-180
6.小熊头饰4个；材质：涤纶100%尺码：均码
7.小鸟头饰4个；材质：涤纶100%尺码：均码
8.兔子头饰4个；材质：涤纶100%尺码：均码
9.小鸭子头饰4个；材质：涤纶100%尺码：均码
10.小马鞭30个；材质：无尺码：总长60㎝
11.纱巾30条；材质：欧根纱尺码：60cm*60cm
12.故事背景幕布1个；材质：化纤尺码：2.5米*1.3米
13.小熊手偶1个；小兔子手偶1个；大象手偶1个；小猪手偶1个；材质：毛绒尺码：均码
14.小蚂蚁服装：材质：聚酯纤维100%尺码：110-180
15.小狸猫手偶1个；材质：毛绒尺码：均码
16.小狸猫玩偶1个；材质：PP棉-绒布；尺码：35-50-80（㎝）
17.小蚂蚁头饰15个；材质：聚酯纤维100%尺码：均码
18.仿真花生30个；材质：塑料尺码：长30.5cm*宽11.8cm
19.双柄框8个；材质：塑料尺码：长45cm宽35cm高7cm
20.队长服装1个；材质：珍珠棉.毛绒尺码：均码
21.龙虾服装1个；材质：珍珠棉.毛绒尺码：均码
22.细菌贴纸5包；材质：PVC，材质尺码：4-5㎝
23.金币50个；材质：塑料尺码：4cm厚度2.5㎜
24.玩偶3个；材质：毛绒
25.勋章15个；材质：塑料尺码：直径4cm厚度2.5㎜
26.小红旗3面；材质：铜版纸尺码：28*21cm
27.卡通图片1组；材质：铜版纸尺码：A4
28.气球1包；材质：乳胶气球尺码：10英寸
29.小丑服装1个；材质：涤纶尺码：4XL-5XL
30.烟雾泡泡机2个；材质：塑料尺码：均码
31.手套15个；材质：毛线尺码：M
32.泡泡相机2个；材质：塑料，尺码：180毫升
33.泡泡道具套装1个；材质：塑料尺码：泡泡盘尺寸22cm，盘深2.5cm，泡泡工具尺寸18.5*31cm
34.长气球套装1包；材质：乳胶气球尺码：5英寸
	套
	1
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	教具套组1
	1. 五指抓1套   材质：玻璃.榉木.桦木夹板
2. 三指抓1套    材质：榉木.桦木夹板
3. 倒固体1套    材质：榉木.桦木夹板.不锈钢
4. 倒固体（一对三）1套    材质：密胺树脂.陶瓷.聚氨酯海绵
5. 倒水的工作 1套   材质：密胺树脂.玻璃.聚氨酯海绵
6. 倒水的工作1套    材质：密胺树脂.玻璃.不锈钢.聚氨酯海绵
7. 倒水的工作1套    材质：密胺树脂.玻璃.聚氨酯海绵
8. 舀的工作1套    材质：榉木.桦木夹板.松木.合成树脂
9. 舀的工作1套    材质：密胺树脂.玻璃.不锈钢.聚氨酯海绵.合成树脂
10.夹的工作1套    材质：榉木.桦木夹板.玻璃.陶瓷
11. 夹的工作1套    材质：密胺树脂.聚酯纤维.不锈钢
12. 夹的工作1套    材质：榉木.桦木夹板.聚酯纤维
13. 海绵移水1套    材质：密胺树脂.玻璃.聚氨酯海绵
14. 针筒移水1套    材质：密胺树脂.玻璃.聚氨酯海绵.合成树脂
15. 打开与关上(手提篮）   尺寸：13.7*21cm 一个塑料手提篮，十种不同类型罐子
16. 开与关的工作1套    材质：竹.铁.合成树脂.聚酯纤维
17. 开锁的工作1套    材质：黄铜.不锈钢
18. 学开锁 1套   材质：木质.铁.不锈钢
19. 投的工作1套    材质：密胺树脂.铁.聚酯纤维
20.帽子配对（含托盘）   教具构成：彩色小帽子6套，粉色盘一个19*25cm
21. 配对的工作1套    材质：榉木.桦木夹板.化学纤维
22. 配对的工作1套    材质：化学纤维
23. 配对的工作1套    材质：榉木.桦木夹板.化学纤维.铁.陶瓷
24. 打泡泡的工作1套    材质：密胺树脂.不锈钢.玻璃.聚氨酯海绵.合成树脂
25. 捶打的工作 1套   材质：榉木.桦木夹板.铁.合成树脂
26. 切拼的工作1套    材质：榉木.桦木夹板.合成树脂
27. 穿的工作1 1套   材质：松木.合成树脂
28. 穿的工作4 材质：松木.化学纤维
29. 穿线板 1套   材质：木质.化学纤维
30. 捉虫子1套    材质：榉木.桦木夹板.木制.磁铁
31. 拔萝卜1套    材质：木制.化学纤维
32. 拧的工作11套    材质：木制.化学纤维
33. 上锁螺丝组 1套   材质：木质+金属
34. 插木棍1套    材质：木制.化学纤维
35. 小织布机1套    材质：木质
36. 小纽扣1套    材质：榉木+布
37. 大纽扣 1套  材质：榉木+布
38. 拉链 1套  材质：榉木+布
39. 尼龙粘扣 1套  材质：榉木+布
40. 钩扣1套 材质：榉木+布
41. 撳扣 1套  材质：榉木+布
42. 带扣 1套  材质：榉木+布
43. 皮靴扣 1套  材质：榉木+布.
44. 安全别针 1套  材质：榉木+布
45. 编制鞋带X型 1套  材质：榉木+布
46  编织鞋带Y型 1套  材质：榉木+布
47. 蝴蝶结 1套  材质：榉木+布
48. 12格衣饰架 1套  材质：榉木
49. 折布盒 1套  材质：榉木+斜纹布
50. 叠毛巾 1套  材质：竹.纯棉
51. 擦鼻涕 1套  材质：密胺树脂.玻璃.木制，教学材料
52. 穿的工作 1套  材质：塑料+布，教学材料
53. 扫桌子的工作 1套  材质：木制.合成树脂，教学材料
54. 弹尘的工作 1套  材质：木制.合成树脂+布，教学材料
55. 鬃毛除尘刷 1套  材质：木制.合成树脂.鸡翅木，教学材料
56. 卫生工具整理架 1套  材质：木制.合成树脂.化学纤维.
57. 洗手的工作 1套  材质：聚氨酯海绵.合成树脂.化学纤维.玻璃.纯棉
58. 擦的工作 1套  材质：塑料+布
59. 擦桌子 1套   规格：有孔粉色托盘1个19*25cm，海绵1个7*5*3cm，陶瓷粉碟子1个直径10cm ，手套抹布1个9*9cm
60. 洗贝壳1套    材质：聚氨酯海绵.合成树脂.化学纤维.玻璃.贝壳
61. 擦叶子 1套   材质：藤编.陶瓷.合成树脂
62. 浇水的工作1套    材质：铁.陶瓷.木制，教学材料
63. 种植发芽 1套   材质：铁.陶瓷.木制.合成树脂
64. 擦亮木器 1套   材质：纯棉.木制.合成树脂.密胺树
65. 木器抛光1套    材质：竹.合成树脂.布.陶瓷.聚氨酯海绵，教学材料
66. 擦镜子的工作1套    材质：密胺树脂.合成树脂.布.陶瓷.玻璃.聚氨酯海绵
67. 擦玻璃的工作1套    材质：合成树脂.布，教学材料
68. 洗鞋子 1套   材质：木制.合成树脂.布.陶瓷，教学材料
69. 擦亮鞋子 1套   材质：木制.合成树脂.布.陶瓷
70. 银器抛光 1套   材质：木制.合成树脂.布.陶瓷，教学材料
71. 刷牙工作1套    材质：密胺树脂.木制.合成树脂.布.陶瓷，教学材料
72. 做棉签的工作1套    材质：木制.合成树脂.陶瓷，教学材料
73. 功夫茶 1套   材质：密胺树脂.陶瓷，教学材料
74. 捞的工作1套    材质：不锈钢.合成树脂，教学材料
75. 筛沙子的工作 1套   材质：木制.合成树脂.不锈钢，教学材料
76. 摆餐具的工作 1套   材质：木制.陶瓷，教学材料
77. 摆餐具的工作 材质：不锈钢.玻璃.合成树脂.陶瓷，教学材料
78. 洗布工作套装1套    材质：铁.木制.合成树脂.布，教学材料
79. 洗碗工作套装 1套   材质：铁.合成树脂.布.陶瓷
80. 洗餐具的工作1套    材质：玻璃.木制.合成树脂.布，教学材料
81. 剥的工作 1套   材质：玻璃.木制.陶瓷
82. 捣的工作 1套   材质：木制.陶瓷
83. 挖果肉 1套   材质：密胺树脂.陶瓷.不锈钢.合成树脂
84. 敲核桃 1套   材质：密胺树脂.陶瓷.不锈钢.合成树脂.木制
85. 研磨鸡蛋壳1套    材质：陶瓷.不锈钢.合成树脂.木制
86. 剥橘子 1套   材质：密胺树脂.玻璃.陶瓷.不锈钢.合成树脂.木制
87. 切鸡蛋 1套   材质：密胺树脂.陶瓷.不锈钢.合成树脂
88. 榨果汁 1套   材质：密胺树脂.陶瓷.合成树脂
89. 泡茶的工作A 1套   材质：密胺树脂.陶瓷.不锈钢.木制
90. 做饭团A 1套   材质：密胺树脂.玻璃.陶瓷.不锈钢.合成树脂
91. 烘焙工具1套    材质：不锈钢.合成树脂.木制
92. 儿童餐垫1套    材质：食用级硅胶
93. 分享食物（1）1套    材质：玻璃.木制
94. 分享食物（2）1套    材质：陶瓷
95. 沥水篮1套    材质：不锈钢.木制
96. 沥水盘1套    材质：合成树脂
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	教具套组2
	1. 红绳悬挂铃铛1套，  材质：带松紧带和丝带+不锈钢D形环+呖色铃铛。  包装尺寸：60*4cm
2.布条悬挂木制1套，   材质：榉木+布 ，尺寸：直径8.2cm
3. 布条悬挂（金属）1套 ，  尺寸：布条带长40cm，材质：不锈钢+丝带。  
4. 跳舞的小人（成品）1套，材质：亚克力棒+镭射纸，包装尺寸：23*10*7cm
5. 黑白吊饰（成品）1套， 材质：纸板+亚克力。包装尺寸：35*13*8cm
6. 六角钻石（成品）1套， 材质：亚克力棒+镭射纸。包装尺寸：23*10*7cm
7. 渐层色球（蓝色）1套， 材质：泡沫球+毛线。包装尺寸：23*10*7cm
8. 三色球（木制）1套， 产品材质：榉木。产品尺寸直径4cm，
9. 榉木三脚架1套， 材质：榉木+多层板，包装尺寸：100*8*30cm
10. 八瓣球(蓝色)1套， 材质：全棉，尺寸： 22.5*16.5*18.5CM
12. 抓握球组合(含篮子)1套， 材质：搪胶，棉线，线筐壹上口18cm 高9cm 底长13cm  尺寸：13*10*7cm
13. 三角固牙1套，  材质：榉木，包装尺寸：13*1.5cm
14. 笑脸固牙1套，  材质：榉木，尺寸：7.6*5.5*0.8cm
15. 相扣园木片1套，  材质：榉木，包装尺寸10*10*10cm
16. 方形摇摇看(木)1套， 材质：榉木圆一个，尺寸：直径8.2cm
17. 铃铛与木块(木)1套，  材质：榉木。包装尺寸：8*8*8cm
18. 木制小车车1套， 材质：榉木，尺寸：8*6*6cm
19. 小正方体和小盒子1套， 材质：榉木，尺寸5*5*5cm
20. 蛋+蛋杯1套， 材质：榉木，包装尺寸：12*5*5cm
21. 圆球+蛋杯1套，材质：榉木，包装尺寸：12*5*5cm
22. 三环摇铃（榉木原木色）1套， 材质：榉木，尺寸：11.5*3.5cm
23. 手环摇铃（彩色）1套， 材质：榉木，包装尺寸：8*8cm
24. 三环摇铃（彩色）1套， 三环摇铃，尺寸：11.5*3.5cm
25. 豆荚摇铃1套，材质：榉木，尺寸：11.5*2.5*1.9cm
26. 花型摇铃（彩色）1套，材质：榉木，包装尺寸：10*10cxm
27. 摇摇看(彩球) 1套，材质：榉木。包装尺寸：5*10*5cm
28. 彩虹摇铃1套， 材质：榉木，包装尺寸：5*10*5cm
29. 木制圆环1套， 材质：榉木，尺寸：72*23mm
30. 触觉球1套， 材质：绒布+填充棉，包装尺寸：内径10cm，外径16cm
31. 木制推推球1套，材质：榉木，包装尺寸：28*13*13cm
32. 木制螺丝组1套，材质：优质实木，尺寸：20*11.5cm
33. 三个螺丝（木质）1套，材质：榉木，尺寸：12.5*5.5*1.5cm
34. 木桩与彩色圆环1套， 材质：多层板+榉木，尺寸：直径17.5cm，板后1cm
35. 堆堆看1套， 材质：榉木，包装尺寸：11.5*11.5*17cm
36. 滑动小木环1套， 材质:多层板，尺寸:35.5*14.5*13cm
37. 永久目标盒子与盘子1套，材质：夹板+榉木，包装尺寸：28.5*14.5*12cm
38. 盒子与长方形抽屉（榉木抽屉）1套， 材质：夹板+榉木，包装尺寸：16*11*11cm
39. 毛线球投入盒1套， 材质：夹板，包装尺寸30*15.5*12cm
40. 滑动盖盒子和几何图形1套，  材质：夹板+榉木，包装尺寸：30*15.5*11.5cm
41. 箱子和可滑动盖子1套，  材质：夹板，尺寸：31*18*10.5cm
42. 绿片投入盒1套，  材质：夹板+榉木，包装尺寸：30*15.5*12cm
43. 三个小抽屉(不可分开榉木抽屉）1套，  材质：夹板+榉木，包装尺寸为： 31*16*10cm
44. 四格分类托盘1套，  材质；实木多层板，包装尺寸；20*20*2cm
45. 小圆形嵌板（兰） 1套， 材质：夹板+榉木，包装尺寸：12*12*4cm
46. 大圆形嵌板（兰）1套，  材质：夹板+榉木，包装尺寸：12*12*4cm
47. 正方形嵌板（红）1套， 材质：夹板+榉木，包装尺寸：12*12*4cm
48. 三角形嵌板（黄）1套，  材质：夹板+榉木，包装尺寸：12*12*4cm
49. 四个蓝球和板钉1套， 材质：夹板+榉木，包装尺寸12.5*12.5*6cm
50. 原木色四个球和板钉1套，材质：夹板+榉木，包装尺寸12.5*12.5*6cm
51. 原木色四个栯圆形和板钉1套，材质：夹板+榉木，包装尺寸12.5*12.5*6cm
52. 单个插座圆柱体1套，  材质：榉木，包装尺寸：8*8*7cm
53. 木制套盒1套，，材质：榉木，包装尺寸：22*22*7.5cm
54. 视觉追踪器1套，  材质：榉木，包装尺寸：32*30*8cm
55. 木制络筒机材质1套， 材质：多层板，包装尺寸：15.5*15.5*11.5cm
56. 木制纺织鼓（小号）1套，材质：多层板+榉木。包装尺寸：29*20.5*16cm
57. 立体五种几何1套，  材质：夹板+榉木，包装尺寸：23.5*23*7.5cm
58. 蔬菜配对(网大号) 1套，材质：保利龙+泡沫，蔬菜尺寸：7-9cm
59. 水果配对(网大号) 1套， 材质：保利龙+泡沫，水果尺寸：6-9cm
60. 辫子练习1套，  材质：夹板+榉木+尼绒，包装尺寸：30*10*5cm
61. 毛粘衣饰框1套，  材质：榉木+布，包装尺寸：31*31*2.5cm
62. 拉链衣饰框1套， 材质：榉木+布，尺寸：31*31*2.5cm
63. 插扣衣饰框1套， 材质：榉木+布，包装尺寸：31*31*2.5cm
64. 按扣衣饰框 1套， 材质：榉木+布，包装尺寸：31*31*2.5cm
65. 纽扣衣饰框1套， 材质：榉木+布，包装尺寸：31*31*2.5cm
66. 学步儿童螺母练习1套，材质：榉木+五金件。包装尺寸：21*7*8.5cm
67. 拧螺丝-内六角螺丝1套， 教材质：榉木。包装尺寸：27.5*11.5*3
68. 拧螺丝-十字螺丝 1套， 材质：榉木。包装尺寸：27.5*11.5*3
69. 拧螺丝-外六角螺丝1套， 材质：榉木。包装尺寸：27.5*11.5*3
70. 插鱼骨头1套， 材质：榉木 尺寸：9.5×8.5×31cm
71. 多种形状投放盒1套， 材质：夹板+榉木，尺寸:15×12.5×17.5cm
72 盒子和木球1套， 材质：夹板+榉木，包装尺寸：16*16*12cm
73. 盒子和编织球1套，  材质：夹板+榉木，包装尺寸：16*16*12cm
74. 盒子和小圆柱1套， 材质：夹板+榉木，包装尺寸：16*16*12cm
75. 盒子和大圆柱1套， 材质：夹板+榉木，包装尺寸：16*16*12cm
76. 盒子和长方形1套， 材质：夹板+榉木，包装尺寸：16*16*12cm
77. 盒子和正方形1套， 材质：夹板+榉木，包装尺寸：16*16*12cm
78. 盒子和三角形1套， 材质：夹板+榉木，包装尺寸：16*16*12cm
79. 盒子和小圆片1套， 材质：夹板+榉木，包装尺寸：16*16*12cm
80. 彩色圆柱和底座1套，材质：夹板+榉木， 包装尺寸：30.5*15.5*5cm
81. 三个圆形嵌板1套，  材质：夹板+榉木，包装尺寸：31*13*4cm
82. 三色几何嵌板 1套， 材质：夹板+榉木，包装尺寸：31*13*4cm
83. 圆圈和垂直销子1套， 材质：夹板+榉木，包装尺寸：15*15*12.5cm
84. 立方体和垂直销子1套，材质：夹板+榉木，包装尺寸：15*15*12.5cm
85. 圆圈和水平销子1套，材质：夹板+榉木，包装尺寸：15*15*12.5cm
86. 三个小圆片和垂直木钉1套 材质：夹板+榉木，包装尺寸：15*15*9cm
87. 彩色圆圈和彩色销子1套，材质：夹板+榉木，包装尺寸：15*15*12.5cm
88. 彩虹钉板1套，材质：夹板+榉木，包装尺寸：15*15*13cm
89. 水平直线状合板钉1套，材质：夹板+榉木，包装尺寸：14.5*14.5*12cm
90. 水平直线状合板钉1套，材质：夹板+榉木，包装尺寸：14.5*14.5*12cm
91. 蛇形状合板钉1套， 材质：夹板+榉木，包装尺寸：14.5*14.5*12cm
92. 弯曲&分类1套， 材质：夹板+榉木，包装尺寸：15*15*12.5cm
93 简单的插柱1套， 材质：多层板+实木，包装尺寸：22*22*5cm
94. 小插座圆柱体 1套， 材质：榉木，包装尺寸：20*8.8*7.3cm
95 三个插座圆柱体1套， 材质：榉木。尺寸：26*16*8.5cm
96 五步插座圆柱体1套， 材质：榉木，包装尺寸：19*11.5*15.5cm,
97. 月亮的圆缺1套， 材质：木质。包装尺寸：26*14*2cm
98. 锁盒带底盘和投入物 1套，  材质：多层板+锁头黄铜材质。包装尺寸：40*27.5*12.5cm
99. 五步粉红塔1套， 材质：榉木,包装尺寸：19*11.5*15.5cm,
100. 五步棕色梯1套， 材质：榉木,包装尺寸：21*19.5*15.5cm
101. 组合几何体盘1套，材质：多层板，包装尺寸：30*8.5cm
102 五步小红棒1套， 材质：压缩木，包装尺寸：52*9.5*4.5cm
103. 五步小红蓝数棒1套， 材质：压缩木，包装尺寸：52*9.5*4.5cm
104. 四个圆形积木1套， 材质：夹板+榉木，包装尺寸：35*10*4.5cm
105. 四圆基本图形积木1套，材质：夹板+榉木，包装尺寸：35*10*4.5cm
106. 四个基本图形积木1套，材质：夹板+榉木，包装尺寸：35*10*4.5cm
107. 四几何基本图形积木 1套，材质：夹板+榉木，包装尺寸：35*10*4.5cm
108. 圆倍数积木1套， 材质：夹板+榉木，包装尺寸：35*10*4.5cm
109. 四个三角形积木1套， 材质：夹板+榉木,包装尺寸：35*10*4.5cm
110. 倍数积木1套，   材质：夹板+榉木，包装尺寸：35*10*4.5cm
111. 数数看1套，   材质：榉木，包装尺寸：28*11*7cm
112. 几何体支柱1套，   材质：榉木+多层板，尺寸：15*15*10cm
113. 圆柱体阶梯 1套，  材质：实木+多层板，包装尺寸：20*20*10cm
114 几何阶梯 1套，   材质：实木+多层板，包装尺寸：20*20*10cm
115. 分解几何盘 1套，  材质：榉木+多层板，包装尺寸：23*23*4cm
116. 圆圆板1套，   材质：荷木，产品尺寸：直径3cm
117. 不规则拼盘 1套，  材质：多层板，产品尺寸：21.5*21.5*3cm
118. 四方拼盘 1套，  材质：榉木+多层板+密度板，产品尺寸：25*25*2.5cm
119. 彩色小数棒1套，  材质：榉木+密度板，产品尺寸：22*22*2.5cm
120. 分类木托盘含彩色小圆片1套，   材质；实木多层板。包装尺寸；20*20*2cm
121. 5种圆形积木1套，   材质：多层板，包装尺寸：22.5*22.5*2c
122. 5种几何图形1套，   材质：多层板，包装尺寸：20.5*17.5*2cm
123. 6片小彩虹1套，  材质：吸塑，包装尺寸；20*7.5*10
124. 手眼协调圈1套， 材质：榉木+椴木+麻绳，包装尺寸：20*20*7cm,，
125. 吹气盒1套，材质：榉木+塑料球。包装尺寸：32*24*6cm
126. 大小排列嵌板1套， 材质：木质，尺寸：39.5*14.5*0.8cm
127 方向感觉嵌板1套， 材质：木质，尺寸：39.5*14.5*0.8cm
128.小鸭子嵌板1套， 材质：多层板,尺寸：14.6*10.5*0.9cm
129.129. 鲸鱼嵌板1套， 材质：多层板，尺寸：14.6*10.5*0.9cm
130. 小鱼嵌板 1套，材质：多层板，尺寸：14.6*10.5*0.9cm
131. 大象嵌板1套，材质：多层板，尺寸：14.6*10.5*0.9cm
132. 拧螺丝工作1套，材质：塑料，丝杆尺寸 48*17-12mm ,螺母尺寸40*40mm ,1套包含32对含收纳筐 教学材料
133. 立方体链接方块1套，材质：塑料，尺寸：24*18.3*10cm，教学材料
134. 16粒小叠石(榉木) 1套，材质：木质彩色叠石，榉木小木托盘（尺寸：25*20cm）
135. 神秘袋1套，材质：榉木+布袋。包装尺寸：17*12cm
136. 木板夹彩蛋(小夹)含木盘1套，材质：榉木，尺寸：托盘16*22*1.5cm,蛋糕5.7*9cm，
137. 10粒小叠石1套，材质：榉木，尺寸： 14.3*10.3*4.2
	套
	1
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	教具套组3
	1.俄罗斯方块积木  参数315*298*150mm   材质：荷木
2.积木 1套  规格：320*290*835mm，积木厚度：35mm
3.小小建筑师4套 .449件套，滑轮片轴 实木 50*50*18 30 件连接器片轴 实木 50*50*16 105 件端盖 实木 56*56*12 20 件双槽端盖 实木 50*50*18 15 件无槽端盖 实木 50*50*16 15 件双头带孔开口接头" 实木 16*16*50 30 件帽子 实木 16*16*16 30 件拉管 实木 9*9*260 18 件拉管 实木 9*9*180 30 件拉管 实木 9*9*140 40 件拉管 实木 9*9*120 60 件拉管 实木 9*9*75 100 件收纳箱 ABS（绿色） 280*185*10 6 件
▲提供具有CMA认证的检测机构出具的符合GB5296.5-2006《消费品使用说明第五部分:玩具》；GB 6675.1-2014 玩具安全:第1部分基本规范5.1,5.2,5.3.3；GB 6675.2-2014玩具安全:第2部分机械与物理性能；GB6675.3-2014玩具安全:第3部分燃烧性能；GB6675.4-2014玩具安全:第4部分特定元素迁移的检测报告
4.创意拼搭积木1套  
材质：实木小三角：40*30*20mm，正方形：30*30*20mm，正方体：30*30*30mm，半圆形：40*30*15mm，短圆柱：30*30*30mm，大三角：60*45*30mm，直角三角形：60*30*30mm，拱形：60*30*30mm，椭圆形：30*30*30mm，小长方形：60*30*15mm，中圆柱：60*30*30mm，长圆柱：90*30*30mm，长方体：60*30*30mm，长方形：90*30*15mm，
5.雪花片积木1套   规格：284*197*148，800片
6.磁力片1套  规格：三角形47mm*14pcs，正方形55mm*12pcs，长方形55mm*6pcs，半圆形53mm*15pcs
7.积木桌1套 规格：625mm*宽625mm*500mm，侧边规格：160mm*90mm，椅子规格：280mm*宽280mm*高520mm
8.大颗粒积木1套  规格：256mm*256mm*230mm
教学材料
	套
	3

	
	
	
	9.彩珠积木块1套   材质：木制、亚克力 尺寸：大正方形约 14×14cm、小正方形约7×7cm、长方形约 7×14cm、半圆直径约14cm含收纳袋，共计 9 件
10.彩虹套叠积木块1套  材质：木制、亚克力，尺寸：最大正方形约：17.5×17.5×5.cm、最小正方约为：4.9×4.9×5
方形彩色积木块 ×6、收纳袋 ×1。
11.木制几何形30个1套  材质：榉木尺寸：最大长方体3×3×9cm，等腰小三角体2.8×3.9×3cm
12.恐龙连连乐1套   材质:塑料、磁铁尺寸:包装盒约24x24x6cm
13,大刺猬球1套 材质：塑料 尺寸：单件直径约：5.4cm共 75 件。
14.透明水管1套 材质：塑料 尺寸：管长约 7cm 直径约 2.3cm共 123 件。 
15..动物扭扭棒1套材质：ABS 尺寸：扭扭棒高约 17cm 动物扭扭棒 16 个配件，4 个扭棒和 12 个螺母。
16,惯性车1套  材质:木制尺寸:主体底座约37x10cm，总高度约34.3 cm
教学材料
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	教具套组4
	1.收银机材质1套，  木质，尺寸：190mm*150mm
2.小家具套装1套，   材质：木质规格：洗手台105*65*50mm，梳妆100*40*62mm，刷洗池50*50*35mm，煤气灶105*50*35mm，橱柜107*35*55mm，台灯110*45mm，床110*143*55mm，浴缸102*30*55mm，茶几40*100mm，长沙发105*50mm，马桶50*35mm，桌子45*62mm，电视机70*90mm，椅子3个62*30*33mm，床头柜2个37*37*30mm，小台灯2个30*25mm，单人沙发2个50*68mm
3.化妆套1套，  材质：木质，规格：190mm*80mm*220mm
4.早餐18件组1套，  材质：木质规格：170mm*70mm*260mm
5.蔬菜切切乐C1套，材质：木质规格：香菇:47*40mm，鸡蛋:40*55mm，洋葱:50*53mm，茄子:47*40mm，黄瓜:100*28mm，胡萝卜:108*35mm，绿色刀:140*34*8mm，彩椒（绿）:46*43mm，彩（黄）:46*43mm，西红柿:58*55mm
6.水果切切乐1套，  材质：木质规格：梨:50*70mm，苹果:50*960mm，黄桃:50*58mm，李子:45*60mm，石榴:50*50mm，柠檬:46*66mm，木瓜:75*45mm，橙子:54*80mm，猕猴桃:46*60mm，绿色刀:140*33*8mm
7.小司机布书   参数180mm*180mm  材质：布艺
8.医药工具箱1套，  材质：布艺，规格：220*80*270mm
9.宝宝工具箱1套， 材质：布制 尺寸：娃娃高约：41cm
	套
	3

	
	
	
	10.仿真水果组1套，
材质：PVC丰巢结构，打造科技视觉效果，中空设计重量轻，是收纳、扮演游戏时的好道具。
11.布娃娃男女组1套，材质：布制规格：产品尺寸：：高约41cm
12.便携式摇篮床1套，材质：PP 塑料+ 布艺+ 金属。包装尺寸：约29.1*17*45,2cm 产品展开约：43×29×16cm
13.生日蛋糕1套，材质：木制、布艺 尺寸：底托直约：17cm，蜡烛长度约：6.7cm
教学材料
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	教具套组5
	1.几何多功能套柱1套    材质：榉木；包装尺寸：约8.8*10.3*31.3cm；产品尺寸：底座约30*7.5*9.5cm（厚度约1.8cm），积木块-正方形边长约6cm，原色木块约3.5*3.5*4.1cm，三角形边长约6.4cm，长方形约6*4.1cm，圆形直径约4.5-6cm（厚度约1.2cm）。内含：底座*1、积木块*13。
2.萝卜记忆棋1套  材质：木制；包装尺寸：约21.5*20.5*5.1cm；产品尺寸：底板约19*19*2.8cm、萝卜约4.2*1.5cm、骰子边长约1.5cm。内含：底板*1、萝卜颗粒*24（6色，每色4颗）、骰子*2、玩法操作卡*1。
3.数字停车场:  材质：纸制+木制尺寸：停车位底板约41×30CM，小车约8×3.5×3.9CM
4.小把手嵌套拼图-动物  材质：全椴木夹板；包装尺寸：约21.7*21.7*2.5，共2款；产品尺寸：底板约21.7x21.7x0.9cm。
5.几何形状套柱1套  材质：红玫瑰、橡胶木、榉木、红花梨；包装尺寸约：16.1*6.7*15.8cm；产品尺寸：最大底盘约14.8*14.8*6.2cm，最小方块约6.1*3.8*1cm。内含：底座*1、圆形积木块*4、长方形积木块*4、三角形积木块*4、正方形积木块*4。
6.几何多功能套柱  材质：木制 尺寸：底座约 30×7.5×9.5cm（厚度约 1.8cm）， 积 木 块 - 正 方 形 边 长 约 6cm，原 色 木 块 约 3.5×3.5×4.1cm，三角形边长约 6.4cm，长方 形约 6×4.1cm，圆形直径约 4.5-6cm（厚度约 1.2cm）
7.扮演生日蛋糕1套  材质：荷木、密度板、胶合板、不织布；包装尺寸约：18.4*18.5*4.5cm；产品尺寸：底托直径约17cm，蜡烛长度约6.7cm。
8.数学小方块1套  材质：桦木；包装尺寸约：13*13*18cm；产品尺寸：小方块约2.5CM。
9.毛毛虫齿轮游戏1套   材质：硅胶、竹制；包装尺寸：约41*14*5.7cm；产品尺寸：最大约39.5*4.5*13cm
10.六形拼图板1套   材质：ABS、350g白卡对裱；包装尺寸：约26*23.3*10.5cm；产品尺寸：1.六边形，黄色，ABS，边长约2.5cm，直径约5cm，30个；2.梯形，红色，ABS，边长约2.5、5cm，30个；3.菱形，蓝色，ABS，边长约2.5cm，30个；4.正方形，橙色，ABS，边长约2.5cm，30个；5.菱形，白色，ABS，边长约2.5cm，30个；6.三角形，绿色，ABS，边长约2.5cm，30个；7.操作卡，180*200mm，350g白卡对裱，正反4色，覆亚膜，切圆角，15张。
教学材料
	套
	3
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	教具套组6
	1.迷你手指偶  材质：布绒，规格：75mm*60mm
2.迷你手指偶   材质：布绒，规格：75mm*60mm
3.尾巴布书   规格：220mm*120mm*40mm
4.布书-交通工具   材质：聚酯纤维，规格：130*135mm
5.砂字板   规格：砂字母板：字母木板x26，字母木板x26，收纳木盒x1.规格：225mm*118mm*75mm，卡片：70mm*90mm
6.三段卡   规格：图文控制卡115*90mm，图片卡90*90mm，字卡25*90mm
7.闪卡（动物）   规格：210*145mm，纸质：300克中华白卡双面覆膜
8.动物模型
规格：动物1：长110*高50mm，动物2：160*90mm  动物3：长130*65mm，动物4：130*110mm   动物:5：135mm*90mm，动物6：120*100mm，  动物7：130*80，动物8：130*110mm， 动物9：140mm*100mm，动物10：150mm*80mm
9.沙盘  规格：173mm*173mm*40mm  笔尺寸：180mm，工具尺寸：148mm*6.5mm
	套
	3
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	教具套组7
	1.家庭手偶1套  材质：布艺：95%涤、5%棉；产品尺寸：爸爸手偶身长约31cm，女孩手偶身长约30cm
2.手偶架1套   材质：桦木、松木；包装尺寸：约95*18*18cm；产品尺寸：组装后约42.5*22.5*97.5cm。
3.趣味表演指偶套装1套  材质：超柔面料/聚酯纤维；包装尺寸：约36.5*32*4.5cm；产品尺寸：小松鼠高约10cm，小青蛙高约9cm。
4.头饰-十二生肖1套  材质：布制(化纤毛毡)；包装尺寸约：30x25.2x8cm；产品尺寸：最大约220×158mm、最小约145x188mm。
5.经典故事指偶3套装1套   材质：水晶绒布、填充棉；包装尺寸约：36.8*32.3*4.5cm；产品尺寸：长约10cm，臂长约为5cm。
6.职业手套玩偶1套   材质：布制；包装尺寸：约54×47×36cm。内含：职业手套玩偶x10。
7.动物手偶套装A-2套   材质：超柔面料、聚酯纤维、填充棉；包装尺寸约：40*38*12cm；产品尺寸：臂长约25cm，老虎28*25cm、兔子28*25cm、乌鸦28*25cm、狐狸28*25cm、乌龟28*25cm、大灰狼28*25cm。
8.动物手偶套装B-2套   材质：超柔面料、聚酯纤维、填充棉；包装尺寸约：40.5*36.3*10cm；产品尺寸约：老虎25*24cm,长颈鹿25*24cm、大象25*24cm、兔子25*24cm、猴子25*24cm、狮子25*24cm。
	套
	3
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	教具套装8
	1.圆点数字卡≥14*14cm，材质：铜版纸
2.动物闪卡≥21*14.5cm  材质：铜版纸
3.乐数趣味册≥A4大小   材质：铜版纸
4.植物闪卡≥21*14.5cm   材质：铜版纸
5.二十四节气卡≥21*21cm    材质：铜版纸
	套
	10
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	教具套装9
	第一阶段绘本系列1
	套
	1
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	教具套装10
	第二阶段绘本系列1
	套
	1
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	教学课程平台
	1.要求班级端支持查看全部上架的指定班型的教学、培训、营销与管理四大课件频道内容，列出每个频道课件内容区分是否购买，未购买可以支持体验课学习与使用功能。
2.要求班级端支持课件内容的学习与使用，课件形式包含有主课、示范课、讲义、说课视频以及课素材等，需支持追踪是否学习与使用情况。
3. 要求班级端支持同一老师账号既可以同一园校的跨班级登录与使用，也可以非同一园校的跨班级登录与使用。
	套
	1

	
	
	
	1.要求支持课件内容商城，园校端能在商城查询与搜索教学、培训、营销与管理四大板块的课件内容课包列表，查看课包详情及在线微信支付购买。
2.要求园校端支持统一管理班级和统一注册与管理班级老师，班级注册统一由总部开通但班级禁用由园校端自行管理，班级老师配置允许注册开通 4 位即1 主 3 副。班级老师与班级端登录账号采用动态绑定形式，即由园校端统一绑定或解绑班级账号，以满足园校班级老师调岗、离职等情况需求。
3.要求园校端能查询自己园校的各班级的各老师的教学、培训、营销与管理课件内容的学习与使用情况统计，以更好地让园校人员及时了解各班级各老师课件内容学习与使用的具体情况。
4.要求园校端支持统一管理自己的课包订单，包括是否总部免费派发的订单、自主支付订单、订单退款申请等。
5. 要求园校端支持的功能模块至少包含有登录/退出、课包商城、班级管理、订单管理、园校老师和园校账号。
	
	

	
	
	
	1.课件内容要求适合 0～3 岁年龄阶段的班级教学、师资培训、托育营销和园校管理场景，应包含语言、运动、乐数、音乐、绘画、手工、自然、天赋早教、幼儿素质教育等教学内容，应包含托育园长、托育师、0～3 婴幼儿发展任务、婴幼儿科学喂养、婴幼儿日间照护、婴幼儿健康管理、婴幼儿早疗早教等培训内容，应包含托育普宣、妈妈讲堂、隔代养育讲堂、家园互动、四季主题、周末家庭亲子活动、亲子游学、大自然探索等营销内容，还应包含一日流程时间表、每日课程表、每日间律动、每周营养餐谱、教师工作记录表、入园手续表、宝宝档案表、管理制度、家长客诉、保教素材、月份资料、个案学习等管理内容。教学、培训、营销与管理四大课件内容类型要求区分通用型和分班型，课件内容形式需支持文本、图片、音频、视频、PDF 文档等在线查看与学习，此外，要求课件内容层次支持课环节和辅助的课素材。
2.要求总部端负责生产与分发课件内容，既要支持自主研发即直接在总部端上传，也支持三方提供的内容即在内容端上传后审核汇集到总部端。还要求能一个或多个课件内容（即课包）以订单形式分发给各园校，订单支持免费、收费等费用模式和分发班级数量，园校依据订单中课包分发班级数量分配给各班级使用。
3.要求总部端支持统一注册与管理园校、园校班级及班级老师以及开通相关账号，账号是以手机号码为标识注册开通的，同一手机号支持跨园校、班级注册开通，即同一个手机号可选择园所或班级登录系统。
4.要求总部端能查询各园校的各班级的各老师的教学、培训、营销与管理课件内容的学习与使用情况统计，以更好地让总部人员及时了解各园校各班级各老师课件内容学习与使用的具体情况。
5.要求总部端支持统一注册与管理内容商以及开通相关账号，账号是以手机号码为标识注册开通的。
6.要求总部端支持统一管理课包商城上下架和园校课包订单，包括订单中是否有内容商的课件内容、免费订单创建、退款审批等。
7. 要求总部端支持的功能模块至少包含有登录/退出、园校管理、课程管理、课包管理、订单管理、总部老师、总部账号、内容商管理、结算管理和系统设置。
	
	

	
	
	
	1、课件内容除了总部自研之外，还可选择外部三方的优质内容纳入系统平台，要求支持每个内容商都有独立的系统账号、分开管理以及独立结算等。
2、要求内容端能自主研发内容与自主上传内容到平台系统，总部端负责审核、定价与设置分润比例等，审核通过的课件内容归纳到总部内容库中，统一由总部管理且以课包形式分发到园校端。
3、要求内容端能实时看到自己的课件内容的审批情况、被哪个课包收纳、被哪个订单分发、是否被使用以及分润情况等。
4、要求内容端支持的功能模块至少包含有登录/退出、课程管理、订单管理、结算管理和账号管理。
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	智慧托育平台
	智慧托育平台管理系统
一、展示功能
①　可展示托育机构每天动态实时精细化运营管理数据展示和消息通知，提质增效；主要包含环境、睡眠、考勤、晨午晚检、监控、播报和一日照护托育日记等。
二、营销招生功能
▲①　微商城：托育机构自主搭建的在线商城，主要包含商品展示与商品管理，支持商品新建、上架、下架编辑等操作及查看商品订单等。（提供相关截图证明材料）
②　微官网：托育机构自主搭建的微官网，用于机构信息展示与宣传，支持微网站编辑、文字描述、上传图片、设置园所位置等，支持微官网的搭建和收集意向家长名单等。
③　成长测评：婴幼儿成长观测是通过定期评估和记录婴幼儿的发育情况，以确保他们在身体、认知、情感和社会性等方面健康发展。主要从婴幼儿发育的精细动作、认知能力、语言发展、社交技能、肢体运动、综合能力进行成长观测，支持孩子的名单录入、进行成长观测、观测报告下载等功能。
④　招生海报：帮助机构快速便捷制作生成海报，提供海量模板助力招生，支持海报创建与管理、下载与删除，主要包含不同节气和节日的海报模板。
⑤　地推采单：线下推广数据高效率收集工具，支持创建、查看和管理报名表单，主要包含表单名称、创建时间、报名人数及状态，提供分享、查看名单、下线、发布、编辑和删除等操作，便于跟踪报名进度和数据统计。
⑥　投票活动：记录和管理托育机构的投票活动，确保活动流程透明。支持自定义投票模板，新建和删除，主要包含投票名称、创建时间、开始时间、结束时间及状态等内容，便于跟踪和管理投票活动。
三、学员管理功能
▲①　我的学员：帮助机构全面数字化管理学员信息，支持多维度条件筛选、表头可根据使用者自定义显示、隐藏、拖拽、排列设置、单个添加和批量导入导出、多模式分配。功能主要包含跟进、邀约、体验、一键电话外呼与录音分析、发送短信、预收订金、签约续约等功能，字段有学员姓名、联系人信息、学员状态、来源、跟进记录等内容。（提供相关截图证明材料）
②　公海学员：支持条件筛选、查看学员档案、编辑学员信息完善资料、查看跟进记录、查看分配记录、查看订单记录、批量领取、批量发送短信，主要包含学员姓名、联系人姓名、联系人电话、性别、年龄、回收类型、放弃人、放弃时间。
③　跟进记录：方便销售顾问以及管理层全面跟踪学员互动和体验情况，支持多维度条件筛选，查看跟进、预约到访、托育体验、课程体验等记录。跟进记录主要包含时间、跟进人、学员信息、状态及内容；预约到访记录主要包含预约时间、到访状态及详情；托育体验和课程体验记录主要包含学员信息、体验时间、状态及操作。
④　通话记录：方便销售或者管理层查看通话记录。支持筛选、查询话费余额和拨打电话，主要包含学员姓名、电话号码、通话时间、通话时长、记录时间及操作人信息。
⑤　短信记录：方便老师跟踪和管理短信发送情况，支持短信的查看、筛选和群发，主要包含短信数量、发送号码、成功、失败情况、短信类型、内容、计费条数、发送时间、发送人等内容。
四、保育照护功能
①　托育会员：全面管理已成交学员、托育班级和历史学员信息，方便老师高效管理好名单，托育已成交学员，支持筛选、分班、打电话、发短信和导出，主要包含学员姓名、联系人电话、性别、年龄、入托日期、托育剩余天数等内容及导出Excel等。
②　托育日程：支持班级选择、周日程切换、批量添加日程、复制日程、导出Excel表格，主要包含查询各班级一周日程表、显示班级基本信息（学员数量、学员容量和班级老师）、周日程表展示、日程安排、导航按钮（上一周、本周、下一周）、批量操作按钮（如“批量添加”“复制到其他班级”“复制天日程”“复制到下周”等按钮）。
③　托育学位：支持托育学位月份查询与切换、支持查看托育学位详情，主要包含查询特定月份的托位使用情况，显示每月和每日的出勤、请假和在册人数及总学位数，查看选定日期的具体出勤、请假、在册人数及总学位数，展开查看各班级的学员/学位详情。
④　托育考勤：托育园的考勤管理是日常运营的重要组成部分，对于保障婴幼儿的安全、提升服务质量、规范管理流程以及增强家长信任具有重要意义。主要由未考勤、已考勤、已离园、学员请假、冻结等组成，支持孩子的批量考勤、批量请假，设置孩子请假的扣费模式等及导出Excel功能。
五、课程管理功能
①　课程会员：早教会员制度为孩子提供了系统化的教育课程，涵盖语言、认知、社交、情感等多个方面，有助于孩子身心的全面发展。主要由早教已成交学员和早教历史学员组成，支持搜索和筛选，支持打电话、发短信、课程约课、课程续约、导出Excel表格等。
②　课程周排课：支持多维度进行排课、支持单一排课、批量添加排课、批量取消排课、复制周课表等，主要包含排课数、已排课人次、剩余学位等数据统计，主要包含按课程类型排课、按老师排课、按时段排课、按教室排课、按班级排课等周课程表。
③　课程日排课：支持按课程与老师的维度进行搜索与筛选、按天维度切换日课程表，支持单节排课、批量排课、复制日课表，主要包含排课数、已排课人次、剩余学位等数据统计，主要包含表格与列表两种形式呈现日课程表。
④　课程考勤 通过课程考勤管理，可以向家长展示其规范的管理和服务质量，增强家长的信任。主要由课程未考勤、课程已考勤、系统自动考勤组成，支持搜索和筛选，支持单个考勤、批量考勤、快捷考勤、单个取消预约、批量取消预约及导出Excel等。
六、卫生保健功能
①　报餐登记：支持按月份查询报餐登记数据，查看报餐登记列表，主要包含查看日期、报餐班级数量、学员普通餐数量、特殊学员餐数量、员工餐数量、总报餐数、学生餐/员工餐等信息，查看报餐统计，学员餐总数/员工餐总数、报餐人次的数据统计。
②　营养食谱：记录和管理每周食谱、菜肴库、过敏食物，确保饮食安全，周食谱，支持筛选、添加和删除。主要包含周食谱、适用年龄段、AI营养分析及备注等数据，便于跟踪和优化食谱安排，园所菜肴库，支持筛选、添加、编辑以及删除，主要包含菜肴名称、类型、食材用量、录入时间等数据，便于管理和优化菜肴选择，孩子过敏食物，支持添加、删除和筛选，主要包含孩子姓名、过敏食物、描述、图片以及过敏人次统计等信息，便于跟踪和管理食物过敏情况。
③　健康检查：支持按班级、检查类型、日期范围等进行筛选与查询，支持导出Excel表格，健康检查主要包含学员姓名、班级、检查类型、检查结果、口腔、鼻腔、眼部、手部、情绪、外伤、备注、图片、检查时间等信息。
④　健康档案：记录和管理在园儿童的健康体检和测评信息，确保健康状况跟踪，支持多维度筛选和导出Excel，主要包含学员姓名、性别、体检结果、BMI值、身高、体重、头围、体检时间等数据，便于管理和评估儿童健康状况等。
七、财务管理功能
①　订金管理：主要包含“学员姓名”“订金状态”“登记时间”以及“收费日期”来进行搜索和过滤，支持查看订单详情、已使用的订金额和已退费的订金额的总计，支持操作功能，主要包含定金编辑、转让、退费，支持导出Excel表格。
②　托育订单管理：托育订单管理系统涵盖全流程，包括订单管理、月结算、续缴管理等功能模块。订单管理：支持筛选、编辑、退费、作废和导出Excel，包含订单号、联系电话、购买金额、有效期等信息。月结算：支持多维度筛选、单个或批量结算、导出Excel，包含学员姓名、订单编号、结算费用、结算规则、结算金额等。续缴管理：支持多维度筛选、单个或批量续缴、导出Excel，包含学员姓名、班级、订单号、剩余金额、续缴状态等，可查询详细续缴记录。
③　课程订单管理：课程订单管理涵盖订单创建、共享、核销、统计及合同管理，方便教学管理和财务结算，课程订单，支持课程订单查询，包含学员姓名、订单号、购买项目等信息。支持共享订单，课程核销，支持多条件查询、统计剩余课时及金额，并可查看详细列表及导出Excel等。
④　流水账单：统计托育机构的流水，支持筛选、新增、对账、导出，主要包含收入、支出、在线缴费等流水数据。
⑤　现金流量表：显示年度现金流量，主要包含每月现金流入、流出和净现金流，可按年查询，支持导出。
八、园所管理功能
①　员工档案：员工档案管理界面，主要包含员工姓名、荣誉和简介等信息，支持搜索和编辑等操作。
②　智能硬件管理：在后台进行机构内的各种智能硬件的设置及配置功能，支持查看硬件考勤数据，包含婴幼儿、家长、托育从业人员人脸识别考勤记录，与机构的睡眠监测床垫、空气质量监测等智能化设备互联互通。
③　物资管理：全面管理资产全生命周期，主要包含物资的登记、盘点、入库、领用/退还、调拨、维修、报废及库存变动，实现资产信息化、规范化管理，资产登记，主要包含资产名称、编号、类型等信息，支持按部门或类别筛选，具备新增和导入功能，可编辑或删除记录，资产管理。资产管理页面，主要包含资产名称、规格、型号、品牌等信息列表，支持对资产变动进行相关操作记录，可按条件筛选和导出。
九、家园共育功能
①　托育日记：托育机构管理层查看托育老师照护孩子的记录。支持筛选、导出和下载图片。主要包含宝宝姓名、照护事项和时间、照片或者文字描述。
②　成长相册：老师查看所有宝宝的在园相册并支持制作成纪念册，主要包含不同相册的主题版本和纪念册制作阶段，支持文字编辑和图片上传，纪念册制作阶段以列表呈现信息，主要包含学员姓名、所在班级、相册名称、制作老师、制作时间等关键信息，支持编辑和删除。
③　成长点评：机构管理层查看老师对托育宝宝和早教学员的点评记录，课程和托育的点评，以列表的方式呈现数据，方便老师查看。支持筛选、导出、图片下载，主要包含学员姓名、课程和托育的综合评分、点评内容、点评老师等信息。
④　园所通知：老师面对家长下发的园所通知和查看政府或者协会等上级系统下发的通知，家园通知，主要包含通知标题、发布范围、未读人数、发布时间等信息，支持筛选和查看通知阅读统计数据详情，上级通知，主要包含通知标题、回执填写情况、通知时间等信息，支持查看通知详情和填写回执。
⑤　家园动态：实时同步更新老师手机端记录的幼儿在园情况。主要包含班级、动态内容、图片、发布老师、发布时间等信息；支持筛选与查询、图片下载、导出等。
⑥　交代老师：以列表的方式记录家长向老师交代孩子的注意事项、特殊情况等，老师及时接收并回应，确保沟通顺畅，共同关注孩子成长。主要包含宝宝姓名、头像、家长交代内容、交代时间、负责处理的老师等信息，支持筛选和交代事项的处理确认。
十、数据报表功能
①　销售报表：展示托育机构的销售数据，主要包含跟进人员分析、学员来源分析、销售效率评估、早教销售业绩统计、托育销售业绩统计等数据报表。跟进人员分析，支持筛选和导出，主要包含跟进人数、预约人数、到访人数、体验人数、签约人数等数据统计；学员来源分析。支持筛选和导出，主要包含学员来源、总数、跟进数、到访数、体验数、签约数等数据统计；销售效率评估，支持筛选和导出，主要包含跟进名单数、到访数、体验人数、签约人数等数据统计；销售业绩统计，支持筛选和导出，主要包含托育和早教老师月度新签约、续约、退费等业绩统计。
②　经营分析：以饼图或柱状图或折线图的形式呈现托育机构的经营数据，方便管理者更好制定经营计划。主要包含收入支出的汇总、经营核心指标、盈亏情况、学员数据分析、老师人效分析等，支持按时间范围筛选数据进行分析。
③　考勤统计报表：记录托育学员出勤情况及统计数据。包含托育考勤统计、按月统计、按日统计、托育考勤明细、托育将到期合同、从未入园等数据统计。支持筛选与导出。
④　课程考勤统计报表：记录和分析课程考勤数据，确保出勤管理透明高效。老师消课统计，支持多条件查询和导出Excel，主要包含老师姓名、排课节数、消课课时数、消课金颜等数据统计；课时汇总统计，支持查询和导出Excel，主要包含学员姓名、跟进人员、手机号、购买课时、赠送课时、剩余课时等数据统计；课程消课统计，支持多条件查询和导出Excel，显示课程消课详情及汇总信息，并支持导出Excel；老师当天消课报表，支持多条件查询和导出Excel，主要包含上课日期、课程名称、上课老师、应到人数、体验人数、请假人数、消课课时数、消课金额、出勤率等信息；即将到期合同数据统计，支持快捷筛选与查询，主要包含学员名字、合同剩余天数、合同到期时间、合同内容等信息。
十一、组织架构功能
①　组织管理：全面管理托育机构的组织架构和层级关系，支持编辑，主要包含组织名称、logo、地址、负责人、手机号码等信息。
②　部门管理：对托育部门进行管理，确保部门分工明确，支持部门的创建、编辑和删除，主要包含上下级部门和部门名称。
③　岗位管理：对岗位权限进行管理，优化托育人员配置，支持新增、编辑和删除，主要包含岗位名称、数据权限和功能权限。
④　员工管理：维护机构员工信息，支持添加、编辑、批量导入、禁用、离职继承等操作，主要包含员工手机号码、岗位功能权限、账号和员工状态等信息。
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	智慧托育平台老师端
一、工作台功能
①　消息提醒：实时接收系统通知、家长消息及重要事件提醒。支持查看和处理，主要包含家长的交代事宜、请假、园区发布的通知等消息提醒。
②　会员管理：查看和管理托育宝宝的基本信息。支持录入和编辑、调班和退班，主要包含宝宝姓名、月龄、班级、家长联系方式。
③　考勤请假：对宝宝考勤和请假进行管理，支持入园、离园、请假等操作，主要包含出勤、未出勤、请假的统计。
④　班级课表：对班级课表进行管理，发布每周的课程安排和活动计划。支持图片上传和删除，同步家长服务系统的手机端供家长查看。
⑤　宝宝食谱：对班级宝宝食谱进行管理，发布每周的饮食安排和营养搭配。支持图片上传和删除，同步家长服务系统的手机端供家长查看。
⑥　托育日记：记录宝宝在托育机构的日常表现、活动及照护信息，支持编辑、删除和批量记录，主要包含喝水、喝奶、进餐、睡觉等基础的照护信息。
⑦　成长点评：对宝宝的成长进行定期评价，提供反馈和建议，支持添加、删除和批量点评，主要包含综合评分、文字评价和图片展示。
⑧　时光月报：记录宝宝每月的成长变化和精彩瞬间，支持添加和删除，主要包含月度照护数据统计、总结的标题和内容。
⑨　健康检查：记录和管理宝宝的健康状况和健康档案，确保日常健康监控。一日三检，支持添加宝宝晨午晚检的检查记录，主要包含正常、异常和待检查的数量统计。健康档案，支持添加体检情况和上传健康档案，主要包含宝宝姓名、身高、体重、BMI、体检状态等数据。
⑩　宝宝在线：支持家长在线查看托育园监控，确保透明沟通。支持对监控开放时段和付费方式进行设置，可分享海报和公众号等方式邀请家长开通监控，主要包含摄像头状态、家长联系方式及开通状态，自动统计监控收入和观看人数。
⑪　家长交代：管理家长的交代事项，确保沟通顺畅。支持搜索和处理交代事项，主要包含待确认、待完成、已完成的数据查看和统计。
⑫　班级老师：记录和管理托育班级和托育老师的信息，确保师资配置清晰。支持查看、添加和编辑班级和老师的信息，班级信息主要包含班级容量、班级老师、会员数量等信息，老师信息主要包含老师昵称、手机号码、所在班级等内容，便于托育机构管理层进行管理和调整班级师资。
⑬　家园通知：发布和管理班级通知，确保信息及时传达。支持搜索和发布通知，自动统计未读人数以及可查看已读/未读人员的详细列表。通知主要包含通知标题、内容、图片、发布范围等信息，便于发布和跟踪通知阅读情况。
⑭　家园互动：提供家园群进行服务和智能信息监控功能，确保托育环境安全，支持设置敏感词过滤提醒以及会员服务，支持文字、图片、视频发送，主要包含查看当天和本月的敏感词及消息统计、当天群消息和本月消息统计，便于管理和优化服务体验。
⑮　园所收款：集中管理托育机构的收款信息，确保财务流程透明高效，支持设置线上收款账号和查看收款提醒，主要包含收款汇总和线上收款账号设置，便于跟踪和管理园所财务。
⑯　早教课程：老师查看机构的儿童早期教育发展启蒙教育课程进行管理，支持按日期筛选查看课表、处理考勤请假、发布课评等功能，主要包含排课课表、考勤管理、请假管理、课程点评、家长评价等内容。
⑰　电子合同：查看和管理托育机构的电子合同，确保合同流程规范。支持查看待审核和已审核合同，可对未审核合同进行审核，未审核电子合同主要包含合同单号、签约金额、提交人等信息。已审核的电子合同主要包含合同单号、金额、审核人及审核时间等内容，便于跟踪和管理合同审核流程。
⑱　营销招生：提供全面的活动管理功能，关联园所助手小程序，支持团购和分销活动的创建与管理，支持新建、编辑、预览、发布、复制及下线等操作。包含各类课程活动的团购和分销模板，便于老师制定招生活动。
⑲　数据统计：提供考勤统计和家园服务统计功能，确保家长参与和满意度。支持查看家长登录和激活统计，帮助提升家园服务质量。主要包含家长登录和激活数据，便于跟踪和管理家长互动，增强品牌影响力。
⑳　今日考勤：实时监控和展示今日考勤情况，确保出勤管理高效。支持查看全园和各托育班级的当天出勤数据以及月度出勤数据，查看师生比数据，主要包含已出勤、请假、未出勤人数等信息，便于跟踪和管理学生出勤状况。
21　智慧家园：提供多款智能硬件设备连接托育机构系统实现数据的采集，确保孩子安全与健康。包含安全照护、安全接送、安全监控、健康环境、健康睡眠、成长纪念册和成长测评等内容，支持对硬件进行设置和管理。
22　接送安全：支持人脸识别记录的查看和管理，确保入园和离园流程高效安全。支持老师上传宝宝人脸照片和家长人脸照片，主要包含宝宝入园和离园的识别记录。
23　监控安全：支持监控摄像头进行管理，确保家长可在线观看监控。主要包含NVR、摄像头的管理，抓拍和视频封面的设置，支持监控摄像头的添加和解绑。
24　环境安全：通过空气监测设备实时监测，确保托育环境健康。支持设备和班级或公共区域进行绑定和解绑，主要包含PM2.5、甲醛、TVOC、湿度、温度等指标，数据同步显示在数据大屏、班牌、托育机构系统和家长服务系统上。
25　成长观测：支持宝宝的成长测评和观测，帮助了解孩子的发展状况。支持手机测评和家长扫码测评，主要包含宝宝姓名、入园天数、测评记录等信息。
二、动态功能
①　班级动态：托育老师发布自己带领班级的动态，支持文字描述、上传图片和视频，照片一次支持20张以上，系统会根据照片中对应孩子的脸部识别把照片推送给对应的家长，让家长优先查看到自己宝宝的照片。
②　全园动态：老师可通过全园动态对其他班级发布的动态进行了解以及学习，方便老师之间互相学习。
③　AI相册：每个宝宝有自己的相册集，系统会把孩子相关的照片对应识别归类，支持上传宝宝人脸。
三、儿童成长功能
①　成长记录：记录儿童在托育机构内的日常活动、饮食、睡眠、健康状况等，主要包含活动内容、饮食详情、睡眠时间、健康监测数据，家长可记录儿童在家的情况，老师可查看并与在园记录结合，全面了解儿童状态，主要包含家庭活动、饮食、睡眠、健康状况、家长反馈。
②　成长手册：记录儿童成长过程中的重要里程碑和发展情况，生成成长报告。主要包含身高体重变化、能力发展评估、照片、视频、老师评语。
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	智慧托育平台家长端
一、家园共育功能
①　家园通知：家庭中的每位成员可动态实时地在微信消息通知上接收机构发出的家园通知，家长通过查阅和回复实现家园互动交流，支持上传多张图片与短视频格式进行回复。
▲②　宝宝日记：家庭中的每位成员可动态实时在微信小程序上接收宝宝每天在园日记明细，支持以主题海报、背景音乐等多媒体交互方式展示和亲友分享，包含今日小结报告、今日生活、今日营养等明细数据，提升家园连接力。（提供相关截图证明材料）
③　宝宝表现：家庭中的每位成员可动态实时在微信小程序上接收托育机构每周发送的周报信息，支持综合点评，包含五大能力、本周照护、本周成长趋势分析（如喝水、洗手、睡觉等）、本周小结等明细数据，提升家园信任力。
④　时光月报：家庭中的每位成员可动态实时在微信小程序上以月为单位接收托育机构的月度总结报告，支持托育照护日记统计，包含喝水、换衣、进餐、睡觉、洗手、老师月度总结等明细数据，提升家园服务力。
▲⑤　成长相册：家长通过微信小程序实现宝宝相册上传、存储、管理、分享等，支持时光轴记录显示和AI童脸识别相片自动分类、高清大图轮播查看和下载，包含托育机构上传的所有图片和家长上传的所有图片汇总，记录宝宝每个成长瞬间。（提供相关截图证明材料）
⑥　早教课程：家长通过微信小程序查看机构提供的儿童早期教育发展启蒙教育课程，支持在线查看课表、在线约课、考勤请假、课评等功能，包含总课时、剩余课时、已上课时明细、合同有效期、剩余天数、课时变化记录等明细数据。
⑦　宝宝在线：家长通过微信小程序动态实时在线观看宝宝在园直播信息，解决家长安心放心送托问题和家园品质提升，支持机构对每个摄像头设定不同开放时段和开放不同家长等功能，包含家长观看时长、观看频次等明细数据。
▲⑧　宝宝食谱：家长通过微信小程序上查看宝宝在园的每周图文食谱信息，提升家园服务质量，支持托育机构端上传图文食谱和关联代量食谱等多种方式展示，包含以不同时间查看每天、每周内的早餐、早点、午餐、午点等明细数据。（提供相关截图证明材料）
⑨　一周日程：家长通过微信小程序上查看宝宝在园的一周日程明细，方便家长为宝宝做好提前安排，支持图文展示等功能，包含安全入园离园、活动、课程等明细数据。
⑩　一日三检：家长通过微信小程序上查看一日三检、多检明细，支持按时间搜索查看不同周期时段等功能，包含晨检、午检、晚检等明细数据。
⑪　考勤请假：家长通过微信小程序实现在线方便快捷的打卡考勤和请假，可以月度搜索查看出勤天数、缺勤天数、请假天数等，支持上传监护人人脸和宝宝童脸照片实现园所安全接送时无感人脸考勤，请假凭证上传等功能，包含请假时间、请假类型、请假事由等明细数据。
⑫　交代老师：家长通过微信小程序添加和管理交代事宜，老师第一时间收到通知进行处理，支持按月份查询历史交代事宜，发起新交代事宜等功能，包含交代类型（如计时托、吃药、穿衣、喝水、情绪等）、交代内容、多图片上传等明细数据。
⑬　宝宝体检：家长通过微信小程序在线查阅宝宝在园的体检记录信息，支持显示身高、体重、头围、成长BMI波段图形趋势等功能，包含历史体检记录查询等明细数据。
▲⑭　家园群：家长通过微信小程序实现微信家园群沟通，提升家园服务力，支持敏感词过滤、家庭群、班级群等功能，包含已阅未阅、撤销、图文发送、自动AI分类等明细数据。（提供相关截图证明材料）
⑮　在线缴费：家长通过微信小程序在线完成园区保育费等安全缴费支付，提升家园服务效率，支持各类在线支付方式，家长支付资金自动存至托育机构对公账户等功能，包含按合同缴费和续交费、查看缴费账单等明细数据。
⑯　电子二维码：家长通过微信小程序上生成的动态电子二维码，根据家庭成员每人的身份信息生成一个唯一的动态电子二维码，方便安全接送时扫码入园离园。
⑰　宝宝动态：家长通过微信小程序动态实时查看宝宝在园的每次照护记录，支持以卡片形式按时间轴先后次序显示等功能，包含安全入园、晨检、早餐、活动、喝水、午睡等精细的照护明细数据。
⑱　班级动态：家长通过微信小程序动态实时查看宝宝所在班级动态，支持以微信朋友圈的卡片形式友好呈现，快捷添加评论和添加到成长记录等功能，包含大图查看、下载保存到手机、自动分类到AI相册等。
⑲　成长记录：家长通过微信小程序实现宝宝在园和在家的成长时光记录，留存宝宝美好童年记忆，支持在线发布图文成长记录、短视频成长记录等功能，包含多图上传、多视频上传、成长大事记标签记录、成长值动态、分类记录童成长点滴等。
⑳　大事记：家长通过微信小程序记录宝宝成长过程中进行的里程碑标签显示（如第一次说话、第一次行走、第一次自己吃饭等），支持以微信朋友圈的卡片形式按时间轴显示。
▲成长观测：家长通过微信小程序查看宝宝成长观测报告，了解和观测孩子成长，支持在园观测和家长自测、成长报告查看和下载等功能，包含0-3岁的精细动作、认知能力、语言能力、社交能力、粗大运动等明细数据。（提供相关截图证明材料）
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	智能人脸识别测温刷卡一体柱机
	1.屏幕尺寸：≥114*184MM
2.屏幕分辨率：≥1280*800
3.摄像头：双200万高清摄像头，分辨率≥1920*1080
4.容量：本地人脸信息容量：≥20000张，通行记录容量≥50000条
5.离线识别：支持
6.网络：同时支持WIFI和RJ45
7.活体检测：支持红外活体检测
8.立柱规格：具备四个刹车功能万向轮
9.工作模式：需同时支持使用内置电池和接220v电源
▲10.人脸识别算法：内置的幼儿人脸识别算法具备相应软件著作权（提供软件著作权证明）
	台
	1

	344
	
	电子班牌
	1.屏幕尺寸：21.5寸
2.分辨率：1920*1080
3.屏幕长款比例：16:9
4.G+G电容式：10点触摸
5.单点触摸寿命：5000万次
6.触摸响应时间：8ms
7.cpu：PK3568
8.内存：2G
9.存储：16G
10.系统：安卓11-14
11.网络：以太网、WIFI
12.外接口：HDMI/USB/LAN/音频
13.功耗：36W
14.额定电压和频率：220V~50HZ
15.工作温度：-10℃~60℃
16.工作湿度：10%-80%
17.物理电源开关：有
功能参数
智能提醒：呈现班级请假学员申请、家长交代事宜和本周生日学员。
托育日记：呈现班级出勤和晨检情况，查看每个学员在园日记
宝宝食谱：呈现班级当周食谱
一周日常：呈现班级当周的保育计划安排
园所老师：呈现托育从业人员列表和详情
习惯养成：对孩子吃饭，睡觉，大便，小便等进行记录，培养孩子好习惯形成
	台
	10

	345
	
	智慧托育日记
	1.定位器尺寸：82mm*158mm*12mm
2.电池组：5800mA，感应距离：15~30mm
3.使用方法：手持、非接触式感应
4.声音：蜂鸣器和信号灯提示，
▲5.记忆：断网存储800组照护数据，支持断点续传（提供检验报告）
6.组网方式：wifi 频段：2.4G
7.待机时长：10~15天
功能参数
可以单独对一个孩子进行吃饭、喝水、喝奶、大便、小便、换衣、睡觉、洗手、进餐等在园活动进行记录，也可以批量对整个班级孩子进行吃饭、喝水、喝奶、大便、小便、换衣、睡觉、洗手、进餐等在园活动进行记录。
	套
	10

	346
	
	路由器
	1.天线：外置天线
2.LAN口类型：电口
3.WAN口类型：电口
4.WAN接入口：千兆网口
5.频段：双频（5GHz；2.4GHz）
6.产品重量：0.5kg
7.产品尺寸：288*288*55mm
	台
	10

	347
	
	空气检测仪
	1.工作温度：-20~50℃
2.工作湿度：0~95%RH（非凝露）
3.存储温度：-40~70℃
4.电源输入：DC 12~24V
5.电流消耗：均值：350mA；峰值：600mA
6.通讯方式：WIFI或RJ45
7.监测内容：支持甲醛、TV0C、PM2.5、温湿度检测、负氧离子
8.设备具有校准报告
	台
	10

	348
	
	超声波儿童秤
	1.测量模式：超声波测量，
2.测量范围：身高20cm-160cm；体重2.0-500Kg，测量精度：身高±0.5cm\分度值0.1cm
体重±0.1Kg\分度值0.1Kg
3.电源电压：AC160V-250V，50Hz，消耗功率：14W，
4.整机高度：200cm
	台
	1

	349
	
	智能儿童手环
	1.配带：硅胶卡口，无金融物，长短可调节
2.含IC复旦芯片 智能儿童手环 1.配带：硅胶卡口，无金融物，长短可调节。2.含IC复旦芯片
	个
	150

	350
	
	成长测评箱
	具备以下测查量表的能力：
1.精细动作：使用手指的能力
2.认知能力：儿童对其周围自然环境和社会需要作出反应和适应的能力
3.语言发展：理解语言和语言的表达能力
4.社交技能：对周围人们的交往能力和生活处理能力
5.肢体运动：身体大运动的姿势、头的平衡以及坐、爬、立、走、跑、跳的能力
6.量表展示：智力年龄（mental age,MA）和发育商（development quotient;DQ）
	套
	1

	351
	
	上门安装费
	上门安装培训售后服务
	批
	1

	352
	
	成品床
	材质：框架为儿童环保实木多层板贴木皮+环保、抗污、耐划伤皮革软包；2000长*1800宽
	张
	50

	353
	
	
	材质：框架为儿童环保实木多层板贴木皮+环保、抗污、耐划伤皮革软包；2000长*1500宽
	张
	2

	354
	
	地毯
	尺寸：0.4m*1.2m
防滑等级：A级；
材质：仿羊绒；形状：矩形；
适用场景：卧室；
	张
	52

	355
	
	床垫
	床垫软硬度：适中；乳胶含量：90%；面料功能：透气；床垫厚度：220mm；功能：抑菌；乳胶厚度：20mm材质
主要材质：弹簧，乳胶；床垫长度：1800*2000mm
海绵/记忆棉厚度：32mm
主材质：乳胶；弹簧类型：独立袋装弹簧；乳胶220mm厚度结合独立袋装弹簧与90%高含量乳胶层床垫
	个
	50

	356
	
	
	床垫软硬度：适中；乳胶含量：90%；面料功能：透气；床垫厚度：220mm；功能：抑菌；乳胶厚度：20mm材质
主要材质：弹簧，乳胶；床垫长度：1500*2000mm
海绵/记忆棉厚度：32mm
主材质：乳胶；弹簧类型：独立袋装弹簧；乳胶220mm厚度结合独立袋装弹簧与90%高含量乳胶层床垫
	个
	2

	357
	
	床笠
	透气性能：高；面料：棉；
防水性能：防泼水；
适用床垫厚度：25厘米
功能：防水
适用床型：1800*2000mm
	个
	50

	358
	
	
	透气性能：高；面料：棉；
防水性能：防泼水；
适用床垫厚度：25厘米
功能：防水
适用床型：1500*2000mm
	个
	2

	359
	
	床头柜
	材质：框架为儿童环保实木多层板贴木皮+环保、抗污、耐划伤皮革软包；500长*500宽*500高
	个
	57

	360
	
	儿童床床垫
	规格：320*650*40mm
抗菌床垫
	个
	52

	361
	
	哺乳沙发
	沙发结构：板木框架结构；
外观：优质耐磨、抗油污皮革，高密度海绵；
尺寸：0.78m*0.85m
	个
	59

	362
	
	沙发
	沙发结构：板木框架结构；
外观：优质耐磨、抗油污皮革，高密度海绵；
尺寸：0.89m*1.92m，
	个
	3

	363
	
	
	沙发结构：板木框架结构；
外观：优质耐磨、抗油污皮革，高密度海绵；
尺寸：2.2m*0.74m；
	个
	1

	364
	
	
	沙发结构：板木框架结构；
外观：优质耐磨、抗油污皮革，高密度海绵；
尺寸：0.915m*0.73m；
	个
	1

	365
	
	
	沙发结构：板木框架结构；
外观：优质耐磨、抗油污皮革，高密度海绵；
尺寸：1.9m*0.9m
	个
	1

	366
	
	
	沙发结构：板木框架结构；
外观：优质耐磨、抗油污皮革，高密度海绵；
尺寸：2.0m*0.9m
	个
	1

	367
	
	
	沙发结构：板木框架结构；
外观：优质耐磨、抗油污皮革，高密度海绵；沙发1.8m*0.69m，茶几直径0.6m
	个
	37

	368
	
	
	沙发结构：板木框架结构；
外观：优质耐磨、抗油污皮革，高密度海绵；
尺寸：L型3.75m
	个
	1

	369
	
	
	沙发结构：板木框架结构；
外观：优质耐磨、抗油污皮革，高密度海绵；
尺寸：1.9m*0.9m
	个
	9

	370
	
	
	沙发结构：板木框架结构；
外观：优质耐磨、抗油污皮革，高密度海绵；
尺寸：1.5m*0.9m；
	个
	2

	371
	
	
	沙发结构：板木框架结构；
外观：优质耐磨、抗油污皮革，高密度海绵；
尺寸：3m*宽0.9m；
	个
	3

	372
	
	
	沙发结构：板木框架结构；
外观：优质耐磨、抗油污皮革，高密度海绵；
尺寸：0.87m*0.78m；
	个
	2

	373
	
	
	沙发结构：板木框架结构；
外观：优质耐磨、抗油污皮革，高密度海绵；
尺寸：2.1m*0.9m；
	个
	2

	374
	
	茶几
	材质：桌面、桌腿儿童环保实木多层板贴木皮；
油漆：水性木器漆；
尺寸：1.92m*0.89m
	张
	1

	375
	
	
	材质：桌面、桌腿儿童环保实木多层板贴木皮；
油漆：水性木器漆；
尺寸：直径0.8m
	张
	1

	376
	
	
	材质：桌面、桌腿儿童环保实木多层板贴木皮；
油漆：水性木器漆；
尺寸：直径0.6m
	张
	51

	377
	
	
	材质：桌面、桌腿儿童环保实木多层板贴木皮；
油漆：水性木器漆；
尺寸：直径0.58m
	个
	1

	378
	
	
	材质：桌面、桌腿儿童环保实木多层板贴木皮；
油漆：水性木器漆；
尺寸：直径0.9m
	个
	1

	379
	
	
	材质：桌面、桌腿儿童环保实木多层板贴木皮；
油漆：水性木器漆；
尺寸：直径1.1m
	个
	1

	380
	
	
	材质：桌面、桌腿儿童环保实木多层板贴木皮；
油漆：水性木器漆；
尺寸：1m*0.6m
	个
	2

	381
	
	杯子、托盘、零食筐
	电梯厅临近的休闲区
	套
	3

	382
	
	备餐柜
	食品级高端全桦板，净味/防水/HENF级免漆板，含石材台面
尺寸：2.085长*0.6深*0.9高
	个
	1

	383
	
	壁挂管线机
	置热水能力：20L/h
使用水压：0.1-0.4Mpa
尺寸：小于450*280*160mm
实现真正100度
2100W厚膜即热，精准控温
多档定温定量；0硅胶管；高温冲洗杀菌
	个
	2

	384
	
	儿童指甲剪
	适用年龄：10个月-35个月
1mm薄刀头
	套
	10

	385
	
	储物柜
	柜体材质食品级高端全桦板，净味/防水/HENF级免漆板    尺寸：3.15m*0.6m*2.6m
	个
	10

	386
	
	多功能桌
	材质：桌面儿童环保实木多层板贴木皮，双包工艺制作，桌面厚度40mm；
油漆：水性木器漆,不含桌面台布；
尺寸：1900长*1200宽
	张
	1

	387
	
	背景墙
	根据现场确定
	套
	1

	388
	
	柜子
	成品柜
	个
	2

	389
	
	
	食品级高端全桦板，净味/防水/HENF级免漆板，不含LED灯带，不含石材
尺寸：1130长*600深*2600高
	个
	3

	390
	
	脚踩垃圾桶
	白色手按脚踩双开盖子
	个
	130

	391
	
	绿植
	根据现场确定
	套
	

	392
	
	游泳池（插电）
	内径：90*75*75cm
颜色：月光白
容量：0.4平方
亚克力池体+钢架+双面透明玻璃+灯光气泡+手轮
排水+瀑布出水+手轮排水
	套
	2

	393
	
	洗澡池
	尺寸：83*48*23
材质：硅胶
一体缸池体+钢架+彩虹花酒+冷热水管+加调节阀
	套
	5

	394
	
	脏衣编筐篓
	手工，复古元素
	个
	50

	395
	
	门口间距置物架
	主体材质：楠竹，隔板形状:一字形；功能：带移动滚轮；
风格；中古风
	个
	50

	396
	
	装饰壁画
	根据现场确定
	个
	50

	397
	
	哺乳枕
	棉含量：100% 
面料：纯棉表层 
材质：纯棉 抗菌处理：抗菌处理 安全类别：A类
材质成分：棉100%
荧光剂检测：符合国标
	个
	60

	398
	
	儿童包单
	面料：棉布 
安全等级：A级
	个
	100

	399
	
	儿童浴巾
	面料：纱布 
安全等级：A级
适用年龄：0-3岁
	个
	100

	400
	
	哺乳服
	面料：棉氨 
柔软指数：超软 
适用季节：四季通用 
开口方式：交叉式
版型：宽松 
安全等级：A类
	个
	100

	401
	
	浴巾、毛巾
	棉含量：100% 
面料：纯棉表层 
材质：纯棉 
抗菌处理：抗菌处理 
安全类别：A类
材质成分：棉100%
荧光剂检测：符合国标
	套
	120

	402
	
	日式坐垫
	材质：亚麻
填充材质：EPE
风格：日式
基础形状：圆形
	个
	7

	403
	
	日式榻榻米垫子
	榻榻米芯材质：木
席面材质：蔺草面
编织手法：平纹
	条
	10

	404
	
	落地台灯
	显色指数：90~100
风格类型：现代简约
色温范围:3000-6500K
光源类型：led灯
开关类型:按钮式
	台
	50

	405
	
	浴室防滑垫
	尺寸：小号长61cm宽43cm厚0.5cm，
清洗方式：可手洗 
材质：PVC
风格：简约 
形状：矩形
	个
	50

	406
	
	乳胶枕头
	支撑类型：适中
乳胶含量抽检93%以上
枕头面料：纯棉形状
填充物类型：乳胶
枕头类型：护颈枕
乳胶厚度5cm
	个
	104

	407
	
	床单四件套
	纯白色100%棉可接受高温
漂白消毒
功能：吸湿排汗
适用床型：180x200cm床
	套
	114

	408
	
	电子温湿度
	材质：ABS
	个
	57

	409
	
	排插
	形态设计：立方体
3C证号：2020010201325529
额定电压：220V
额定电流：10A
插座类型:国标
	个
	60

	410
	
	粘捕式灭蚊灯
	尺寸：≥450*210*195mm；
灯管：2*8w荧光灯灯管，灯光波长在365nm；
覆盖面积≥40㎡；
外壳ABS防阻燃材料；
灯具内部设有托盘，可放置粘捕纸，且通过粘捕纸粘黏蚊蝇。
	个
	10

	411
	
	六门雪柜
	1.制冷方式∶ 风冷型；
2.整机材质：优质不锈钢制作；外箱用料为≥0.7mm,内箱用料为≥0.5mm;
3.核心部件：采用双品牌压缩机组，双温双控，数字显示温控器，触控可调节面板；
4.整机用料：箱体整体式发泡；采用≥70mm厚高密度保温层；门体保温厚度为≥50mm，发泡剂为优质环保剂；
5.产品特点：隐藏式内嵌把手,带门体＜90度自动回关门构件设计；
6.产品工艺：前置散热孔，延长整机使用寿命。一体式可整体抽出式机组，方便后期维养；                
7.储藏容积：冷藏≥460L+冷冻≥460L,
8.储藏温度：冷藏：0℃~+10℃，冷冻：-10℃~-18℃；
	个
	1

	412
	
	平台雪柜
	1.制冷方式∶ 风冷型；
2.整机材质：优质不锈钢制作；外箱采用≥0.7mm,内箱采用≥0.5mm，台面采用≥1.0mm
3.核心部件：采用品牌双压缩机组，双温双控，数字显示温控器，触控可调节面板；
4.整机用料：箱体整体式发泡；采用≥70mm厚高密度保温层；门体保温厚度为≥50mm，发泡剂为优质环保剂；
5.产品特点：隐藏式内嵌把手,带门体＜90度自动回关门构件设计；                 
6.储藏容积：≥460L
7.储藏温度：冷藏：0℃~+10℃
	个
	1

	413
	
	四门雪柜
	1.制冷方式∶ 风冷型；
2.整机材质：优质不锈钢制作；外箱用料为≥0.7mm,内箱用料为≥0.5mm;
3.核心部件：采用双品牌压缩机组，双温双控，数字显示温控器，触控可调节面板；
4.整机用料：箱体整体式发泡；采用≥70mm厚高密度保温层；门体保温厚度为≥50mm，发泡剂为优质环保剂；
5.产品特点：隐藏式内嵌把手,带门体＜90度自动回关门构件设计；                
6.储藏容积：冷藏≥460L+冷冻≥460L,
7.储藏温度：冷藏：0℃~+10℃，冷冻：-10℃~-18℃；
	个
	1

	414
	
	搅拌机
	适用于各种馅料、蛋液、蛋糕浆、鲜奶油和面团搅拌，可彻底混合所有原料，达到均匀理想的效果；
料桶容积：30L；
搅拌速度：≥104/107/365 rpm；
外形尺寸：≥546*512*852mm；
	台
	1

	415
	
	开水器
	每小时出水量（L/H）:60
	台
	5

	416
	
	提拉式洗碗机
	洗涤筐尺寸：500×500×100 mm
最大洗涤高度：400 mm         
最大洗涤量：60筐   
耗水量：3L/筐             
洗涤温度：55-60℃
漂洗温度：82℃
进水压力：0.25-0.5Mpa 
工作台高度850mm
电源要求：380V/50Hz/3N
	台
	2

	417
	
	发酵箱
	1.柜身采用1.0mm厚优质304不锈钢，可拆卸1.0mm厚全304不锈钢层架
2.自动调节操作面板，24小时循环程序
3.电加热，箱内温度、湿度均匀
	台
	1

	418
	
	切片机
	刀片直径:300mm，切片厚度:0-12mm，切片速度:37次/分钟
操作模式:自动或手动；
尺寸cm:64*60*75
	台
	1

	419
	
	双头矮汤炉
	炉身采用304不锈钢一次折弯成型面板，面板1.5mm，侧背板1.2mm，防水等级IPX6；尺寸mm：1200*700*500+450
	台
	1

	420
	
	平板炉
	材质：整机采用304≥1.2mm不锈钢板材；
变频动态定温；
尺寸mm：1200*800*800+50
	台
	1

	421
	
	四头煲仔炉
	材质：整机采用304≥1.2mm不锈钢板材；尺寸mm：800*800*800+50
	台
	1

	422
	
	单头单温灶
	材质：不锈钢，与食品接触的材料均符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》相关要求；背板配备（DN15mm）摇摆净水龙头一个，原水龙头一个；尺寸mm：1150*1000*800+400
	台
	1

	423
	
	大锅灶
	材质：不锈钢，与食品接触的材料均符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》相关要求；背板配备（DN15mm）摇摆净水龙头一个，原水龙头一个；尺寸mm：1000*1000*800+400
	台
	1

	424
	
	挂墙板
	1.层板选用304不锈钢砂纹板焊接制作，双层板设计，层台面厚≥1.2mm，
2.层板内衬不锈钢加强筋厚度≥1.2mm；机制成型长通加强筋，强度高不伤手；
3.层板侧置支撑板及挂墙不锈钢面板采用304≥1.5mm厚不锈钢砂纹板面板机制冲孔；
4.层板面后背设计机制成型≥2cm高不锈钢挡板。
尺寸mm：2450*300*250
	个
	1

	425
	
	
	1.层板选用304不锈钢砂纹板焊接制作，双层板设计，层台面厚≥1.2mm，
2.层板内衬不锈钢加强筋厚度≥1.2mm；机制成型长通加强筋，强度高不伤手；
3.层板侧置支撑板及挂墙不锈钢面板采用304≥1.5mm厚不锈钢砂纹板面板机制冲孔；
4.层板面后背设计机制成型≥2cm高不锈钢挡板。
尺寸mm：2000*300*250
	个
	1

	426
	
	杀菌灯
	尺寸：≥1050*96*53mm
灯管：30w紫外线杀菌灯管，灯光波长250-260nm；                                  
紫外线辐照强度≥107 μW/cm2
	个
	6

	427
	
	食品保温柜
	整机采用优质不锈钢板材焊接制作，厚度≥1.0mm，符合食品接触安全相关要求；   
温度调节范围：30°C~85°C
容量：≥500L
配备11个网架，网架称重≥50kg
底部采用4个静音防滑耐磨聚氨酯PU车轮
	台
	8

	428
	
	木面案
	台面采用优质≥8cm加厚柳木；
木面案四周采用304≥1.2mm不锈钢板焊接包边；
尺寸mm：1500*700*800+120
	个
	1

	429
	
	面粉车
	技术参数：采用优质304不锈钢板材制作；                
箱体：SUS304，δ=1.2mm；                                                                       盖板：SUS304，δ=1.2mm；                                                                配置：4″防耐磨脚轮（万向）；尺寸mm：500*600*500
	台
	1

	430
	
	双星斩切台
	材质304≥1.2mm不锈钢；
水池柜体门采用双对开清磁掩门，拉手采用内凹式机制成型防划伤设计；
水池落水口配备带过滤网；
整体水池连接方式均为焊接；
水池下水管配备长度≥1000mm钢丝软管连接下水口；
尺寸mm:2300*700*800+120
	个
	1

	431
	
	单星盆台
	材质304≥1.2mm不锈钢，水槽深度≥250mm；
水池柜体门采用双对开清磁掩门，拉手采用内凹式机制成型防划伤设计；
水池落水口配备带过滤网；
整体水池连接方式均为焊接；
水池下水管配备长度≥1000mm钢丝软管连接下水口；
尺寸mm:1750*700*800+120
	个
	1

	432
	
	
	材质304≥1.2mm不锈钢，水槽深度≥250mm；
水池柜体门采用双对开清磁掩门，拉手采用内凹式机制成型防划伤设计；
水池落水口配备带过滤网；
整体水池连接方式均为焊接；
水池下水管配备长度≥1000mm钢丝软管连接下水口；
尺寸mm:600*600*800+120
	个
	1

	433
	
	
	材质304≥1.2mm不锈钢，水槽深度≥250mm；
水池柜体门采用双对开清磁掩门，拉手采用内凹式机制成型防划伤设计；
水池落水口配备带过滤网；
整体水池连接方式均为焊接；
水池下水管配备长度≥1000mm钢丝软管连接下水口；
尺寸cm:1400*600*800+120
	个
	1

	434
	
	
	材质304≥1.2mm不锈钢，水槽深度≥250mm；
水池柜体门采用双对开清磁掩门，拉手采用内凹式机制成型防划伤设计；
水池落水口配备带过滤网；
整体水池连接方式均为焊接；
水池下水管配备长度≥1000mm钢丝软管连接下水口；
尺寸mm:1500*600*800+120
	个
	2

	435
	
	
	材质304≥1.2mm不锈钢，水槽深度≥250mm；
水池柜体门采用双对开清磁掩门，拉手采用内凹式机制成型防划伤设计；
水池落水口配备带过滤网；
整体水池连接方式均为焊接；
水池下水管配备长度≥1000mm钢丝软管连接下水口；
尺寸mm:600*700*800+120
	个
	1

	436
	
	
	材质304≥1.2mm不锈钢，水槽深度≥250mm；
水池柜体门采用双对开清磁掩门，拉手采用内凹式机制成型防划伤设计；
水池落水口配备带过滤网；
整体水池连接方式均为焊接；
水池下水管配备长度≥1000mm钢丝软管连接下水口；
尺寸mm:600*600*800+120
	个
	1

	437
	
	单星冲洗台
	材质304≥1.2mm不锈钢，水槽深度≥250mm；
水池柜体门采用双对开清磁掩门，拉手采用内凹式机制成型防划伤设计；
水池落水口配备带过滤网；
整体水池连接方式均为焊接；
水池下水管配备长度≥1000mm钢丝软管连接下水口；
尺寸mm:1350*700*800+120
	个
	1

	438
	
	
	材质304≥1.2mm不锈钢，水槽深度≥250mm；
水池柜体门采用双对开清磁掩门，拉手采用内凹式机制成型防划伤设计；
水池落水口配备带过滤网；
整体水池连接方式均为焊接；
水池下水管配备长度≥1000mm钢丝软管连接下水口；
尺寸mm:1250*650*800+120
	个
	1

	439
	
	双星盆台
	材质304≥1.2mm不锈钢，水槽深度≥250mm；
水池柜体门采用双对开清磁掩门，拉手采用内凹式机制成型防划伤设计；
水池落水口配备带过滤网；
整体水池连接方式均为焊接；
水池下水管配备长度≥1000mm钢丝软管连接下水口；
尺寸mm:1200*600*800+50
	个
	1

	440
	
	单趟门台
	工作柜面板采用304≥1.2mm厚不锈钢；
其他采用304≥1.0mm厚不锈钢；
柜体拉门设计内凹防划手工艺，两侧边框设置防撞降噪橡胶垫；
整体柜体连接方式均为焊接，严禁螺丝及铆钉等固定方式连接；
尺寸mm:1350*600*800+120
	个
	2

	441
	
	
	工作柜面板采用304≥1.2mm厚不锈钢；
其他采用304≥1.0mm厚不锈钢；
柜体拉门设计内凹防划手工艺，两侧边框设置防撞降噪橡胶垫；
整体柜体连接方式均为焊接，严禁螺丝及铆钉等固定方式连接；
尺寸mm:1400*600*800+120
	个
	1

	442
	
	
	工作柜面板采用304≥1.2mm厚不锈钢；
其他采用304≥1.0mm厚不锈钢；
柜体拉门设计内凹防划手工艺，两侧边框设置防撞降噪橡胶垫；
整体柜体连接方式均为焊接，严禁螺丝及铆钉等固定方式连接；
尺寸mm:1500*600*800+120
	个
	2

	443
	
	双趟门台
	工作柜面板采用304≥1.2mm厚不锈钢；
其他采用304≥1.0mm厚不锈钢；
柜体拉门设计内凹防划手工艺，两侧边框设置防撞降噪橡胶垫；
整体柜体连接方式均为焊接，严禁螺丝及铆钉等固定方式连接；
尺寸mm:1800*700*800
	个
	2

	444
	
	拼台
	工作柜面板采用304≥1.2mm厚不锈钢；
其他采用304≥1.0mm厚不锈钢；
整体柜体连接方式均为焊接，严禁螺丝及铆钉等固定方式连接；
尺寸mm:350*1000*800+400
	个
	1

	445
	
	
	工作柜面板采用304≥1.2mm厚不锈钢；
其他采用304≥1.0mm厚不锈钢；
整体柜体连接方式均为焊接，严禁螺丝及铆钉等固定方式连接；
尺寸mm:400*800*800+50
	个
	3

	446
	
	冲洗花洒
	1,台出式单孔双温、铜螺杆阀芯-字手柄2,开单孔32mnm安装3,不锈钢软管配大流量喷阀、耐热手柄4,纯黄铜底座5,附带摇摆龙头
	个
	2

	447
	
	收残台
	内置隐藏式垃圾桶，台面均分设置收餐投料口；材质：SUS304-2B不锈钢板；
尺寸mm：1000*700*800+120
	个
	1

	448
	
	层板台
	工作台面板采用304≥1.2mm厚不锈钢砂纹板焊接制作;
作台上面板及下层板下垫厚度≥10mm细密胺压缩环保板；
工作台底板选用304≥1.0mm厚不锈钢砂纹
整体工作台连接方式均为焊接，严禁采用对插或螺丝及铆钉等固定方式连接；
尺寸mm：1300*500*800+120
	个
	1

	449
	
	
	工作台面板采用304≥1.2mm厚不锈钢砂纹板焊接制作;
作台上面板及下层板下垫厚度≥10mm细密胺压缩环保板；
工作台底板选用304≥1.0mm厚不锈钢砂纹
整体工作台连接方式均为焊接，严禁采用对插或螺丝及铆钉等固定方式连接；
尺寸mm：1100*500*800+120
	个
	1

	450
	
	
	工作台面板采用304≥1.2mm厚不锈钢砂纹板焊接制作;
作台上面板及下层板下垫厚度≥10mm细密胺压缩环保板；
工作台底板选用304≥1.0mm厚不锈钢砂纹
整体工作台连接方式均为焊接，严禁采用对插或螺丝及铆钉等固定方式连接；
尺寸mm：1250*500*800+120
	个
	2

	451
	
	
	工作台面板采用304≥1.2mm厚不锈钢砂纹板焊接制作;
作台上面板及下层板下垫厚度≥10mm细密胺压缩环保板；
工作台底板选用304≥1.0mm厚不锈钢砂纹
整体工作台连接方式均为焊接，严禁采用对插或螺丝及铆钉等固定方式连接；
尺寸mm：1000*650*800+120
	个
	1

	452
	
	龙门吊架
	选用304不锈钢砂纹板焊接制作，双层板设计，层台面厚≥1.2mm，
吊架立柱采用304φ38≥1.2mm不锈钢管焊接制作固定；立柱顶部设置φ38盖板；
层板内衬不锈钢加强筋厚度≥1.2mm；机制成型长通加强筋，强度高不伤手；
架板底设置4-6个均分照明灯装饰，侧置设计预留10A五孔（玫瑰金/香槟金）插座；
吊架四角采用优质塑料制品防撞护角处理；尺寸mm：3600*300*H
	台
	1

	453
	
	床
	床架：加厚方管喷塑钢架；棉麻布面；35D-40D高密度回弹海绵；配件枕垫、头托、胸洞；尺寸宽80厘米长2米；
	张
	4

	454
	
	凳
	座面直径300-340mm、圆形，海绵厚度40-60mm；液压升降，高度420-540mm；五星脚底盘，镀铬钢，可360°旋转；
	个
	10

	455
	
	床品
	面料云柔缎面，聚酯纤维混纺；床罩，枕套，被子；尺寸宽80厘米长2米；
	套
	10

	456
	
	泡脚桶
	橡胶材质；高40厘米，直径35厘米，圆形；盆底按摩突起；
	个
	10

	457
	
	毛巾架
	不锈钢材质；打开长2米，折叠1米；最大载重80斤
	个
	2

	458
	
	煮水桶
	不锈钢材质；圆形直径45厘米，高59厘米，80L水量；
	个
	1

	459
	
	茶吧机
	双出水口，免开壶盖；配备不锈钢水壶和玻璃水壶各1个；
	台
	1

	460
	
	前台桌
	米白色；7层油漆工艺；尺寸，外高100，内高80，桌面宽60CM，长1.6米
	台
	1

	461
	
	沙发
	3人位沙发，弧形；防水科技布，颜色白加浅橘；长1.9米，高67厘米，坐身83厘米
	个
	1

	462
	
	茶几
	圆形直径60CM，高45CM；面板岩石面板，底座高密度木材
	个
	1

	463
	
	茶桌椅
	加厚实木台面；碳素刚储物柜桶，乌金石茶盘；配5把广岛椅；智能烧水壶；桌长1.6米，宽80厘米，高75厘米；
	套
	1

	464
	
	茶具
	水墨汝窑，10件套
	套
	1

	465
	
	双耳竹托盘
	中号
	个
	55

	466
	
	传奇炖盅
	4.5寸
	套
	80

	467
	
	聚宝深碗
	6寸
	个
	80

	468
	
	如意参盅
	9.5寸
	个
	80

	469
	
	三弯勺
	14cm
	个
	100

	470
	
	韩式饭碗
	4.5寸
	个
	80

	471
	
	花型碟
	15cm
	个
	80

	472
	
	繁花合金筷
	27cm
	双
	60

	473
	
	干果盒
	四格
	个
	55

	474
	
	单人小锅
	16cm
	套
	50

	475
	
	以色列三格盘
	10寸
	个
	80

	476
	
	汤漏勺
	6cm
	套
	55

	477
	
	筷子
	30cm
	双
	60

	478
	
	料碗
	4.5寸
	个
	80

	479
	
	圆形铁板
	24cm
	套
	50

	480
	
	全钢牛排刀
	21cm
	个
	50

	481
	
	全钢餐叉
	20cm
	个
	50

	482
	
	全钢餐更
	20cm
	个
	50

	483
	
	汁勺
	3安
	个
	80

	484
	
	木柄钢片刀
	2#
	把
	3

	485
	
	木柄钢九江刀
	1号
	把
	1

	486
	
	雀啄型削皮刀 - 2.5"
	13.5cm
	个
	3

	487
	
	波浪刀
	180*115
	个
	2

	488
	
	刀箱 - 4格带盖
	260×180×140mm
	个
	1

	489
	
	塑料砧板 白色
	450mm*100mm
	个
	2

	490
	
	塑料砧板 綠色
	450mm*100mm
	个
	1

	491
	
	铝肉槌
	70*60*70mm
	个
	2

	492
	
	钢剪刀
	20cm
	个
	3

	493
	
	手打铁镬铁锅 - 18"
	尺4
	口
	4

	494
	
	手打铁镬铁锅 - 26"
	尺8
	口
	2

	495
	
	钢铁锅底座
	300×40mm
	个
	2

	496
	
	钢汤锅
	400×400mm
	个
	2

	497
	
	钢汤锅
	500×500mm
	个
	2

	498
	
	钢油盆 - 大号
	10"
	个
	5

	499
	
	调味盆，不锈钢 (8格)
	435×285×60cc
	个
	2

	500
	
	钢码兜
	18cm
	个
	30

	501
	
	竹制刷细
	30CM
	个
	5

	502
	
	木柄钢铁铲
	3#
	个
	2

	503
	
	特造钢炒壳
	2#
	个
	3

	504
	
	打菜勺
	4两
	个
	8

	505
	
	盘丝笊篱
	30CM
	个
	5

	506
	
	宽边油丝
	10寸
	个
	8

	507
	
	全钢漏瓢
	30cm
	个
	5

	508
	
	白 长方毛巾
	30*70cm
	条
	10

	509
	
	木酥棍
	30CM
	个
	3

	510
	
	大走棰
	45CM
	个
	2

	511
	
	木酥棍
	80cm
	个
	2

	512
	
	竹馅挑
	15cm
	个
	10

	513
	
	喷枪
	200mm
	个
	2

	514
	
	打蛋器
	16寸
	个
	5

	515
	
	面团切割器
	12头
	套
	2

	516
	
	方盘
	60*40*4.8
	个
	20

	517
	
	方盘
	50*35*4.8
	个
	20

	518
	
	长方形筱箕
	82#
	个
	20

	519
	
	长方形筱箕
	81#
	个
	10

	520
	
	长方形密封食品盒PVC
	2#
	个
	20

	521
	
	长方形密封食品盒PVC
	3#
	个
	20

	522
	
	加厚周转箱
	45L
	个
	10

	523
	
	油温枪
	零下3到500度
	个
	1

	524
	
	长柄煎锅，不粘锅
	28cm h.4,2cm
	个
	2

	525
	
	汁锅，不锈钢
	22cm h12.5cm
	个
	2

	526
	
	搅拌盆，不锈钢
	26cm
	个
	5

	527
	
	搅拌盆，不锈钢
	32cm
	个
	5

	528
	
	面盆，不锈钢
	45cm
	个
	5

	529
	
	汤壳
	7cm
	个
	10

	530
	
	长柄橫向勺，不锈钢
	5斤水勺
	个
	2

	531
	
	料理铲
	105#
	个
	3

	532
	
	开罐器
	中号
	个
	2

	533
	
	刨丝器
	不锈钢
	个
	1

	534
	
	刮鱗器，不锈钢
	28cm
	个
	2

	535
	
	塑料量杯
	1000ml
	个
	4

	536
	
	研磨器
	8寸
	个
	5

	537
	
	木柄直型羊毛刷
	中号
	个
	5

	538
	
	厨刀
	10寸
	把
	5

	539
	
	磨刀石
	20*5*2.5
	个
	5

	540
	
	刮板
	大号
	个
	2

	541
	
	电子秤
	30kg
	个
	2

	542
	
	防水克秤
	
	个
	2

	543
	
	塑料菜板, 白色
	60*40*2
	个
	3

	544
	
	鱼剪
	18cm
	个
	2

	545
	
	挤瓶（白）
	450 ml
	个
	10

	546
	
	计时器
	
	个
	1

	547
	
	破壁机（消音）
	3L
	个
	1

	548
	
	特厚不锈钢味盅调料罐
	16cm
	个
	30

	549
	
	墙壁挂钟
	34cm
	个
	1

	550
	
	不锈钢防烫夹取碗夹
	大号
	个
	2

	551
	
	高压锅
	32cm
	个
	1

	552
	
	扣肉扎孔器
	175mm
	个
	5

	553
	
	厨房点火器（火机）
	29cm
	个
	5

	554
	
	微波炉
	30L
	个
	1

	555
	
	面扫（白）
	30cm
	个
	2

	556
	
	地称
	150kg
	个
	1

	557
	
	木柄单钩
	50cm
	个
	2

	558
	
	硅胶垫
	60*40
	个
	10

	559
	
	单面度盘称
	10kg
	个
	1

	560
	
	竹达
	11眼
	个
	100

	561
	
	长筷子
	32cm
	双
	10

	562
	
	不锈钢料勺
	20cm
	个
	20

	563
	
	鱼钳
	
	个
	2

	564
	
	小喷壶
	
	个
	5

	565
	
	不锈钢漏盆
	28cm
	个
	5

	566
	
	绞肉机
	3L
	台
	2



第六部分  评标办法
（一）评标原则
1．按照“公平、公正”的原则对待所有投标人。
2．按照招标文件的相关规定进行资格审查、评标、定标。
3、 评标办法为综合评分法。
4.在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于成本价时，评标委员会可向该投标人提出询问，要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明及不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本价恶意竞标，其投标作废标处理。
5、评标方法、评标标准和投标无效情形详见如下：
（二）资格审查：
开标结束后，依据法律法规和招标文件的规定 ，由采购人对投标人的投标文件中的资格证明等内容进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
	序号
	评审内容
	评审标准

	1
	授权委托书
	符合招标文件“第七部分” 内容要求

	2
	新乡市政府采购投标人信用承诺函
	符合招标文件“第七部分” 内容要求

	3
	有效的企业营业执照副本或事业单位法人证书或其他有效登记证书
	符合招标文件“第七部分” 内容要求

	4
	其他要求
	符合招标文件要求

	以上资料应在投标文件中按要求提交，否则将认定为不合格。只有通过资格审查的合格投标人才能进入下一步评标程序。

	特别注意：按照新乡市财政局<<关于市本级推行政府采购信用承诺制的通知（试行）>>新财购〔2021〕13号的要求，投标人在投标（响应时），按照规定提供信用承诺函，无需再提交下述证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标投标人提供以下相关证明材料以核实中标（成交）投标人承诺事项的真实性。

	1
	具有独立承担民事责任的能力（投标时无需提供）

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标时无需提供）

	3
	开标时间前纳税期限内的完税或缴税凭证或税务机关出具的依法缴纳税收的证明材料（投标时无需提供）

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标时无需提供）

	5
	有依法缴纳社会保障资金的良好记录（投标时无需提供）

	6
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标时无需提供）

	7
	信用记录问题（投标时无需提供）


以上资料应在投标文件“资格标文件部分”中按要求提交，否则将认定为不合格。只有通过资格审查的合格投标人才能进入下一步评标程序。
（三）评标办法
1．本项目采用综合评分法，总分为100分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。
2．评标委员会应当按照招标文件中规定的评标办法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
3.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
4.本招标文件如载明有核心产品的，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定处理。
5.评标委员会按照招标文件的要求和条件，根据各投标供应商的商务、技术、价格、对招标文件的响应程度等进行综合评价、评分，将评标总得分按由高到低的顺序进行排列，并依此顺序确定1-3名中标候选人；评标总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列，评标总得分且投标报价相同的，按商务部分得分顺序排列；如果商务部分得分也相同的则按照投标供应商技术标部分得分高低次序排列；以上方法均不能确定的则由评标委员会抽签确定投标供应商最终的排列名次。
6.评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分顺序排列。
7.投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
（四）评标程序
1、符合性审查
评标委员会依据招标文件规定，对合格投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。
	序号
	评审内容
	评审标准

	1
	投标函
	符合“第七部分” 内容要求

	2
	采购项目承诺书
	符合“第七部分” 内容要求

	3
	反商业贿赂承诺书
	符合“第七部分” 内容要求

	4
	服务承诺
	符合“第七部分” 内容要求

	5
	中小企业声明函（如果有）
	符合“第七部分” 内容要求

	6
	残疾人福利性单位声明函（如果有）
	符合“第七部分” 内容要求

	7
	监狱企业证明材料（如果有）
	符合“第七部分” 内容要求

	8
	开标一览表
	符合“第七部分” 内容要求

	9
	投标报价明细表
	符合“第七部分”内容要求

	10
	投标货物技术偏离表
	符合“第七部分”内容要求

	11
	其他
	符合“第七部分” 内容要求


对通过符合性审查的投标文件才能进行详细评审。
2.详细评审（100分）
	评审内容

	一、商务部分（32分）
	1、技术实力（9分）
	1、所投主要产品的制造商具有质量管理体系认证，环境管理体系认证， 职业健康与安全管理体系认证证书的，每有一项得 2 分，最多得 6 分。（须附证书原件扫描件。） 
2、所投产品中提供中国环境标志产品认证证书的，每提供一份得 1 分， 本项最多得 3 分。（须附证书原件扫描件。）

	
	2、售后服务方案（8分）
	根据投标人的售后服务、技术支持能力与承诺：售后服务保障体系及措施，技术支持，服务提供24小时响应机制承诺故障修复时间（一般故障4小时内、重大故障2小时内），得 8 分； 售后服务保障体系及措施（在周边设有服务网点需提供证明） 得4 分；售后服务保障体系及措施，得 2 分；未提供的不得分。

	
	3、培训服务方案（8分）
	根据投标人提供的培训方案（包括但不限于培训内容、培训方式、服务（培训）团队、培训时间安排、培训目标、保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，并进行简单故障排查处理等方案）进行综合，培训服务方案，配备专职技术人员3人，得 8 分；培训服务方案售后服务保障体系及措施需包含具体的响应时间承诺得 4 分；方案可行，得 2 分；未提供的不得分。

	
	4、实施方案（7分）
	须提供完整的项目安装、调试方案，根据投标人针对本项目做出的方案进行综合，内容合理且切合实际，得 7 分；内容整齐基本可实施得 3 分；未提供的不得分。

	二、技术部分（38分）
	1、技术参数（38分）
	（1）所投产品各项技术参数要求均满足招标文件要求的，得38分。
（2）招标文件技术参数要求中标注▲的技术参数每一条不满足扣2分，非标注▲的技术参数每一条不满足扣1分，扣完为止。
注：技术部分各评委打分汇总取算术平均值作为投标人的技术得分，保留小数点后两位。

	三、价格部分(30分)
	1、价格分采用低价优先法计算，即通过资格性和符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分30分。
2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30
注：（1）价格分计算保留小数点后二位。
（2）为了促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条和财库[2020]46号、新财购[2022]5号的规定，给予小型和微型企业产品价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业产品投标报价=小微企业产品报价×（1-20%）。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
（3）为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，根据财库[2017]141号、新财购[2022]3号、新财购[2022]5号的规定，残疾人福利性单位视同小微企业参与政府采购活动，给予残疾人福利性单位价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位投标报价=残疾人福利性单位报价×（1-20%）。
（4） 根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和新财购[2022]3号、新财购[2022]5号的规定，监狱企业视同小微企业参与政府采购活动，给予监狱企业价格20%的扣除。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加投标活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。
（5）残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。仅给予一次价格20%的扣除。



备注：技术部分某一处技术参数存在细微负偏差或重大负偏差的认定，均由评标委员会一致认定如评标委员会在技术部分某一处技术参数存在细微负偏差或重大负偏差的认定上出现意见分歧，由评标委员会进行表决，以少数服从多数原则确定，并作记录。


第七部分  投标文件格式



	                     （项目名称）









投 标 文 件

项目编号：



















投标人：                      (电子签章)
法定代表人：                  (电子签章)
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第一部分 资格标文件

一、授权委托书
致：              （采购人名称）
唯一授权委托人姓名：        性别：     联系电话（手机号）：     电子邮箱：     
兹委托上述授权委托人代表我（我单位）参加本项目招投标事宜并授权其全权办理以下事宜:
1．参加投标活动；
2．出席开标会议，提交投标文件，答复评委会的质询，向评委会出示有关证明资料；
3．签订与中标事宜有关的合同；
4．负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理；
受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认，受托人无转委托
权。
附件：1．法定代表人身份证扫描件（正、反两面）
2．授权委托人身份证扫描件（正、反两面）


投标人：                           (电子签章)
法定代表人：                       (电子签章)
日  期：           年       月       日


特别提示：
1．如投标人委托本单位法定代表人参加投标活动的，也必须提供授权委托书，否则，将不能通过
符合性检查。

	

附：法定代表人身份证扫描件
（正、反两面）




	
附：委托代理人身份证扫描件
（正、反两面）
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二、新乡市政府采购投标人信用承诺函

致 （采购人或采购代理机构）：
单位名称（自然人姓名）：
统一社会信用代码（身份证号码）：
法定代表人（负责人）：
联系地址和电话：
为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购投标人形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：
一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法
失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（八）未曾作出虚假采购承诺；
（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。
二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为提供虚假材料谋取中标、成交。 按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投标人（电子章）：
法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或电子印章)：
日   期：   年    月   日
注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。
2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。
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三、有效的企业营业执照副本或事业单位法人证书或其他有效登记证书
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四、其他要求
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第二部分 商务标文件
（格式）

一、投标函
致：        （采购人名称）
我方愿参加贵方组织的(项目名称及标段)              （项目编号)            投标活动，并
对此项目进行投标。我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1．我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起   天内（日历日）遵守本投标文件中的承诺且
在此期限期满之前均对我方具有约束力。
2．我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具
备的条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）没有发生重大经济纠纷、经济犯罪和走私犯罪记录；
3．我方是在法律、财务和运作上独立的投标人，我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购
信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
4．我方承诺提供的全部投标文件，包括加密的电子投标文件、原件及其提供的扫描件内容一致，
均为我方真实意思表达。
5、我方按招标文件要求提供和交付本次采购项目货物和服务的投标总报价以《开标一览表》中的
投标总价为准。
6．我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中予以
明确特别说明。我方承诺接受招标文件中“第四部分 合同条款 ”的全部条款且无任何异议。
7．如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按
量履行合同的义务。
8．我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。
9．我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提
供我方做出的一切承诺的证明材料。
10．我方已详细审查全部“招标文件 ”，包括修改文件（如有的话） 以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
11.我方在投标之前已经与贵方或采购人进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定
和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
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12．我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。以上事项如有虚假或隐瞒，我
方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。



与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                  
邮编：                   
投标人代表联系电话：            
投标人：                           (电子签章)
法定代表人：                       (电子签章)
日  期：           年       月        日
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二、采购项目承诺书
致：               （采购人名称）

本承诺书作为我方参加政府采购项目投标文件不可分割的一部分。我方参加本次投标特郑重做出
如下承诺：
1．我方已经过详细市场调查，本次所投报产品货源充足，保证不会出现无货、断货现象。
2．我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按所投产品的品牌、型号及约定的交货及完工期保质、保量提供货物和相关服务，保证所提供的所有产品均符合国家相关标准规范或强制性规定，所供产品均为原厂生产的合格产品、符合采购文件各项技术参数要求的规定，绝不提供假冒伪劣产品，如需要我方可以提供相关出厂合格证明或测试报告；
3．如无法按我方承诺期限如期供货，我方愿接受采购人扣除本项目履约保证金的处理,对采购人造成损失的,我方愿承担相应赔偿责任；
4．评标委员会在评审时或采购人验收时如发现我方所供产品技术参数有虚假描述或与投标文件中所承诺的产品型号、规格、技术参数要求不符的，我方愿意接受任何处罚或将立即无条件更换。如因此造成交货期超出我方承诺期限的，我方接受采购人扣除履约保证金的处理，同时愿承担合同约定的违约责任；
5．我方提供的产品如不能满足采购文件要求的，采购人有权拒绝接收；
6．如评标委员会确定我方为本项目的中标（成交）候选人或中标人，在公示期内或领取中标（成交）通知书后，我方无正当理由（如自身报价失误、无法组织及时供货、资金不到位、账户无法正常使用等）放弃中标（成交）候选人资格或中标资格，我方愿接受财政部门做出的没收投标保证金的处理；
7．我方已详细阅读了本招标文件，保证可以完全响应招标文件中所有商务、技术要求，并理解你方或评标委员会对我方进行资格审查的权利，如在资格审查中发现我方存在有违规行为愿承担相应法律责任。



投标人：                          (电子签章)
法定代表人 ：                    (电子签章)
日  期：           年       月        日
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三、反商业贿赂承诺书
我方承诺：
在招标活动中，我方保证做到：
一、公平竞争参加本次招标活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。







投标人：                           (电子签章)
法定代表人：                       (电子签章)
日  期：           年       月       日
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四、售后服务承诺











（格式自拟）












投标人：                           (电子签章)
法定代表人：                       (电子签章)
日  期：           年       月        日
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五、中小企业声明函（如果有）

中小企业声明函（货物）


本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。



投标人：（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（电子签章）
日   期：   年   月   日


说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、填写前请认真阅读《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）和《关
于印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》 (财库﹝2020﹞46 号)相关规定。
3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。


六、残疾人福利性单位声明函（如果有）
（符合残疾人福利单位的填写，不符合的无需提供本函或填写）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业 政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号） 的规定，本单位为符合条件的残疾人 福利性单位，且本单位参加     单位的               项目采购活动提供本单位制 造的货物（由本单位承担工程/提供服务） ，或者提供其他残疾人福利性单位制造的
货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。





投标人：                           (电子签章)


日  期：           年       月        日
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七、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件
（非监狱企业的不提供）


八、使用绿色包装承诺书

我方承诺：
根据关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）在政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，参考包装需求标准，我方保证做到按照要求使用绿色包装。
特此承诺


投标人：                         (电子签章)
法定代表人：                     (电子签章)     
日　期：          年     月      日
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九、关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
------------------------------------------
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
说明：此表请如实填写，中标后将在结果公告进行公示。


















第三部分 技术标文件

（格式）
一、开标一览表


	标题
	内容

	投标单位名称：
	

	项目名称：
	

	分包编号：
	

	报价金额（小写）：
	 

	 报价金额（大写）：
	

	交货及完工期 ：
	





投标人：                           (电子签章)
法定代表人：                       (电子签章)
日  期：           年       月        日




填写说明：
1、开标一览表中的“投标报价 ”应包括招标文件所规定的采购全部内容。
2、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3、本项目文件及公告中的项目编号和交易中心电子系统产生的项目编号（分包编号）均为有效编号，在评审时应均予认可。
4、交货及完工期指合同履行期限。
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二、投标报价明细表

价格单位：人民币元

	序号
	名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	免费质保期

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
投标总价
	人民币大写：                           
小写：               



投标人：                           (电子签章)
法定代表人：                       (电子签章)
日   期：           年       月        日


注：
1. 以上表中各项可进一步细分，栏数不够可自加或附表；
2.“投标报价明细表 ”中的“投标总价 ”应当与“开标一览表 ”中的“投标总价 ”一致；
3.对于质保期未填写部分，视同投标人承诺完全满足招标文件要求。
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三、技术标需要提供的其他材料
1、投标货物技术偏离表

	序 号
	产品名称
	招标文件技术
要求（列明技术配置）
	投标文件技术响应情况（列明所投产品的技术配置）
	偏差描述（描述技术是否具有正、负偏差）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人：                           (电子签章)
法定代表人：                       (电子签章)
日  期：           年       月       日


注：1、投标人必须按要求规范填写所有投报产品的技术偏差表。
2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，技术标部分将视为 0 分。



















2、政府采购节能、环保产品汇总表

	序号
	投报产品
名称
	制造商
	品牌
	型号
	节能产品
	环境标志产品认证证书编号

	
	
	
	
	
	是否属于强制
采购产品
	节能标志认证证书号
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	说
明
	我方提供的节能产品符合《节能产品政府采购品目清单》内的产品；我方提供的环境标志产品符合《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。



投标人：                         (电子签章)
法定代表人：                     (电子签章)
日　期：          年     月      日
   
注：1、本表填写属于政府采购国家节能或环保产品的投标产品，无相应产品的本表可以不填或不提供本表。
2、 按照“财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》”（财库〔2019〕9号）执行。
3、符合节能环保要求的产品以相关产品的节能、环保认证证书为准（提供相关证书扫描件），否则不予认可。
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3、技术标需要提供的其他材料



















第四部分 其他部分
（投标人认为需要提供的其他资料）
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